**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2016. gada 21. martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Daugavpils Marka Rotko mākslas centra**

# **tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana”**

#  **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris, tālr.65430247, mob. 29289293, e-pasts valerijs.pimenovs@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2016/10**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana 2016. gadā (1. pielikums);

1. **Līguma izpildes termiņš:** 2016.gada laikā.
2. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendents ir sertificēts (ISO 9001 vai ekvivalents) automātisko siltumnīcefekta F gāzes ugunsdzēsību sistēmu montāžā un apkalpošanā, apsardzes un videonovērošanas sistēmu montāža un apkalpošana, ugunsdzēsības aparātu pārbaudes ievērojot LVS 402:2014 un LVS 332:2003 prasības.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**
	1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. Gadījumā, ja piedāvājuma cenas sakrīt dažiem pretendentiem, priekšroka tiek atdota tam pretendentam, kam ir ISO sertifikāts.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 23. martam plkst.15.00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
	1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
	2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** „Daugavpils Marka Rotko mākslas centra" tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana 2016. gadā

**„Daugavpils Marka Rotko mākslas centra"**

**tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana**

**Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. FoxSec FS9000 kontrolpanelis korpusa ar barošanas bloku, 16 zonas l.gab.
2. FoxSex FS9116 16zonu paplašinātājs (metāla korpusa ar barošanas bloku) 6.gab.
3. FoxSex FS9500LCD LCD tastatūra 7.gab.
4. Akumulators 12V 7Ah Ultracell 12.gab.
5. FoxSex FS7001PX 1 durvju kontrolieris ar korpusu l.gab.
6. FoxSex FS7002PX 2 durvju kontrolieris ar korpusu 8.gab.
7. Akumulators 12V 17Ah Ultracell 9.gab.
8. P-7/20-korpuss ar transformatoru 220VAC/17 VAC, ar drošinātāju 9.gab.
9. PS-817-stabilizators 9.gab.
10. AY-C12-26 Bitu Wiegand nolasītājs, nolasīšanas attālums 8-10 cm. 17.gab.
11. RX-40QZ-kustības detektors 13.gab.
12. FX-360- kustības detektors 2.gab.
13. JS-25-COMBO-PIR- kustības detektors & stikla plīšanas detektors 38.gab.
14. Impag Glass Break- stikla plīšanas detektors 2.gab.
15. VIBRO- vibrācijas/sitienu detektors automātiska apmācības režīmā 3.gab.
16. SD-8851W- magnētiskais kontakts, iegriežamais, nostr. attalums 1.8 cm 70.gab.

**Bezvadu apsardzes signalizācija**

1. Uztvērējs RR4-5, trauksmes radiopogām RT1-P l.gab.
2. Radiopoga RT1-P 4.gab.
3. Pārslēdzēj relejs 12VDC/230VAC8A2CO RSB2A080JD 4.gab.
4. Sirēna ar lampu 105dB 12V SR105 4.gab.
5. Korpuss ar barošanas bloku un akumulatoru 7Ah,12V l.gab.

**Staru apsardzes detektoru sistēma**

1. Apsardzes panelis M65050 2.gab.
2. Apsardzes panelis M65000 l.gab.
3. Kustības detektors 460 15.gab.
4. Tālvadības pults REM 15 2.gab.
5. Barošanas bloks ar akumulatoru 12V lOOAh 3.gab.

**Gāzes ugunsdzēsības sistēmas**

1. Automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma FE-13 ar dežūrrežīmā paneļi SIGMA XT 3.gab.

**Ugunsdrošības iekārtas**

1.Ugunsdzešamo aparātu PA – 6 (58.gab.) pārbaude un pārlādēšana

**Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Ugunsdrošības panelis SmartLoop 2080-G l.gab.
2. Analog addressable photoelektric smoke detektor V100 174.gab.
3. Analog addressable photoelektrik heat detector V350 l.gab.
4. Addressabledetector base VB100 175.gab.
5. Analog addressable Manual Fire Alarm Call Point-lndoor(red) 19.gab.
6. I output module 2.gab.
7. Module with 4 supervised inputs+4 outputs (dry contakts) 3.gab.
8. Module with 1 inputs + 1 outputs l.gab.
9. Konventional line interface module 3.gab.
10. AGUS vadības pults K11031M2 3.gab.
11. AGUS statuss panelis K911000 3.gab.
12. Ūdens kontrolpanelis 7P1-F8 l.gab.

**Videonovērošanas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Ciparu videoarhīvs DH-DVR1604HE-T ar 500Gb disku 4.gab.
2. Nepārtrauktas barošanas bloks Rack 1000VA l.gab.
3. LCD monitors 21" 2.gab.
4. Analoga videomonitors STM-19LA 2.gab.
5. Minikomutators 8 port. 10/100 l.gab.
6. Camera VTV-907XL 1/3" PIXIM Seawoolf DSP-CCD, 690tv lines, LED-0 lux.

6-15 mm varifokal lens,IR LEDs illumination range up to 50m, WDR, 3DNR, OSD, IT CUT filter, vandlaprof 15.gab.

1. Camera DH-CA-F781EP-A, 700TVL, Day/Night Low Light, objektīvs 1/3", 4-9 mm 45.gab.
2. Zibensaizsardzība

**Trauksmes izziņošanas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Sistēmas kontrolieris LBB 1990/00 l.gab.
2. Jaudas pastiprinātājs 720/480w ibb 1938/20 l.gab.
3. DVD/TUNER/MP3 modulis PLN-DVDT l.gab.
4. Sienas skaļrunis LB1-UW06-L 1.5/3/6w 63.gab.
5. Dubultais sienas skaļrunis LB1-BW 12-L 12.gab.

**Kopā ar finanšu/tehnisko piedāvājumu pretendentam jāiesniedz sistēmu un iekārtu apkalpošanas reglaments.**

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Valērijs Pimenovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “ Daugavpils Marka Rotko mākslas centra" tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana 2016. gadā” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

**„Daugavpils Marka Rotko mākslas centra"**

**tehnisko iekārtu un sistēmu apkalpošana**

**Apsardzes signalizācijas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. FoxSec FS9000 kontrolpanelis korpusa ar barošanas bloku, 16 zonas l.gab.
2. FoxSex FS9116 16zonu paplašinātājs (metāla korpusa ar barošanas bloku) 6.gab.
3. FoxSex FS9500LCD LCD tastatūra 7.gab.
4. Akumulators 12V 7Ah Ultracell 12.gab.
5. FoxSex FS7001PX 1 durvju kontrolieris ar korpusu l.gab.
6. FoxSex FS7002PX 2 durvju kontrolieris ar korpusu 8.gab.
7. Akumulators 12V 17Ah Ultracell 9.gab.
8. P-7/20-korpuss ar transformatoru 220VAC/17 VAC, ar drošinātāju 9.gab.
9. PS-817-stabilizators 9.gab.
10. AY-C12-26 Bitu Wiegand nolasītājs, nolasīšanas attālums 8-10 cm. 17.gab.
11. RX-40QZ-kustības detektors 13.gab.
12. FX-360- kustības detektors 2.gab.
13. JS-25-COMBO-PIR- kustības detektors & stikla plīšanas detektors 38.gab.
14. Impag Glass Break- stikla plīšanas detektors 2.gab.
15. VIBRO- vibrācijas/sitienu detektors automātiska apmācības režīmā 3.gab.
16. SD-8851W- magnētiskais kontakts, iegriežamais, nostr. attalums 1.8 cm 70.gab.

**Bezvadu apsardzes signalizācija**

1. Uztvērējs RR4-5, trauksmes radiopogām RT1-P l.gab.
2. Radiopoga RT1-P 4.gab.
3. Pārslēdzēj relejs 12VDC/230VAC8A2CO RSB2A080JD 4.gab.
4. Sirēna ar lampu 105dB 12V SR105 4.gab.
5. Korpuss ar barošanas bloku un akumulatoru 7Ah,12V l.gab.

**Staru apsardzes detektoru sistēma**

1. Apsardzes panelis M65050 2.gab.
2. Apsardzes panelis M65000 l.gab.
3. Kustības detektors 460 15.gab.
4. Tālvadības pults REM 15 2.gab.
5. Barošanas bloks ar akumulatoru 12V lOOAh 3.gab.

**Gāzes ugunsdzēsības sistēmas**

1. Automātiskā gāzes ugunsdzēšanas sistēma FE-13 ar dežūrrežīmā paneļi SIGMA XT 3.gab.

**Ugunsdrošības iekārtas**

1.Ugunsdzešamo aparātu PA – 6 (58 gab.) pārlādēšana

**Ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Ugunsdrošības panelis SmartLoop 2080-G l.gab.
2. Analog addressable photoelektric smoke detektor V100 174.gab.
3. Analog addressable photoelektrik heat detector V350 l.gab.
4. Addressabledetector base VB100 175.gab.
5. Analog addressable Manual Fire Alarm Call Point-lndoor(red) 19.gab.
6. I output module 2.gab.
7. Module with 4 supervised inputs+4 outputs (dry contakts) 3.gab.
8. Module with 1 inputs + 1 outputs l.gab.
9. Konventional line interface module 3.gab.
10. AGUS vadības pults K11031M2 3.gab.
11. AGUS statuss panelis K911000 3.gab.
12. Ūdens kontrolpanelis 7P1-F8 l.gab.

**Videonovērošanas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Ciparu videoarhīvs DH-DVR1604HE-T ar 500Gb disku 4.gab.
2. Nepārtrauktas barošanas bloks Rack 1000VA l.gab.
3. LCD monitors 21" 2.gab.
4. Analoga videomonitors STM-19LA 2.gab.
5. Minikomutators 8 port. 10/100 l.gab.
6. Camera VTV-907XL 1/3" PIXIM Seawoolf DSP-CCD, 690tv lines, LED-0 lux.

6-15 mm varifokal lens,IR LEDs illumination range up to 50m, WDR, 3DNR, OSD, IT CUT filter, vandlaprof 15.gab.

1. Camera DH-CA-F781EP-A, 700TVL, Day/Night Low Light, objektīvs 1/3", 4-9 mm 45.gab.
2. Zibensaizsardzība

**Trauksmes izziņošanas sistēmas tehniskas iekārtās**

1. Sistēmas kontrolieris LBB 1990/00 l.gab.
2. Jaudas pastiprinātājs 720/480w ibb 1938/20 l.gab.
3. DVD/TUNER/MP3 modulis PLN-DVDT l.gab.
4. Sienas skaļrunis LB1-UW06-L 1.5/3/6w 63.gab.
5. Dubultais sienas skaļrunis LB1-BW 12-L 12.gab.

**Kopējā cena par vienu mēnesi bez PVN:**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***