Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

„Pirmsskolu izglītības iestāžu ēku rekonstrukcijas darbi (8 objekti) ERAF projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkās” ietvaros”

identifikācijas numurs **DPD 2012/40 ERAF**

# ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM NR.2

**1.jautājums.**

*Darbu apjomos Nr. 1, piemēram, „D” daļa, 21. pirmskola Jātnieku ielā 66, 26. punkts „Fasādes virsmu apšūšana ar akmens vates plāksnēm b=200 mm, pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām” = 1780 m2 , bet kā materiāls norādīts „Isoroc b=200 mm vai ekvivalents”, kas ir minerālvate, bet projektā AR-1, AR-15 ir norādīta akmens vate Paroc FAS4. Šāda neatbilstība atklāta pēc visiem astoņiem objektiem.*

*Ko ņemt par pamatu: projektu, darbu apjomus vai norādītos materiālus?*

**Atbilde uz 1.jautājumu.**

Nemt par pamatu projektā norādītos materiālus vai to ekvivalentus.

Visu objektu darbu apjomos Nr. 1 pozīciju„Fasādes virsmu apšūšana ar **akmens vates** plāksnēm b=200 mm, pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām” skaitīt kā„Fasādes virsmu apšūšana ar **siltuma izolācijas** plāksnēm b=200 mm, pielīmējot un papildus stiprinot ar dībeļnaglām”; pozīciju „**Isoroc b=200 mm vai ekvivalents**” skaitīt kā **„Siltumizolācija A1 ugunsdrošības klases ar λ≤0.038W/mK, b=200 mm biezumā”.**

**2.jautājums.**

*Darbu apjomos Nr. 1, piemēram, „C” daļa, 10. pirmskola Strādnieku ielā 56, 27. punkts „Slīpumu veidojošā slāņa izveidošana no keramzīta b=20÷460 mm” = 730 m2, un projektā AR-8 pēc slīpuma izveidošanas no keramzīta uzreiz tiek ieklāta tvaika izolācija, nav keramzītbetona vai vājbetona izlīdzinošās kārtas.*

*Varbūt tā ir kļūda projektā? Ja ir nepieciešama izlīdzinošās kārtas ierīkošana, tad kādā biezumā un no kāda materiāla?*

**Atbilde uz 2.jautājumu.**

Darbu apjomos pēc slīpuma izveidošanas pozīcijas ir nepieciešams iekļaut pozīciju „**Keramzītbetona izlīdzinošās kārtas ierīkošana 40 mm biezumā”**.

Iepirkumu komisija