Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvprojektu minimālā sastāvā, būvprojektu izstrāde, energoaudits un autoruzraudzība ēkām Marijas ielā 1E un Raiņa ielā 27, Daugavpilī”.**

identifikācijas numurs DPD 2016/110

GROZĪJUMI

iepirkuma procedūras dokumentos

Iepirkumu komisija nolēma veikt šādus precizējumus Tehniskās specifikācijas **“A” daļā** “J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija ēkas Marijas ielā 1E, Daugavpilī, energoefektivitātes paaugstināšana un mācību vides uzlabošana”:

1. Tehniskās specifikācijas ievaddaļā aizstāt vārdus “Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", citām institūcijām pēc nepieciešamības” ar vārdiem *“Izpildītājs veiks Projekta saskaņošanu ar pasūtītāju, ēkas izmantotāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils pilsētas galveno arhitektu, A/S "Daugavpils Lokomotīvju Remonta Rūpnīca", ar nekustamā īpašuma īpašniekiem, ja tiek skartas viņu intereses, citām institūcijām pēc nepieciešamības”.*
2. Tehniskās specifikācijas 12.1.punktā, sadaļā “Ūdensapgāde, kanalizācija” aizstāt vārdus “Paredzamā notekūdeņu novadīšanas vieta – pilsētas kanalizācijas kolektors, izvietots blakus Krustpils ielai. Spiedvada montāžu, šķērsojot 18. Novembra ielu, paredzēt pielietojot beztranšeju, grunts horizontālās urbšanas metodi. Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācvijas tīklu pārplānošana, t.sk. kanalizācijas izvadu izvietojuma maiņa nodrošinot notekūdeņu transportēšanu caur jauno spiedvadu” ar vārdiem *“Paredzamā notekūdeņu novadīšanas vieta – pilsētas kanalizācijas kolektors, izvietots blakus Krustpils ielai. Jāparedz jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve, nodrošinot būves ārējo ugunsdzēsību no diviem hidrantiem, atbilstoši būvnormatīva LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves" prasībām un SIA “Daugavpils Ūdens” izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem (patreiz TN izstrādes stadijā). Paredzamā ugunsdzēšanas ūdensvadu pieslēguma vieta – pilsētas ūdensapgādes kolektors, izvietots blakus Krustpils ielai. Būvprojekta DOP sadaļā kanalizācijas spiedvada un ugunsdzēšanas ūdensvadu montāžu, šķērsojot 18. Novembra ielu, paredzēt pielietojot beztranšeju, grunts horizontālās urbšanas metodi.*

*Iekšējo ūdensapgādes un kanalizācvijas tīklu pārplānošana, t.sk. kanalizācijas izvadu izvietojuma maiņa nodrošinot notekūdeņu transportēšanu caur jauno spiedvadu, kā arī ugunsdzēšanas krānu pieslēgšanu jaunajiem ugunsdzēšanas hidrantiem. Ugunsdzēšanas ūdensapgādes iekšējo inzeniertīklu tehniskā apsekošana, nepieciešamības gadījumā jāparedz to nomaiņa”.*

Iepirkumu komisija