Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**““Smiltenes ielas divlīmeņu pārvada ar pievadiem būvniecība līdz Smilšu un Kauņu ielu krustojumam, Daugavpilī” KF projekta ietvaros (SAM 6.1.4.2.)”**

identifikācijas numurs DPD 2016/175

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.23**

*Nolikuma punktā 3.21.2. ir norādīts, ka* ***lokālās*** *tāmes jāsagatavo ievērojot būvnormatīva LBN 23.1.jautājums*

*Tehniskajā specifikācijā punktā 2.3. „Drošības barjeras” ir paredzētas divu veidu transporta barjeras. Paredzēts izvietot H2W3 un H2W5 klases betona transporta barjeras ar integrētu trokšņu sienu h=3.0m gar brauktuves malu (pie rotācijas apļa nogāzes, starp brauktuvi un ietvi virzienā uz Dīķu ielas luksoforobjektiem). Darbu apjomos izmaksu pozīcījās Nr.1.5.8. un 1.5.9. arī ir norādītas trokšņu sienas h=3.0m, bet CD rasējumā Nr.6-2 - betona barjeras ar integrētu trokšņu sienu augstums ir 4.0m. Lūdzam precizēt kādam ir jābūt trokšņu aizsardzības sienas augstumam?*

**23.1.atbilde**

Vadīties pēc rasējumā sniegtās informācijas, kas ir pamatota ar trokšņu līmeņu aprēķinu, kas atrodams Vispārīgajā daļā. Trokšņu sienas augstums 4,0m.

Iepirkumu komisija