Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Ielu atsevišķo posmu pārbūve Daugavpils pilsētā”**

identifikācijas numurs DPD 2016/26

**ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.2**

**2.1.jautājums.** Pozīcijās Nr. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, kā arī tehniskajā projektā norādīts pielietot betonu ar stiprības klasi C 16/20, lūdzu apstiprināt to, ka dotajā objektā ir jāpielieto šis markas betonu.

**2.1.atbilde.** Pozīcijās Nr.5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5. jāpielieto betonu C16/20.

**2.2.jautājums.** Pozīcijā Nr. 6.12 ir norādīts ka ir jāizveido vēlo josla sarkanā krāsā, lūdzu precizēt materiālu šo darbu veikšanai.

**2.2.atbilde.** Projektētajai velojoslai segas konstrukcija analoga 1.segas tipam.  Jāpielieto sarkanas krāsas asfaltbetons.

**2.3.jautājums.** Pozīcijā Nr. 5.5 iz norādīts dzelzsbetona plātnes izbūve tramvaju sliežu ceļa šķērsojumam h=15 cm. Lūdzam precizēt materiālus, kurus nepieciešams izmantot, jo tehniskajā projekta rasējumos nav pietiekošas informācijas.

**2.3.atbilde.** 5.6.pozīcijā (jautājumā kļūdaini norādīta pozīcija 5.5.) minētu dzelzsbetona plātni nomainīt pret betona gulšņiem ar epīru 1680 gab./km.

**2.4.jautājums.** Pozīcijā 5.5 ir norādīts tramvaju sliežu šķērsojuma izbūve (sliedes, stiprinājumi, paliktņi, skrūves un citi). Lūdzam precizēt materiālus un to daudzumu, jo tehniskajā projektā sniegtajos rasējumos nav pietiekošas informācijas.

**2.4.atbilde.** 5.11. pozīcijā (jautājumā kļūdaini norādīta pozīcija 5.5.) Tramvaja sliežu šķērsojuma izbūve (sliedes, stiprinājumi, palikņi, skrūves, u.c.) norādīts ka 1 komplekts. Pretendentam piedāvājumā jāievērtē divu sliežu ceļa no 60R2 tipa sliedes uz betona gulšņiem ar epīru 1680 gab./km, Sliedes stiprinājumi - standarta komplektācijā betona gulšņiem ( paliktņi, cietas klemmas, klemmas bultskrūves, starplikas un t.t.)

**2.5.jautājums.** Pozīcijā Nr. 6.23 ir norādīta platlapu liepu (tilia platyphyllos) stādīšana, lūdzu precizēt koku augstumu.

**2.5.atbilde.** Platlapu liepas augstums 4 m, apkārtmērs  14-16 cm.

 Iepirkumu komisija