Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Ielu atsevišķo posmu pārbūve Daugavpils pilsētā”**

identifikācijas numurs DPD 2016/26

**ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.4**

**4.1.jautājums.** *Posms – “Puškina ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī” – šim posmam tehniskā dokumentācijā nav ELT daļas.*

**4.1.atbilde.** Puškina iela – ELT shēma uzrādīta CD-1\_Savietotais\_inzeniertiklu\_kopplans.pdf

**4.2.jautājums.** *Posms – “Zeltkalna ielas posmā no Aveņu ielas līdz Šūņu ielai pārbūve Daugavpilī” – ir divi punkti, proti:*

*a. 9.7 Zemsprieguma kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 1*

*b. 9.8 Apgaismojuma kabeļa stiprinājums būvgrāvī vieta 1*

*Kur ir tas vietas uz plāniem?*

**4.2.atbilde.** Kabeļu stiprinājumi būvgrāvī paredzēti Lietus kanalizācijas tīklu izbūves robežās.

**4.3.jautājums.** *punkts Nr. 18.1 “Spēka sadalne (ind.izg.) – 1.gab. – nav sadalnes shēmas.*

**4.3.atbilde.** Puškina iela – ELT shēma pielikumā, kabeļa materiālu un marku pielietot atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

**4.4.jautājms.** *Iepirkumu procedūras “B” daļai, tehniskajā specifikācijā 6.12 – kāda veida paredzēta šuvju hermetizācija starp sarkana asfalta un melnas asfalta dilumkārtām?*

**4.4.atbilde.** 6.12. Velojoslas izveide sarkanā krāsā. Šuves izveidošana atbilstoši Ceļu Specifikācijas 2015 p.6.2.6.4.;

**4.5.jautājums.** *Iepirkumu procedūras “B” daļai, tehniskajā specifikācijā 7.2 – nav uzradīta telekomunikācijas kanalizācijas caurules būvniecība. Lūdzam precizēt caurules marku, diametru un garumu.*

**4.5.atbilde.** 7.2. Tranšejas rakšana un aizbēršana  jāparedz Telekomunikāciju caurule D=110mm 750N pelēka EVOTEL vai analogs būvniecība 707 m;

**4.6.jautājums.** *Iepirkumu procedūras “C” daļai, tehniskajā specifikācijā 3.4. – lūdzam precizēt laukakmeņu segumu izbūvi izlīdzinošās kārtas materiālu un slānis.*

**4.6.atbilde.** Pozīcijā 3.4. Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm, betona C16/20 javā, vārdi “*betona C16/20 javā*” ir kļūdaini un tie nav jāņem vērā. 3.4.pozīcijā ir jāizpilda prasība“Laukakmeņu seguma būvniecība, Ø=150/250mm”. Laukakmeņu seguma būvniecība atbilstoši Ceļu Specifikācijas 2015 p.5.6.;

**4.7.jautājums.** *Iepirkumu procedūras “C” daļai, tehniskajā specifikācijā 3.6 – lūdzam precizēt kaltā granīta akmeņu segumu izbūvi izlīdzinošās kārtas un šuvju aizpildīšanas materiālus un kārtas slānis.*

**4.7.atbilde.** 3.6. Kaltā granīta akmens seguma būvniecība (200x100x100) paredzēta betona C16/20 javā, šuvju aizpildīšana  ar Sausā betona maisījuma ar cementa/smilts attiecību 1:8.

Iepirkumu komisija