**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2016. gada 21. martā

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“ Rotko ekspozīciju starpsienu izbūves uzdevums”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Valērijs Pimenovs, tālr.65430247, mob. 29289293,  e-pasts [valerijs.pimenovs@daugavpils.lv](mailto:valerijs.pimenovs@daugavpils.lv) |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275,  e-pasts [vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv](mailto:vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv) |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2016/8**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Rotko ekspozīciju starpsienu izbūves uzdevums (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2016.gada 19.aprīlim
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā** 
   1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām. Priekšroka pretendentiem, kam ir pieredze precīzu konstrukciju radīšanai interjerā.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2016. gada 23. martam plkst.15.00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
   1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
   2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Rotko ekspozīciju starpsienu izbūves uzdevums

( četru 600 mm starpsienu izgatavošana ar ģ/k uz m/k karkasa)

Materiālu specifikācija: Ģipškartona plāksnes GKF, M/karkass (solis 400), amortizējošā lente, finieris 10 mm.

Uzdevums: Starpsienu ierīkošanu veikt uz metāla karkasa ar ģ/k apšuvumu, špaktelēšanu un krāsošanu.

Starpsienu stiprināšanu veikt izmantojot savienotājus, stiprinājumus pie griestiem, troses (D=3mm), ķīmiķu enkurus.

Virsmas sagatavošanu un krāsošanu veikt izmantojot ūdens pamata materiālus; nedrīkst būt lietota krīta bāze.

Starpsienu daļā pa visu garumu (zaļā zona pielikumā Nr.1) starp ģ/k plāksnēm un m / karkasu izvietot līmēto finieri (10 mm biezums), skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai, pielikums Nr.1

Visu starpsienu h – 3metri.

Starpsienu montāža: no 14. aprīļa līdz 20. aprīlim ieskaitot.

Starpsienu izvietošanas skice un izmēri atspoguļoti pielikumā Nr.1

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Valērijs Pimenovs



2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “ Mainīgo mākslas ekspozīciju montāžas un demontāžas darbi Daugavpils Marka Rotko mākslas centra organizētajām izstādēm 2016. gadā” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

**Veicamā darba uzdevumi:** Rotko ekspozīciju starpsienu izbūves uzdevums

( četru 600 mm starpsienu izgatavošana ar ģ/k uz m/k karkasa)

Materiālu specifikācija: Ģipškartona plāksnes GKF, M/karkass (solis 400), amortizējošā lente, finieris 10 mm.

Uzdevums: Starpsienu ierīkošanu veikt uz metāla karkasa ar ģ/k apšuvumu, špaktelēšanu un krāsošanu.

Starpsienu stiprināšanu veikt izmantojot savienotājus, stiprinājumus pie griestiem, troses (D=3mm), ķīmiķu enkurus.

Virsmas sagatavošanu un krāsošanu veikt izmantojot ūdens pamata materiālus; nedrīkst būt lietota krīta bāze.

Starpsienu daļā pa visu garumu (zaļā zona pielikumā Nr.1) starp ģ/k plāksnēm un m / karkasu izvietot līmēto finieri (10 mm biezums), skrūvju ieskrūvēšanai un izskrūvēšanai, pielikums Nr.1

Visu starpsienu h – 3metri.

Starpsienu montaža: no 14. aprīļa līdz 20. aprīlim ieskaitot.

Starpsienu izvietošanas skice un izmēri atspoguļoti pielikumā Nr.1

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

**Kopējā darba cena bez PVN**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***