ApstiprinātAS  
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas  
2016.gada 17.novembra sēdē, prot.Nr.7

**Atklāta konkursa**

**“JAUNO STROPU PROMENĀDES IZBŪVE   
DAUGAVPILĪ UN GAISMEKĻU PIEGĀDE”**

identifikācijas numurs DPD 2016/144

**Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.3**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 17.novembra sēdē (prot.Nr.7) ir izskatījusi pretendentu uzdotos jautājumus konkursa Nolikuma un 1.DAĻAS tehniskās specifikācijas sakarā un sniedz šādas atbildes:

**1. Jautājums:** izskatot iepirkuma 1.daļas “Promenādes izbūve” darbu apjomu 35.pozīciju” Karstā asfalta dilumkārtas AC 8 surf būvniecība 4cm biezumā (S-III klase) sarkanā krāsā” un izpētot tehnisko dokumentāciju, nevar precīzi noteikt karstā asfalta dilumkārtas (AC 8 surf 4cm biezumā S-III klase krāsā) recepti- kādās konkrētās proporcijās ir jābūt asfalta dilumkārtas sarkanās krāsas sastāvdaļām. Ņemot vērā, ka darbu apjomi šajai pozīcijai ir diezgan lieli (5 370 m²) un to, ka bez konkrētās sarkanās krāsas asfalta receptes nav iespējams precīzi aprēķināt šīs pozīcijas izmaksas, lūdzam sniegt karstā asfalta dilumkārtas (sarkanā krāsa) recepti , kurā būs norādītas sarkanās krāsas asfalta sastāvdaļas procentuālā izteiksmē. Izpētot 1.daļas “Promenādes izbūve” 59.pozīciju “Gumijas mulčas slāņa ierīkošana, b=40-50mm=1 345 m²” un izskatot tehnisko dokumentāciju nevar noskaidrot kādā krāsā jābūt gumijas mulča slānim. Lūdzam sniegt atbildi par gumijas mulčas krāsu, bet, ja tas ir krāsu maisījums, tad lūdzam precizēt tā procentuālo sastāvu.

**Atbilde uz 1.Jautājumu:** lai iegūtu krāsainu asfaltu ir iespējams to krāsot pēc ieklāšanas ar speciālām krāsām (Drivemaster tarmac paint and sealer, Tarmaseal™, Watco Apshalt paint vai tml), vai gatavojot asfalta dilumkārtu pievienot speciālās piedevas (proporcijas un tehnoloģija pēc ražotāja specifikācijām). Ir pieejamie ražotāja tehniskie dati par vienu no alternatīvām - Nosbur Color+ produktiem. -http://www.spanco-morrison.com/en/products. Gumijas mulčas segumam jābūt veidotam no vismaz 3 samaisītiem krāsu toņiem. Rekomendējamas maisījuma krāsas: sarkana, brūna, zaļa, pelēksa, bēša (krēmkrāsas). Recepte ir sekojošā: Pelēkās vai bēšās mulčas proporcija ir vismaz 20%, pārējās krāsas var tikt aprēķinātas līdzīgās proporcijās - 40% (+/- 10%) katra no krāsām. Gumijas mulčas pamatā izmantojama melnas gumijas gabaliņi, kas nokrāsoti attiecīgajos toņos. Šādas gumijas īpatsvars maisījumā nedrīkst pārsniegt 80%. Vismaz 20% no gumijas mulčas maisījumā izmantotā materiāla jābūt izgatavotam no gaišās gumijas, nesmērojoša materiāla - pelēkās vai bēšās krāsās gumijas gabaliem, kas saglabā pelēko vai bēšo krāsu arī pēc krāsojuma nodiluma (tātad materiāls ir viscaur šādā krāsā, ražotas no pārstrādātas pelēkas vai bēšas gumijas).

**2. Jautājums:** “Par darbu izpildes termiņu.

Konkursa nolikuma 13.1.punktā noteikts, ka līguma maksimālais izpildes termiņš Konkursa 1.daļā (neieskaitot tehnoloģisko pātraukumus) ir 5 mēneši. Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka Konkursa nolikuma 13.1.punktā noteiktajā termiņā neietilpst objekta nodošanas ekspluatācijā laiks”.

**Atbilde uz 2.Jautājumu:** *Pasūtītājs apliecina, ka konkursa nolikuma 13.1.punktā noteiktajā termiņā neietilpst objekta nodošanas ekspluatācijā laiks.*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja (personiskais paraksts) J.Kornutjaka