apstiprinĀts
 Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I. Utināns

Daugavpilī, 2017.gada 22.septembrī

DBJSS2017/89

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga formas papildus iepirkšana**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| **Adrese** | Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009242212 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Margarita Stepanova, tālr.29850374, e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga papildus iepirkšana

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 350.00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2017.gada 15.oktobris

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina.

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2017.gada 25.septembrim, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga papildus iepirkšana

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2017.gada 15.oktobris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| 1. | Vārtsarga ķērājs cimds |  Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.Izmērs: SR Left | 1gab. |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs – SR 69 | 1gab. |
| 3. | Vārtsarga slidas | * Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS)
* Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra)
* Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija
* Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts
* Oderes materiāls: Dual Zone
* Zole konstrukcija: Karbons
* Pēdiņa: Griptonite
* Svars 843 gr
* Termoformējamas; Jā
* Izmers: 37
 | 1 pāris |
| 4. | Vārtsarga atsitējs |  Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.Izmērs: SR Right | 1 gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga formu papildus iepirkšanu

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents Reģ. numurs |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** | **Cena bez PVN** |
| **p.k.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. | Vārtsarga ķērājs cimds |  Vārtsarga ķērājs cimds pielāgots cimds ripu tveršanai ar papildus aizsardzību plaukstai un plaukstas locītavai. Kabata, kas atrodas starp īkšķi un rādītājpirkstu ir vieta, kur atrodas tīkls un ir paredzēta ripu tveršanai, ripu notveršana tīklā samazina ripas atlēkšanas risku un palielina iespēju notvert ripu tai neizlecot no cimda.Izmērs: SR Left | 1gab. |  |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs – SR 69 | 1gab. |  |
| 3. | Vārtsarga slidas | * Spēles līmenis :Pro, Dynamic Support System (DSS)
* Asmenis:ProFormance Life, Spinal Zone (kompozīta šķiedra)
* Mēles materiāls: Hybrid Pro Filca ar PPE Foam kombinācija
* Slidzābaka konstrukcija: Pro Armour IV w / Compozite Inserts
* Oderes materiāls: Dual Zone
* Zole konstrukcija: Karbons
* Pēdiņa: Griptonite
* Svars 843 gr
* Termoformējamas; Jā
* Izmers: 37
 | 1 pāris |  |
| 4. | Vārtsarga atsitējs |  Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.Izmērs: SR Right | 1gab. |  |
|  **Kopā:** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2017 gada 15.oktobrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |