apstiprinĀts
 Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I. Utināns

Daugavpilī, 2017.gada 11.oktobrī

DBJSS2017/95

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļas formas papildus iepirkšana**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| **Adrese** | Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009242212 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Margarita Stepanova, tālr.29850374, e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļas papildus iepirkšana

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 400.00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2017.gada 31.oktobris

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā uz piegādātāja rēķina.

5.6. Pretendentam nav tiesību mainīt piedāvātās preces aprakstu;

5.7. Iesniegt paraugu, kuru pēc izskatīšanas mēs apņemamies atgriezt atpakaļ.

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2017.gada 13.oktobrim, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļas papildus iepirkšana

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2017.gada 31.oktobris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** |
| 1. | Vārtsarga ķivere |  Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.Izmērs: JR | 1gab. |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta āpša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stikla šķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs – 61 | 1gab. |
| 3. | Vārtsarga kājsargi |  Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.Izmērs:24+1in | 1 pāris |
| 4. | Ķivere |  Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.Izmērs: JR | 1 gab. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļai formu papildus iepirkšanu

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents Reģ. numurs |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** | **Cena bez PVN** |
| **p.k.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. | Vārtsarga ķivere |  Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.Izmērs: JR | 1gab. |  |
| 2. | Vārtsarga nūja | Vārtsarga nūja no laminēta āpša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stikla šķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs – 61 | 1gab. |  |
| 3. | Vārtsarga kājsargi |  Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.Izmērs:24+1in | 1 pāris |  |
| 4. | Ķivere |  Materiāli stikla šķiedra, kevlars, oglekļa šķiedra un citi kompozītmateriāli. Galvenokārt paredzēta lai samazinātu traumu rašanās risku ko var iegūt no lidojošas ripas, spēlētāja nūjas, slidas utt.Izmērs: JR | 1 gab. |  |
|  **Kopā:** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Līguma izpildes termiņš līdz **2017 gada 31.oktobrim**;
* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
* Pasūtītās preces piegādāsim uz sava rēķina.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |