|  |
| --- |
| **Būvdarbu apjomu saraksts** |
|  |
| **Iekštelpu remontdarbi Daugavpils 4. speciālās pirmsskolas izglītības iestādes ēkas 2.stāvā** |
| (būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Būves nosaukums: | Daugavpils pilsētas 4.speciālā pirmsskolas izglītības iestāde |
| Objekta nosaukums: | Iekštelpu remontdarbi ēkas 2.stāvā |
| Objekta adrese: | Podnieku iela 1, Daugavpils |
| Pasūtījuma numurs: |  |

Apjomi sastādīti, pamatojoties uz daļas rasējumiem

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darbu un materiālu nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** |
|
|
| I. | **Telpas Nr.65 remonts** |  |  |
| **1.** | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1. | Tapešu noņemšana no sienām | m² | 52,41 |
| 2. | Esošo PVC grīdlīstu demontāža | m | 17,30 |
| 3. | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |
| 4. | Dienas gaismas gaismekļu demontāža | gb. | 1,00 |
| 5. | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 2,00 |
| 6. | Gaismas slēdžu demontāža | gb. | 4,00 |
| 7. | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1,00 |
| **2.** | **Iekšējie apdares darbi** |  |  |
| 1. | Sienu virsmas apstrādāšana ar gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" | m2 | 52,41 |
| 2. | Sienu virsmu izlīdzināšana, sagatavošana apdarei | m2 | 52,41 |
| 3. | Sienu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 52,41 |
| 4. | Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 52,41 |
| 5. | Ailu sānu malu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu | m2 | 4,30 |
| 6. | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana - AL karkass, “Akusto” jeb analogas griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz  A2-s1,d0, palīgmateriāli | m² | 16,90 |
| 7. | Alumīnija dekoratīvās noseglīstes montāža | m | 2,00 |
| 8. | Krāsota MDF durvju bloka montāža, kompl. ar durvju furnitūru, slēdzeni, durvju apmalēm un montāžas materiāliem. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma | kpl. | 1,00 |
| 9. | Ailu apdare pēc durvju bloku nomaiņas | kpl. | 1,00 |
| 10. | Linoleja grīdas seguma ieklāšana, ieskaitot seguma pielīmēšanu, visus montāžas un palīgmateriālus saskaņā ar seguma ieklāšanas tehnoloģiju | m2 | 16,90 |
| 11. | Grīdlīstu montāža, ieskaitot stiprinājumus un dekoratīvās uzlikas | m | 18,00 |
| **3.** | **Vēdināšana** |  |  |
| 1. | Ventilācijas restes demontāža, jaunas PVC restes uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| **4.** | **Iekšējie elektrotehniskie darbi** |  |  |
| 1. | Rievu kalšana un aizdarīšana sienās | m | 4,20 |
| 2. | Elektrokabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža | m | 23,00 |
| 3. | Gofrētas PVC caurules D16 montāža | m | 12,00 |
| 4. | Dienas gaismas gaismekļa 4x18 W (Z/A), IP20 montāža. | gb. | 1,00 |
| 5. | 1p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 3,00 |
| 6. | 2p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 1,00 |
| **5.** | **Dažādi darbi** |  |  |
| 1. | Pasākumi telpas pasargāšanai no celtniecības putekļiem | kpl. | 1,00 |
| II. | **Telpas Nr.51 remonts** |  |  |
|
| **1.** | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Dienas gaismas gaismekļu demontāža | gb. | 12,00 |
| **2.** | **Iekšējie apdares darbi** |  |  |
| 1. | Piekargriestu konstrukcijas uzstādīšana - AL karkass, “Akusto” jeb analogas griestu plātnes ar ugunsreakcijas klasi vismaz  A2-s1,d0, palīgmateriāli | m² | 65,10 |
| **3.** | **Iekšējie elektrotehniskie darbi** |  |  |
| 1. | Elektrokabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža | m | 56,00 |
| 2. | Gofrētas PVC caurules D16 montāža | m | 32,00 |
| 3. | Dienas gaismas gaismekļa 4x18 W (Z/A), IP20 montāža. | gb. | 12,00 |
| **4.** | **Dažādi darbi** |  |  |
| 1 | Linoleja grīdas seguma noklāšana ar plēvi pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 65,10 |
| **III**. | **Telpas Nr.68 remonts** |  |  |
| 1. | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1. | Tapešu noņemšana no sienām | m² | 91,65 |
| 2. | Esošo PVC grīdlīstu saudzīga demontāža | m | 34,40 |
| 3. | Logu bloka izjaukšana no grupas telpas puses | m2 | 7,60 |
| 4. | Durvju bloka demontāža | gb. | 1,00 |
| 5. | Dienas gaismas gaismekļu demontāža | gb. | 12,00 |
| 6. | Ventilācijas restes demontāža | gb. | 2,00 |
| 7. | Gaismas slēdžu demontāža | gb. | 5,00 |
| 8. | Rozetes demontāža | gb. | 2,00 |
| 9. | Būvgružu izvākšana no objekta telpām un utilizācija | kpl. | 1,00 |
| **2.** | **Iekšējie apdares darbi** |  |  |
| 1. | Loga ailas aizšūšana ar rigipša loksnēm pa "Knauf" vai ekvivalenta ražojuma metāla karkasu | m2 | 16,20 |
| 2. | Sienu virsmas apstrādāšana gruntējošu sastāvu "Tiefgrund" | m2 | 91,65 |
| 3. | Sienu virsmu izlīdzināšana, sagatavošana apdarei | m2 | 91,65 |
| 4. | Sienu virsmu izlīdzināšana ar smalko apmetuma javu ("Rotband" vai ekvivalents) | m2 | 91,65 |
| 5. | Augstvērtīgs krāsojums sienām ar nodilumizturīgu krāsu, ieskaitot virsmas sagatavošanu (krāsas toni saskaņot ar Pasūtītāju). | m2 | 91,65 |
| 6. | Ailu sānu malu krāsošana ar nodilumizturīgu ūdens emulsijas krāsu | m2 | 12,20 |
| 7. | Piekārto AMF tipa griestu montāža | m² | 66,30 |
| 8. | Grīdlīstes pielikšana | m | 34,40 |
| 9. | Alumīnija dekoratīvās noseglīstes montāža | m | 2,00 |
| 10. | Krāsota MDF durvju bloka montāža, kompl. ar durvju furnitūru, slēdzeni, durvju apmalēm un montāžas materiāliem. Durvju konstrukcija- rorskaidu plātne, koka perimetrs, HDF virsma | kpl. | 1,00 |
| 11. | Ailu apdare pēc durvju bloku nomaiņas | kpl. | 1,00 |
| **3.** | **Vēdināšana** |  |  |
| 1. | Ventilācijas restes demontāža, jaunas PVC restes uzstādīšana | gb. | 2,00 |
| **4.** | **Iekšējie elektrotehniskie darbi** |  |  |
| 1. | Rievu kalšana un aizdarīšana sienās | m | 9,00 |
| 2. | Elektrokabeļa NYM 3x1.5 mm2 montāža | m | 66,00 |
| 3. | Gofrētas PVC caurules D16 montāža | m | 25,00 |
| 4. | Dienas gaismas gaismekļa 4x18 W (Z/A), IP20 montāža. | gb. | 12,00 |
| 5. | Recerkulārās baktericīdas lampas iegāde un uzstādīšana | gb. | 1,00 |
| 6. | El. rozetes montāža (z/a), IP20 | gb. | 4,00 |
| 7. | 1p. gaismas slēdža montāža (z/a), IP20 | gb. | 3,00 |
| **5.** | **Dažādi darbi** |  |  |
| 1. | Pasākumi telpas pasargāšanai no celtniecības putekļiem | m2 | 66,30 |

|  |  |
| --- | --- |
| Sastādīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |
| --- | --- |
| Pārbaudīja |  |
|  | (paraksts un tā atšifrējums, datums) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sertifikāta Nr. |  |  |

**Piezīmes:**

1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus,

kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus

un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvizstrādājumu un

palīgrīku nogādi, būvgružu utilizāciju.

2. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos

pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs,

atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus

uzraudzības kārtība” prasībām

3. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 03.05.2017. MK noteikumiem Nr. 239

„Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

4. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā

ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš

par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

**Sastādīja:** Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes būvinženieris V. Kalniņš

**Saskaņots:**