apstiprinĀts
 Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_I. Utināns

Daugavpilī, 2016.gada 23.septembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga formas piegādāšana**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skola |
| **Adrese** | Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009242212 |
| **Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos** | Direktors Imants Utināns, tālr. 65425346, mob.29364652e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Atbildīga persona Margarita Stepanova, tālr.29850374, e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv  |

**2. Iepirkuma priekšmets:** Sporta tērpu piegāde Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja nodaļai

**3. Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 320.00 bez PVN

**4. Līguma izpildes termiņš:** 2016.gada 30.septembris

**5. Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā**

5.1. Pretendent ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs;

5.2. Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā;

5.3. Pretendentam ir jābūt nodrošinātai mājas lapai, lai būtu iespēja iepazīties ar preču klāstu;

5.4. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).

5.5. Preces tiks iepirktas pa daļām, saskaņā ar Pasūtītāja iepriekšēju pasūtījumu (rakstisku vai mutisku), līgumā noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam nav pienākums nopirkt visas tehniskās specifikācijās noteiktās preces. Pasūtītās preces būs jāpiegādā 24 (divdesmit četru) stundu laikā uz piegādātāja rēķina.

**6.Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**

6.1. Pretendenta sastādīts finanšu/tehniskais piedāvājums (2.pielikums)

**7.Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums, kas pilnībā atbilst prasībām;

**8.**Piedāvājums iesniedzams**: līdz 2016.gada 26.septembrim, plkst.12.00**

**9.**Piedāvājums var iesniegt:

9.1.personīgi, vai pa pastu pēc adreses Kandavas ielā 17a, Daugavpilī (3.stāvs, kab.305)

9.2.elektroniski (e-pasts: daugavpilsbjss@inbox.lv)

**10.Paziņojums par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils pilsētas domei tīmekļa vietnē [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) , sadaļā “Pašvaldības iepirkumi, konkursi”

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.pielikums aptaujai**

**Tehniskā specifikācija**

**Veicamā darba uzdevumi:** Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga formaspiegāde

**Pasūtījuma izpildināšana:** 2016.gada 30.septembris

**Piegāde:** bezmaksas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** |
| **p.k.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Vārtsarga kājsargi |  Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.Izmērs Junior | 1gab.  |
| 2. | Vārtsarga kaklasargs |  Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kaklasargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermeņim un pilnībā pieguļ kakla zonai. Izmērs Junior | 1 gab. |
| 3.4. | Vārtsargaatsitējs Vārtsarga nūja |  Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu.  Vārtsargu nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs - Junior. Nūjas augstums - 25". | 1 gab.1gab. |
|  |  |  |  |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķe J.Dedele

**2.Pielikums**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Piedāvājam piegādāt: Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolas hokeja vārtsarga formu

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils Bērnu un jaunatnes sporta skolai, Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401 |
| Pretendents Reģ.numurs |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Skaits** | **Cena bez PVN** |
| **p.k.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |
| 1. | Vārtsarga kājsargi |  Kājsargu priekšpuses apdare un visas vietas, kas tiek pakļautas maksimālam nodilumam ir izgatavoti no augstas kvalitātes ādas. Kājsargu iekšpusē tiek izmantotas vidēja un augsta blīvuma putas. Papildus polikarbonāta ieliktni dod papildus augšstilbu aizsardzību. Reedirect tehnoloģija nodrošina lielāku kājsargu elastību, pateicoties mīksto ruļļu izmantošanai ceļgalos. Kinetic Fit tehnoloģijaneierobežo kāju mobilitāti.  Reestablilize tehnoloģija nodrošina papildus stabilitāti. Kājsargiem ir trīsdaļīgs ergonomisks dizains, kas pielāgojas kājai, mazinot slodzi.Izmērs Junior | 1gab. |  |
| 2. | Vārtsarga kaklasargs |  Pro tehnoloģija dod profesionālu vārtsarga kakla aizsardzību. Kaklasargam ir integrēta krekla forma, kas pielāgojas ķermeņim un pilnībā pieguļ kakla zonai. Izmērs Junior | 1gab. |  |
| 3. | Vārtsargaatsitējs |  Atsitēja priekšpuse ir izgatavota no izturīgas pret nodilimu pasargāta mikrošķiedras. Neilons ar blīvumu 400 DEN palielina atsitēja izturību. Kā iekšēja apsorbējoša uzpilde ir izmantotas putas ar dubulto blīvumu. Plaukste ir izgatavota no pastiprināta Nash materiāla, kuram raksturīga augsta izturība un gaisa caurlaidība. Materiāls arī atgrūž mitrumu. | 1gab. |  |
| 4. | Vārtsarga nūja | Vārtsargu nūja no laminēta apša un bērza kāta, kurš noklāts ar plānām stiklšķiedras kārtām. Lāpstiņa ir izgatavota no DELUXE kompozīta. Lāpstiņas apakšējā daļā DELUXE kompozīts ir kombinēts ar triecienizsturīgu ABS materiālu un pastiprināts ar oglekļa šķiedru. Āķis pateicoties RIM tehnoloģijai apsorbē triecienus un mazina vibrāciju. Nūja ir ražota Somijā. Nūjas izmērs - Junior. Nūjas augstums - 25". | 1gab. |  |
| **Kopā:** |  |  |

3. Mēs apliecinām, kā:

* Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
* Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |