apstiprinĀts
 Kultūras pārvaldes vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E.Kleščinska

Daugavpilī, 2016.gada 7.jūlijā

ZIŅOJUMS

uzaicinājumam piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Par 2.Starptautiskā Daugavpils kara vēstures rekonstrukcijas festivāla tehnisko nodrošinājumu 2016.gada 15.-16.jūlijā”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas domesKultūras pārvalde |
| **Adrese** | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90001206849 |
| **Kontaktpersona**  | Juriskonsulte Mārīte Jukša, tālr. 65476797, e-pasts Marite.juksa@daugavpils.lv |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016.gada 1.jūlijs.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma priekšmets: 2.Starptautiskā Daugavpils kara vēstures rekonstrukcijas festivāla tehnisko nodrošinājumu**
3. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1).
4. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:** Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši pielikumā Nr. 2 norādītajai formai.

6. **Piedāvājuma izvēles kritēriji** – piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilsts prasībām.

7. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 11.jūlija plkst. 10.00** uz e-pastu: Marite.juksa@daugavpils.lv vai personīgi Kultūras pārvaldē Kr.Valdemāra ielā 13, Daugavpils.

**8.** Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Kultūras pārvaldes interneta vietnē www.kultura.daugavpils.lv

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Specifikācija** | **Daudzums** |
| 1 | Laukums pie Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra, Nikolaja ielā 5,16.07.2016,10:00-23:00Karoga pacelšana. Rekrūšu skola. Fona mūzika pasākumu starplaikā | **Akustiskā sistēma:**  min 2 way system, Power output RMS ≥750 W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1" bi-radial horn. Jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . | Min 6 gab. |
| **Mikšerpults:** ≥8 mono, ≥ 2 stereo channels, 3-band EQ per channel, +48 phantom power, ≥2 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |
| **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |
| **Atskaņotāji:** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |
| **Mikrofonu statīvi:** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 2 gab. |
| Aparatūras uzstādīšana, tās pieslēgšana un noskaņošana tiek veikta līdz plkst. 9:00. Meģinājuma un pasākuma norises laikā ir nepieciešams skaņuoperators |  |
| 2 | 1. krasta lunetes pagalms, Daugavas ielā 34,16.07.2016,15:00 – 16:00,„*Kara rekonstrukcija*”23:00 – 23:30,„Ūguns šovs” | **Akustiskā sistēma:**  min 2 way PA system, Power output RMS ≥750 W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. Jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . | Min 4 gab. |
| **Mikšerpults:** ≥8 mono, ≥ 2 stereo channels, 3-band EQ per channel, +48 phantom power, ≥2 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |
|  |  | **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |
| **Atskaņotāji :** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |
| **Mikrofonu statīvi:** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 2 gab. |
| Aparatūras uzstādīšana, tās pieslēgšana un noskaņošana tiek veikta līdz plkst. 13:00. Meģinājuma un pasākuma norises laikā ir nepieciešams skaņuoperators |  |
| 3 | Skatuve pie M. Rotko mākslas centra, Nikolaja ielā,16.07.2016,12:00 – 22:30„Klubu parāde un paraugdemonstrējumi. Motociklistu parāde un paraugdemonstrējumi. Grupas „Auļi” skaņas un gaismas mēģinājums un koncerts” | **Akustiskā sistēma:** PA Akustisko sistēmu (4 joslu) komplekts ar jaudu vismaz 8kW, ar vienmērīgu un kvalitatīvu skanējuma nodrošināšanas leņķi 2x (Horiz. 140 grādi un vert. 60 grādu). Komplektā iekļauta akustisko sistēmu piekares konstrukcija, kas nodošina AS piekari vismaz 5m augstumā no skatuves grīdas, (vienmērīga skanējuma nodrošināšanai).TOP -Two way HI-MID (min 4 gab.), Freq. Range (-10 dB): 215 Hz - 16 kHz, Mid-Frequency: 2012H; 254 mm (10 in) dia., 76 mm (3 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 138 dB. High-Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia., 38 mm (1.5") throat dia, Calculated Maximum SPL: 139 dB.ZF ruporu sistēma (min 2 gab.) - Freq. Range (-10 dB): 36 Hz - 460 Hz, Low Frequency: 2 x 2226H, 380 mm (15 in) dia., 100 mm (4 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 139 dB.SUB (min 2 gab.) - Freq. Range (-10 dB): 32 Hz - 2.3 kHz, Low Frequency: 2 x 2242H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 140 dB. PA skaļruņu sistēma ir ekvilizēta un pieslēgta caur regulējamu elektronisko sistēmas procesoru. | 1 kompl. |
| **Monitoru sistēma:** 2 way system, Power output RMS ≥ 500W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. | 2 gab. |
| **Mikšerpults:** ≥16 mono, ≥ 2 stereo channels, 4-band EQ per channel, +48Vindividual phantom power, ≥2 sub groups, ≥4 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |
| **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |
| **Atskaņotāji :** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |
| **EQ:** 2 way 31-band graphic EQ | 1 gab. |
| **Mikrofonu statīvi :** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 10 gab. |
| XLR un 220V kabeļu komplekts (pēc atsevišķa raidera) | 1 kompl. |
| **Podesti: 1mX2mX0.2m, kravnēsība 500 kg** | 6 gab. |
| *Vizuāla gaismas noformēšana, izmantojot LED sistēmas gaismas prožektorus un citus gaimas efektus.***LED kustīgas galvas:** LED Colors – RGBW, CwWw, LED Count – 19, Resolution 8-16 bit, Protocol – DMX-512, Optical system (Zoom deg.) – 7-50, Internal effects – LED Macro Effects, Color presets. | 6 gab. |
| **LED statiskais prožektors:** LED power W – 120, LED colours – RGBW, Protocol – DMX-512, DMX channels ≥4 | 12 gab. |
| **”PAR 64”** tipa starmetis (lampa GE CP62) | 12 gab. |
| **Gaismas vadības pults:** min 2 fixed universes of DMX-512, fixtures full library.  | 1 gab. |
| Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi) | 1 kompl. |
|  |  | Meģinājuma un pasākumu norises laikā ir nepieciešams gaismu mākslinieks un skaņuoperators |  |

Pakalpojuma izmaksas ietver aparatūras piegādi, uzstādīšanu un skaņas iekārtu demontāžu, kā arī skaņu operatora darbu un skaņu tehniķu darbu.

Specifikāciju sagatavoja Mārīte Jukša

**2.Pielikums**

2016.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**„Par izbraukuma ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu 2.Starptautiskā Daugavpils kara vēstures rekonstrukcijas festivāla laikā 2016.gada 15.-16.jūlijā”**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Kultūras pārvaldei, K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents  |  |
| Adrese: |  |
| Reģ. nr.  |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Nosaukums** | **Specifikācija** | **Daudzums** | **Summa ar PVN** |
| 1 | Laukums pie Daugavpils cietokšņa Kultūras un informācijas centra, Nikolaja ielā 5,16.07.2016,10:00-23:00Karoga pacelšana. Rekrūšu skola. Fona mūzika pasākumu starplaikā | **Akustiskā sistēma:**  min 2 way system, Power output RMS ≥750 W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1" bi-radial horn. Jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . | Min 6 gab. |  |
| **Mikšerpults:** ≥8 mono, ≥ 2 stereo channels, 3-band EQ per channel, +48 phantom power, ≥2 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |  |
| **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |  |
| **Atskaņotāji:** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |  |
| **Mikrofonu statīvi:** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 2 gab. |  |
| Aparatūras uzstādīšana, tās pieslēgšana un noskaņošana tiek veikta līdz plkst. 9:00. Meģinājuma un pasākuma norises laikā ir nepieciešams skaņuoperators |  |  |
| 2 | 1. krasta lunetes pagalms, Daugavas ielā 34,16.07.2016,15:00 – 16:00,„*Kara rekonstrukcija*”23:00 – 23:30,„Ūguns šovs” | **Akustiskā sistēma:**  min 2 way PA system, Power output RMS ≥750 W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. Jābūt iespējai mainīt satelīta augstumu virs zemes, kā arī tā leņķi attiecībā pret skatītājiem . | Min 4 gab. |  |
| **Mikšerpults:** ≥8 mono, ≥ 2 stereo channels, 3-band EQ per channel, +48 phantom power, ≥2 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |  |
|  |  | **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |  |
| **Atskaņotāji :** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |  |
| **Mikrofonu statīvi:** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 2 gab. |  |
| Aparatūras uzstādīšana, tās pieslēgšana un noskaņošana tiek veikta līdz plkst. 13:00. Meģinājuma un pasākuma norises laikā ir nepieciešams skaņuoperators |  |  |
| 3 | Skatuve pie M. Rotko mākslas centra, Nikolaja ielā,16.07.2016,12:00 – 22:30„Klubu parāde un paraugdemonstrējumi. Motociklistu parāde un paraugdemonstrējumi. Grupas „Auļi” skaņas un gaismas mēģinājums un koncerts” | **Akustiskā sistēma:** PA Akustisko sistēmu (4 joslu) komplekts ar jaudu vismaz 8kW, ar vienmērīgu un kvalitatīvu skanējuma nodrošināšanas leņķi 2x (Horiz. 140 grādi un vert. 60 grādu). Komplektā iekļauta akustisko sistēmu piekares konstrukcija, kas nodrošina AS piekari vismaz 5m augstumā no skatuves grīdas, (vienmērīga skanējuma nodrošināšanai).TOP -Two way HI-MID (min 4 gab.), Freq. Range (-10 dB): 215 Hz - 16 kHz, Mid-Frequency: 2012H; 254 mm (10 in) dia., 76 mm (3 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 138 dB. High-Frequency: 2447J; 100 mm (4") diaphragm and voice coil dia., 38 mm (1.5") throat dia, Calculated Maximum SPL: 139 dB.ZF ruporu sistēma (min 2 gab.) - Freq. Range (-10 dB): 36 Hz - 460 Hz, Low Frequency: 2 x 2226H, 380 mm (15 in) dia., 100 mm (4 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 139 dB.SUB (min 2 gab.) - Freq. Range (-10 dB): 32 Hz - 2.3 kHz, Low Frequency: 2 x 2242H, 460 mm (18 in) dia., 100 mm (4 in) edgewound ribbon voice coil, Calculated Maximum SPL: 140 dB. PA skaļruņu sistēma ir ekvilizēta un pieslēgta caur regulējamu elektronisko sistēmas procesoru. | 1 kompl. |  |
| **Monitoru sistēma:** 2 way system, Power output RMS ≥ 500W, SPL ≥127 dB, satellite dispersion (h x v) ≥ 80° x 60°, satellite frequency range 55 Hz-19 kHz, 12" neodymium + 1"bi-radial horn. | 2 gab. |  |
| **Mikšerpults:** ≥16 mono, ≥ 2 stereo channels, 4-band EQ per channel, +48Vindividual phantom power, ≥2 sub groups, ≥4 aux sends (pre-post switcheabled), Frequency Response - Mic/Line Input to any output, 20Hz - 20kHz, THD + N - Mic sens. -30dBu, +20dBu at all outputs @1kHz. | 1 gab. |  |
| **Mikrofoni:** Wireless handheled system with dynamic or condenser handheld transmitter, Frequency response – 70 Hz – 15 kHz, dynamic range ≥110 dB, operating frequencies – Latvijas teritorijā atļautās frekvences | 2 gab. |  |
| **Atskaņotāji :** USB Flash player, Playback File Format: WAV, MP3 (MPEG-1 Layer III), MP3 Bit Rate: 32-320 kbps/Stereo, VBR, Sampling Frequency: 44.1 kHz | 1 gab. |  |
| **EQ:** 2 way 31-band graphic EQ | 1 gab. |  |
| **Mikrofonu statīvi :** augustums no 900 līdz 1600 mm, augstuma regulējuma sajūgs  | 10 gab. |  |
| XLR un 220V kabeļu komplekts (pēc atsevišķa raidera) | 1 kompl. |  |
| **Podesti: 1mX2mX0.2m, kravnēsība 500 kg** | 6 gab. |  |
| *Vizuāla gaismas noformēšana, izmantojot LED sistēmas gaismas prožektorus un citus gaimas efektus.***LED kustīgas galvas:** LED Colors – RGBW, CwWw, LED Count – 19, Resolution 8-16 bit, Protocol – DMX-512, Optical system (Zoom deg.) – 7-50, Internal effects – LED Macro Effects, Color presets. | 6 gab. |  |
| **LED statiskais prožektors:** LED power W – 120, LED colours – RGBW, Protocol – DMX-512, DMX channels ≥4 | 12 gab. |  |
| **”PAR 64”** tipa starmetis (lampa GE CP62) | 12 gab. |  |
| **Gaismas vadības pults:** min 2 fixed universes of DMX-512, fixtures full library.  | 1 gab. |  |
| Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi) | 1 kompl. |  |

Apliecinām, ka:

– spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,

 – nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,

* pakalpojuma izmaksas ietver aparatūras piegādi, uzstādīšanu un skaņas iekārtu demontāžu, kā arī skaņu operatora darbu un skaņu tehniķu darbu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts**  |  |
| **Datums** |  |