## **Atklāta konkursa**

## **“Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūve”**

## **, identifikācijas Nr. DPD 2016/78**

nolikuma SKAIDROJUMI Nr.1

Daugavpils pilsētas domes atklāta konkursa “Daugavpils 3.vidusskolas ēdināšanas bloka pārbūve” ,identifikācijas Nr. DPD 2016/78 iepirkuma komisija saņēma ieinteresētas personas vēstuli ar lūgumu sniegt nolikuma skaidrojumus.

**Ir uzdoti sekojoši jautājumi:**

1.Tehniskā projektā rasējuma lapā AR-10 cokola siltināšanas polistirolam norādīta λ ≤0.0035W/mK, lūdzam izlabot būvdarbu sarakstā Nr.1 punktos 1.5.2. norādīto λ saskaņā ar projektu?

2.Vai drīkst piedāvājumā grīdu siltināšanai iekļaut polistirolu ar λ ≤0.035W/mK?

3.Tehniskā projektā rasējuma lapās AR-1 un AR-5 (un citās arī) norādīts “noteku sistēma, tonis RR32, PVC”. Lūdzam precizēt vai notekcaurules ir cinkotas un ar PVC pāklājumu? Vai arī tās ir no PVC materiālā?

4.Būvdarbu sarakstā Nr.1 punktā 1.15.6. norādītas durvis PD-1, tehniskā projekta rasējuma lapā AR-14 norādītas durvis UD-1, vai tās ir vienas un tās pašas durvis? Bez tam, darbu apjomu tabulā UD-1 durvju skaits 1 gb., durvju specifikācijā norādīts cits skaits – 1 kreisās un 1 labās durvis? Lūdzam precizēt.

**Uz iesniegtajiem jautājumiem tiek sniegtas sekojošas atbildes:**

1. Tehniskā projekta rasējumu lapā AR-10 cokola siltināšanas ekstrudētam putupolistirolam nav noradīta λ ≤0.0035W/mK, tur ir noradīta λ ≤0.035W/mK, toties tā ir drūkas kļūda, jo gan rasējumu lapā AR-4, gan darba apjomos cokola siltināšanas ekstrudētam putupolistirolam noradīta λ ≤0.030W/mK.

2. Veidojot grīdu izolāciju no ekstrudēta putupolistirola, izolācijai kura saskaras ar grunti drīkst lietot XPS grupas materiālu, kura λ ≤0.035W/mK 3. Darbu daudzumu sarakstā 1.posmam pozīcijā Nr.1.12. noradītais darbs ir kompleksais un nav sadalāms pa kārtām. Pielikumā Inženierģeoloģiskā izpētes atskaite informācijai.

3. Notekcaurules no karsti cinkotas tērauda loksnes 0.6mm no abām pusēm pārklātas ar polimērpārklājumu, tonis RR32, „RUUKKI” vai analogs.

4. Būvdarbu apjomos norādītās durvis PD-1 (poz. 1.15.6) atbilst durvim UD\*-1, noradītam rasējumu lapā AR-14. Durvju specifikācijā (lapa AR-15) ar UD-1 marķēts durvju bloks, t.n. pilnīgi visa konstrukcija, ieskaitot gan durvis, gan virslogus, un skaits ir noradīts visai konstrukcijai, nevis atsevišķi katrām durvīm, kuras ir iekļautas blokā, t.n. ka specifikācija atbilst darba apjomiem.

Iepirkuma komisija