apstiprinĀts
 Kultūras pārvaldes vadītāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E.Kleščinska

Daugavpilī, 2016.gada 28.novembrī

UZAICINĀJUMS

piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pasākumu apskaņošana, apgaismošana un tehniskā apkalpošana”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Kultūras pārvalde |
| **Adrese** | Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90001206849 |
| **Kontaktpersona**  | Juriskonsulte Mārīte Jukša, tālr. 65476797, e-pasts Marite.juksa@daugavpils.lv |

1. **Iepirkuma priekšmets:** Egles iedegšanas pasākuma apskaņošana, apgaismošana un tehniskā apkalpošana
2. Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr.1)**.
3. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:** Finanšu – tehniskais piedāvājums brīvā formā

6. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

7. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 1.decembra plkst. 9.00 uz e-pastu:** **Marite.juksa@daugavpils.lv****.**

**8. Paziņojums par rezultātu tiks publicēts Kultūras pārvaldes mājas lapā** [**www.kultura.daugavpils.lv**](http://www.kultura.daugavpils.lv)

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nr.p.k*** | ***Veids, iekārtas nosaukums un tehniskais apraksts*** | ***daudzums*** |
| 1. | **Monitoru skanda****12" + 1`4``:** Skatuves monitors 12`` + 1``, jauda 1000W. Atskaņojamo frekvenču diapazons: 55Hz - 20kHz. Izstarošanas leņķis:horizontāli - 80 grādi, vertikāli - 70 grādi. Skandas nominālaisspiediens - 133 dB | 4 |
| 2. | **Digitālā pults** 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16 x analogas līnijasizejas. 96 kHz signāla semplēšana. 8 efektu statne ar stereoizejām katram efektam. 8DCA grupas | 1 |
| 3. | **Skaņas pults skatuves modulis StageBOX** 32 x analogas mikrofona/līnijas ieejas. 16 x analogas līnijas izejas. 96 kHz signāla semplēšana. | 1 |
| 4. | **UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona** UHF diapazona digitāla bezvadu mikrofona sistēma ar min. 2280x maināmām frekvencēm. Komplektā ietilpst uztvērējs un rokas mikrofons ar Beta58a galvu | 4 |
| 5. | **CD/MP3/ WAV atskaņotāji** Frontālā diska ielāde. Ātruma regulēšana. "Master tempo" funkcija. Analogā izeja - 2xRCA. Frekvenču josla - 4Hz - 20kHz | 1 |
| 6. | **Signāla komutācijas vadu komplekts skaņas iekārtām** Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visinepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas | 1 |
| 7. | **Elektrības komutācijas vadu komplekts skaņas iekārtām** Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. | 1 |
| 8. | **Digitāls signāla multikabelis** CAT5e līnijas ar NEUTRIK NE8MC-1 tipa konektoriem. Garums 70 metriem. | 1 |
| 9. | **Kustīgais efektstarmetis** Wash tipa inteliģentais prožektors ar LED Gaismas avotu 108x3w ar RGBW krāsu jaukšanas sistēmu | 6 |
| 10. | **Kustīgais efektstarmetis** Spot tipa inteliģentais prožektors (Kustīgā galva) ar CMY krāsu jaukšanu. Osram 330 spuldze , stara leņķis 3,8 līdz 42 grādi, divi gobo-wheel, 1xrotējošas prizmas, frost filtrs. | 8 |
| 11. | **Kustīgais efektstarmetis** Beam tipa inteliģentais prožektors ar lampas jaudu 330w. 8 šķautņu prizmas efekts. Stara leņķa regulācijas iespēja no 0-3,8 grādiem. 14 iebūvētas statiskas krāsas. | 8 |
| 12 | **Teātra tipa starmetis** Starmetis ar lielu gaismas stara izkliedi ar 2gb DWE 650w - 120v lampām. | 4 |
| 13. | **Teātra tipa starmetis**Fresnel tipa starmetis ar lampas jaudu 2kW, lineāru stara resnuma regulēšanas iespējām no 10-60 grādiem. Lēcas izmērs 200mm, izmantošanas attālums no 6-25m., svars 10kg. | 6 |
| 14. | **Gaismas iekārtu vadības pults** Atbalsta DMX512 signāla protokolu. Aprīkota ar 22 collu skarienjūtīgu ekrānu. Ar funkciju izmantojot ārējo serveri konfigurēt līdz 64 dmx līnijas. Aprīkota ar programējamiemregulātoriem un ātrās izsaukšanas pogām | 1 |
| 15. | **Jaudas regulatoru sistēma** Ar 12 kontroles kanāliem. Maksimālā pieļaujamā jauda uz kanālu 4 kW. Jaudas bloki aprīkoti ar SOCAPEX tipa izejas konektoriem. Bloki atbalsta DMX512 gaismas iekārtu vadības protokolu. Blokam ir iespēja mainīt jaudas regulācija līkni. | 1 |
| 16. | **Signāla komutācijas vadu komplekts gaismas iekārtām**Visu pasākuma norisei nepieciešamo signāla vadu un skatuves multikabeļu komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. Komplektā ietilpst visinepieciešamie vadi, lai pieslēgtu visus mikrofonus, instrumentus un monitoru līnijas. | 1 |
| 17. | **Elektrības komutācijas vadu komplekts gaismas iekārtām** Visu pasākuma norisei nepieciešamo barošanas vadu, elektrības pagarinātāju un jaudas līniju komplekts, kurš atbilst visām drošības prasībām, atbilst Latvijas Republikā pieņemtiem standartiem un ir teicamā tehniskā stāvoklī. | 1 |
| 18. | **Telts** Telts izmēri: 3 x 3 m | 1 |
| 19. | **Aktīvas akustiskās sistēmas komplekts** Vidējo un augsto frekvenču skanda Divvirziena sķaņas iekārta Viens 15” neodīna zemo frekvenču (ZF) skaļrunis Viens 1.4” ferīta kompresijas draiveris kopā ar universālu augsto frekvenču (AF) ruporu. Darbības nomināls frekvenču diapazons no 50Hz līdz 20kHz. RMS pieļaujamā jauda 2200W. Maksimālais skaņas spiediens 139 dB SPL. Universālais asimetriskais rupors 80°x30°, Ar Takelāžes sistēmu, kas ļauj uzstādīt sistēmu gan horizontālā, gan vertikālā izkārtojumā. Ar X-comb tehnoloģiju. Ar FIR X-OVER optomal phase response. | 6 |
| 20. | **Aktīvas akustiskās sistēmas komplekts** Zemo frekvenču skanda Aktīvas zemo frekvenču (ZF) akustiskās sistēmasDivi 18” zemo frekvenču (ZF) skaļruņi ar 3” skaņas spoli izgatavotu Eiropā.Frekvenču diapazons no 40Hz-110Hz. Maksimālā peak jauda 4000W.Maksimālais skaņas spiediens 142 dB SPL. Joslas platums 40Hz-110Hz@-3dBspl.Izmantots 2x1100 WRMS digitāls Powersoft. | 6 |
| 21. | **LED PAR tipa starmetis** LED PAR tipa starmetis ar gaismas avotu 18x10w RGBW krāsu jaukšanas sistēmu un lineāru stara spilgtuma regulēšanas iespēju . | 16 |
| 22. | **Video** Videoproektors 4000ANSI ar ēkranu 221X124 (100'', 16:9) | 1 |

Pakalpojuma izmaksas ietver aparatūras piegādi, uzstādīšanu un skaņas iekārtu demontāžu, kā arī skaņu operatora darbu un skaņu tehniķu darbu.

Sagatavoja: Kultūras pārvaldes juriskonsulte

Mārīte Jukša