ApstiprinātS
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2018.gada 21.maija sēdē, prot.Nr.2

Atklāts konkurss

**„DAUGAVPILS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKU TELPU VIENKĀRŠOTĀ ATJAUNOŠANA”**

**Atbilde uz pretendenta jautājumiem Nr.1**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2018.gada 21.maija sēdē (prot.Nr.2) ir izskatījusi pretendenta 16.05.2018. un 17.05.2018. pa e-pastu uzdotos jautājumus saistībā ar atklātā konkursa „Daugavpils pilsētas pašvaldības bibliotēku telpu vienkāršotā atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/57, 1.daļas “Jaunbūves bibliotēkas telpu 18.Novembra ielā 161, Daugavpilī vienkāršotā atjaunošana” nolikuma tehniskās specifikācijas/darbu apjoma saraksta pozīcijām:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Santehniskie darbi 2. stāvs** |   |   |
|   |   | **Esošie konvektori (gb.), un apkures caurules** |   |   |
| 1 |   | Esošu konvektoru un cauruļu mehāniska attīrīšana no atlupušā krāsojuma.  | m2 |          30.60 |
| 2 |   | Konvektoru un cauruļu mazgāšana ar Vivacolor VivaClean.  | m2 |          30.60 |
| 3 |   | Konvektoru un cauruļu krāsošana 2 kārtās ar karstumizturīgu radiatoru krāsu, tonis - balts. Krāsa izturīga pret mazgāšanu, karstumizturīga -120°, viegli tīrāma, pusmatēta, piemēram Vivacolor Special Radiator.  | m2 |          30.60 |
| 4 |   | Konvektoru aizsargpanelis (LKSP) (~ 700 x 400h ) uz 4 tērauda stiprinājumiem. Katra paneļa lielumu noteikt pēc esošā konvektoru apšuvuma demontāžas. | gb |          24.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Ventilācijas sistēmas montāžas darbi** |   |   |
|   |   | **PN2 (2.stāva lasītavas)** |   |   |
| 1 |   | Ventilācijas agregāts, labā apk. puse P=620m³/h; N=550m³/h;150Pa; 230/50/1F; 1330W ar automātiku RECU500-PECF-EC-C4plus Komfovent | kpl. | 1 |

un sniedz šādas atbildes:

**1.jautājums:** Kāds ir konvektoru modelis?

***Atbilde uz 1.jautājumu:*** Konvektori ir esošie (konvektoru modeli nav iespējams noskaidrot), tos var apskatīties objektā. Pielikumā pievienojam bildi.

******

**2.jautājums:** Konvektorus plānots demontēt, vai visus darbus jāveic uz vietas?

***Atbilde uz 2.jautājumu:*** Visus darbus jāveic uz vietas.

**3.jautājums:** Konvektoru aizsargpanelis (LKSP) (4.pozicijā), šajā pozīcijā plānota veco paneļu demontāža un jauno uzstādīšana?

***Atbilde uz 3.jautājumu:*** Pozīcijā “Konvektoru aizsargpanelis (LKSP) (~ 700 x 400h ) uz 4 tērauda stiprinājumiem. Katra paneļa lielumu noteikt pēc esošā konvektoru apšuvuma demontāžas” plānota veco paneļu demontāža un jauno uzstādīšana.

**4.jautājums**: RECU500 modelim nav iespējams P=620m³/h, kāda ir pareiza agregāta modelis un m3/h? Nosūtiet lūdzu datu lapas projektu agregātiem ar projekta nepieciešamiem parametriem.
***Atbilde uz 4.jautājumu:***

Nepieciešams uzstādīt ventilācijas agregātu ar tehniskajiem parametriem, kuri norādīti tehniskās specifikācijas 1.daļas “Jaunbūves bibliotēkas telpu 18.Novembra ielā 161, Daugavpilī vienkāršotā atjaunošana” AVK sadaļas lapā AVK-1 vai ekvivalentu. (Darba veida nosaukumā ir drukas kļūda, P=620m³/h vietā jābūt P=420m³/h).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs A.Streiķis