**APSTIPRINU:**

Daugavpils 3.vidusskolas direktors

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V.Azarevičs

2016.gada 14.decembris

**UZAICINĀJUMS**

Daugavpils 3.vidusskola

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**“Interaktīvā ekrāna piegāde Daugavpils 3.vidusskolai”**

**Tehniskās specifikācijas precizējums.**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils 3.vidusskola |
| **Adrese** | Raiņa iela 30, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009737220 |
| **Kontaktpersona**  | Daugavpils 3.vidusskolasiepirkumu speciālists Leonards Dukčinskis, tālrunis: 29874278 e-pasts:, daug3vsk@inbox.lv |
| **Faksa nr.** | 654 21923 |
| **Darba laiks** | PirmdienaOtrdienaTrešdienaCeturtdienaPiektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 18.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 17.00No 08.00 līdz 12.00 un no 12.30 līdz 16.00 |

# **2. Darba uzdevums:** veikt interaktīva ekrāna (turpmāk arī preces), piegādi un uzstādīšanu, ievērojot Pasūtītāja minimālas tehniskās prasības.

2.1. Preču apraksts un piegādes nosacījumi:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **Interaktīvais ekrāns.** |
|  | **Vispārējās tehniskās prasības:** |  |
|  | Izmērs: | Ne mazāk kā 60” |
|  | Izšķirtspēja: | Full HD 1080p@60Hz |
|  | Displejs | E-LED |
|  | Reakcijas laiks | Ne vairāk kā 4ms  |
|  | Skata leņķis | Vismaz 176 / 176 grādi |
|  | Spilgtums | Ne mazakkā 350cd/m2 (Typical) |
|  | Kontrasts: | Ne mazāk 4000:1 (Typical) |
|  | Vienlaicīgi pieskārieni | Atbalsta vismaz 20 pieskarienus |
|  | Pieskārienu precizitāte | Ne mazāk kā+4mm |
|  | Pieskārienu reakcijas laiks | <10ms |
|  | Skārienjūtības saderība ar operētājsistēmu | Vismaz Win XP, Vista,Wndovs 7, 8,8.1, Linux, Android, Mac, Chrome |
|  | Displeja aizsargstikla stiprība (Pēc Mosa skalas) | Ne mazāk kā 9 |
|  | Aizsargstikla biezums | 4mm |
|  | Savienojamība | Vismaz 2xHDMI, Diplay Port, Touch Sensor USB, USB Update, USB 2.0, VGA Input, Video Component, A/V |
|  | Interaktīvas rakstamais | Pildspalvas lieluma interaktīvais rakstāmais, kurš darbojas RF 2.4 Ghz |
|  | Interaktīva rakstāmā pogas un funkcijas | 4 pogas, ar kurām iespējams mainīt krāsas, viena poga ka dzēsējs un scroll, 1poga Home key |
|  | Interaktīvā rakstāmā lādēšana | Iebūvēts ladējams akumulators, kurš uzlādējās, kad interaktīvais rakstāmais ievietots turētājā kurš pievienots displeja sānā |
|  | Svars | Ne vairāk kā 60 kg |
|  | Apstiprināta atbalstība | Vismaz CE, RoHS Green Compliant normatīviem |
|  | Uzstādīšana | Displeja svaram un izmēram atbilstošs VESA sienas stiprinājums, uzstadīsana atbilstoši pasūtītāja prasībam |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēnesi |
|  |  |  |
|  | Ekrāna tips | Sensorais |
|  | Pieskāriena punkti: | Minimums 10 pieskāriena punkti |
|  | Komplektā | Interaktīvais rakstāmais, interaktīvā rakstāmā turētājs – lādētājs, tālvadības pults, displeju razotāja interaktīvajai programmai |

2.3. Pasūtītāja piegādes un uzstādīšanas vietā: Raiņa ielā 30, Daugavpilī, LV-5401.

2.4. Piedāvājumu lūdzam sagatavot atbilstoši pielikumā pievienotājiem finanšu un tehnisko piedāvājumu formām.

2.5. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: vislētākais piedāvājums.

2.6. Piedāvājums iesniedzams papīra formātā līdz 2016.gada 20.decembrim, plkst.: 15.00, Daugavpils 3.vidusskolā, Raiņa ielā 30, Daugavpilī, LV-5401, vai elektroniska veidā, iesniedzot piedāvājumu uze-pastu: daug3vsk@linbox.lv, vai personīgi.

# L.Dukcinskis 65457654 vai J.Leončika 25130618

daug3vsk@linbox.lv