1. Pielikums

 **Darbnīcu ēkas telpu saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k**  | **Telpas vai telpu grupas nosaukums** | **Telpas programma**  | **Platība (kvm)** | **Īpašas prasības**  |
| **1.** | **1. Stāvs** |  |
| **1.1.** | **Ieejas zona ar vējtveri, sanitārajiem mezgliem un palīgtelpu apkopes inventāram**  | Ieejas zona izvietota ēkas 1. stāvā, no tās paredzeta ieeja darbnīcas telpā. Ieejas zonā paredzēt garderobes zonu (20 individuāliem skapīšiem) | 35 – 40 kvm  | Telpas augstums – 2,70 m  |
| **1.2.** | **Kokapstrādes darbnīca**  | Darbnīcā paredzets izvietot esošo aprīkojumu - 8 kokapstrādes darbagaldus,\_\_\_\_\_\_ |  130 kvm  | Telpas augstums – 6,0 m, iespējams daļu telpas plānot ar augstumu 2,70 m  |
| **1.3.** | **Mācību meistara telpa**  | Telpa paredzēta instrumentu un metodisko materiālu uzglabāšanai  | 15 – 18 kvm  |  |
| **1.4.** | **Kokmateriālu noliktava**  | Telpa mācību materiālu, tai skaitā – dēļu, saplākšnu, masīvkoku uzglabāšana | 40 kvm  | Kokmateriālu noliktava funkcionāli saistīta ar kokapstrādes darbnīcu. Nepieciešami vārti no skolas pagalmaTelpas augstuns – 2,50 m  |
| **1.5.** | **Pacēlāja telpa**  | Telpā izvietota platforma kravas pacēlājs, kas savieno 1. un 2. stāvu  | 15- 18 kvm | Telpa funkcionāli saistīta ar kokmateriļu noliktavu. Telpas augstuns – 2,50 m |
| **1.4.** | **Garāža**  | Paredzet iespēju kravas – pasažieru miktrioautobusa novietošanai  | 40 kvm  | Nepieciešami vārti no skolas pagalmaTelpas augstuns – 2,50 m  |
|  | **2.stāvs**  |  |  |  |
| **2.1.** | **Maketēšanas darbnīca**  | Telpa dizaina modeļu un telpisku maketu izstrādei, aprīkota ar darba virsmām  | 80 kvm  | Ieeja no galerijas virs darbnīcas  |
|  | **Pacēlāja telpa**  | Telpā izvietota platforma kravas pacēlājs, kas savieno 1. un 2. stāvu  | 15-18 kvm | Telpa funkcionāli saistīta ar kokmateriļu noliktavu Telpas augstums – līdz 3,0 m |
|  | **Mācību meistara telpa**  | Telpa paredzēta instrumentu un metodisko materiālu uzglabāšanai  | 15-18 kvm | Telpa tieši saistīta ar maketēšanas darbnīcu. Telpas augstums –līdz 3,0 m  |
|  | **Gaitenis – galerija**  | Izvietots virs daļas no kokapstrādes darbnīcas  | 40- 50 kvm  | Funkcionāli saistīta ar darbnīcas telpām  |
|  | **Atpūtas telpa**  | Telpa audzekņu rekreācijai  | 35- 40 kvm  | Izvietota virs ieejas zonas, funkcionāli saistīta ar galeriju un blakus esošo jaunbūvējamo skolas mācību korpusu Telpas augstums – līdz 3,0 m  |

Piezīme. Projektējamo telpu platības var tikt precizētas atkarībā no tehnisko noteikumu prasībām un telpu funkcionālās nozīmes.

Pēc būvniecības ieceres izstrādes projektējamo telpu saraksts var tikt precizēts un papildināts.

Sagatavoja I. Kokina