1. Pielikums

**Darbnīcu ēkas telpu saraksts**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k** | **Telpas vai telpu grupas nosaukums** | **Telpas programma** | **Platība (kvm)** | **Īpašas prasības** |
| **1.** | **1. Stāvs** | | |  |
| **1.1.** | **Ieejas zona ar vējtveri, sanitārajiem mezgliem un palīgtelpu apkopes inventāram** | Ieejas zona izvietota ēkas 1. stāvā, no tās paredzeta ieeja darbnīcas telpā. Ieejas zonā paredzēt garderobes zonu (20 individuāliem skapīšiem) | 35 – 40 kvm | Telpas augstums –  2,70 m |
| **1.2.** | **Kokapstrādes darbnīca** | Darbnīcā paredzets izvietot esošo aprīkojumu - 8 kokapstrādes darbagaldus,\_\_\_\_\_\_ | 130 kvm | Telpas augstums – 6,0 m, iespējams daļu telpas plānot ar augstumu 2,70 m |
| **1.3.** | **Mācību meistara telpa** | Telpa paredzēta instrumentu un metodisko materiālu uzglabāšanai | 15 – 18 kvm |  |
| **1.4.** | **Kokmateriālu noliktava** | Telpa mācību materiālu, tai skaitā – dēļu, saplākšnu, masīvkoku uzglabāšana | 40 kvm | Kokmateriālu noliktava funkcionāli saistīta ar kokapstrādes darbnīcu. Nepieciešami vārti no skolas pagalma  Telpas augstuns – 2,50 m |
| **1.5.** | **Pacēlāja telpa** | Telpā izvietota platforma kravas pacēlājs, kas savieno 1. un 2. stāvu | 15- 18 kvm | Telpa funkcionāli saistīta ar kokmateriļu noliktavu.  Telpas augstuns – 2,50 m |
| **1.4.** | **Garāža** | Paredzet iespēju kravas – pasažieru miktrioautobusa novietošanai | 40 kvm | Nepieciešami vārti no skolas pagalma  Telpas augstuns – 2,50 m |
|  | **2.stāvs** |  |  |  |
| **2.1.** | **Maketēšanas darbnīca** | Telpa dizaina modeļu un telpisku maketu izstrādei, aprīkota ar darba virsmām | 80 kvm | Ieeja no galerijas virs darbnīcas |
|  | **Pacēlāja telpa** | Telpā izvietota platforma kravas pacēlājs, kas savieno 1. un 2. stāvu | 15-18 kvm | Telpa funkcionāli saistīta ar kokmateriļu noliktavu Telpas augstums – līdz 3,0 m |
|  | **Mācību meistara telpa** | Telpa paredzēta instrumentu un metodisko materiālu uzglabāšanai | 15-18 kvm | Telpa tieši saistīta ar maketēšanas darbnīcu. Telpas augstums –  līdz 3,0 m |
|  | **Gaitenis – galerija** | Izvietots virs daļas no kokapstrādes darbnīcas | 40- 50 kvm | Funkcionāli saistīta ar darbnīcas telpām |
|  | **Atpūtas telpa** | Telpa audzekņu rekreācijai | 35- 40 kvm | Izvietota virs ieejas zonas, funkcionāli saistīta ar galeriju un blakus esošo jaunbūvējamo skolas mācību korpusu  Telpas augstums – līdz 3,0 m |

Piezīme. Projektējamo telpu platības var tikt precizētas atkarībā no tehnisko noteikumu prasībām un telpu funkcionālās nozīmes.

Pēc būvniecības ieceres izstrādes projektējamo telpu saraksts var tikt precizēts un papildināts.

Sagatavoja I. Kokina