**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**DPD 2017/119**

**2.daļai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Inventārs | Tehniskā specifikācija | Daudzums |
|  | Distanču slēpes | Paredzētas slēpošanas treniņiem un sacensībām. Bērniem – piemērotas apvidus (distanču) slēpošanai, stabila *Air Channel* konstrukcija, perfekti noregulējamas, atbilstoši bērna svaram un izturīgas pret nodilumu. *Crown* tehnoloģija.Slēpes konstrukcija (sastāvs): * stikla šķiedras koka serde
* pamatne: vaskojama;
* virspuse: bez metāla elementiem.

Svars: No 650g līdz 1280g.Slēpes konstrukcija: *Activ/’Cap* vai ekvivalents.120 cm | 2 pāri |
| 130 cm | 2 pāri |
| 140 cm | 2 pāri |
| 150 cm | 2 pāri |
| 160 cm | 2 pāri |
| 170 cm | 4 pāri |
| 180 cm | 4 pāri |
| 190 cm | 2 pāri |
|  | Slēpju zābaki | Viegli, zema profila slēpošanas zābaki ar mīkstu, mitruma izturīgu oderi un ūdensnecaurlaidīgu virspusi; zābaka iekšpusē Thermo polsterējums vai ekvivalents, ķīļveida mēlīte. NNN sistēmas zole. Kājas novietojums ar optimālu balstu potītei. Materiāls: plastmasa, mākslīgā āda, ūdens necaurlaidīgs materiāls vai ekvivalentsIzmēri: no 36 – 44 34-36 izm. | 2 pāri |
| 36-38 izm | 2 pāri |
| 38-39 izm | 2 pāri |
| 39-40 izm | 2 pāri |
| 39-41 izm | 2 pāri |
| 41-42 izm | 4 pāri |
| 41-43 izm | 4 pāri |
| 41-44 izm | 4 pāri |
|  | Slēpju nūjas | Materiāls: viegls un stabils alumīnija kāts vai kompozīts.Nūjas rokturis: spēcīgs TPR rokturis, īpaši plata cilpa ar pinumu un cietu metāla uzgali vai ekvivalentsGarums: no 120 – 160cm.120 cm | 2 pāri |
| 130 cm | 2 pāri |
| 140 cm | 6 pāri |
| 150 cm | 4 pāri |
| 155 cm | 4 pāri |
| 160 cm | 2 pāri |
|  | Slēpju stiprinājumi | Viens, vienkāršs, visiem izmēriem pielāgots slēdzis atvēršanai un aizvēršanai.Stiprinājuma veids pie slēpēm: NNN profila sistēma; zābaki pie lamatiņas piestiprināmas manuāli vai ekvivalents | 20 pāri |
|  | Parafīns  | Ļoti cieta sastāva augsti fluorizēta smēre, kas paredzēta visiem sniega tipiem ļoti aukstā laikā cietām trasēm. Parafīnam ir ļoti augstu noturība garajās distancēs ilgstošāka darbība par zemajiem floriem. HF vai ekvivalents | 5 gab. |
|  | Rollerslēpes | Materiāls: kompozīts vai alumīnijs garenvirzienā: CC 630mmRiteņu diametrs 100 mmRiteņu materiāls: gumija | 20 pāri |
|  | Stiprinājumi rollerslēpes | Viens, vienkāršs, visiem izmēriem pielāgots slēdzis atvēršanai un aizvēršanai.Stiprinājuma veids pie slēpēm: NNN profila sistēma; zābaki pie lamatiņas piestiprināmas manuāli vai ekvivalents | 20 pāri |

Piedāvātajām slēpēm/rollerslēpēm, slēpju zābakiem un stiprinājumiem jābūt attiecīgi savienojamiem:

\* slēpes + slēpju zābaki + slēpju stiprinājumi

\* rollerslēpes slēpes+ stiprinājumi

Lūdzam ņemt vērā, ka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumu Nr. 310 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem" 9.2.4.1. pasākuma "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" un 9.2.4.2. pasākuma "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei" īstenošanas noteikumi” 47.punktam, Specifiskā atbalsta pasākumu ietvaros nav attiecināmas būvdarbu un piegāžu līgumu izmaksas, izņemot tādu šo noteikumu 25.2., 27.2., 37.2. un 38.2. apakšpunktā minēto ierīču un inventāra piegāžu līgumu izmaksas, kuru vērtība **par vienu vienību** ir mazāka par 213 *euro*.

Sagatavoja:

S.Upīte