**IEPIRKUMA**

**“Ielu apgaismojuma pārbūve Lielā ielā posmā no Silenes ielas līdz pilsētas robežai, Daugavpilī, un ielu gaismekļu piegāde”**

**identifikācijas Nr.DPD 2017/70**

**NOLIKUMA SKAIDROJUMI NR.1**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2017.gada 23.maija sēdē (protokols Nr.2) izskatījusi ieinteresētā pretendenta uz e-pastu nosūtīto elektronisko vēstuli ar uzdotajiem jautājumiem. Iepirkuma komisija sniedz sekojošus skaidrojumus.

**Pretendenta jautājums Nr.1:**

Tehniskajā specifikācijā ir definētas 3 maksimālās jaudas, ielas gaismekļiem 57W un 84W un gājēju pārejai 84W. Pielikumā ir viens ielas profils (tikai ceļa profils). Jānoskaidro par jaudu, kura ir maksimālā dotajam profilam.

 **Atbilde uz jautājumu Nr.1:**

 Pielikumā 4 (ielas profilā) ir atspoguļota situācija 84W gaismekļiem ar L-veida konsolēm, kas ir pamatkonfigurācija šim projektam.

**Pretendenta jautājums Nr.2:**

DWG rasējumā redzami balsti ar T veida un L veida konsoli. Vai 84W ir attiecināms uz dubulto konsoli un 57 uz standart konsoli?

 **Atbilde uz jautājumu Nr.2:**

 Rasējumā ELT11 ir redzams ka T-veida konsolēs (gaismekļi 1,1A...10,10A) ir uzstādīti divu tipu gaismekli: gaismeklis 1 ir 84W, Gaismeklis 1A ir 57W. ELT-3 plānā ir redzams kā gaismekļi ar burtu A apzīmējumu (57W) ir vērsti uz gājēju ietves pusi. T-veida konsoles tiek pielietoti vietās, kur gājēju ietve ir nodalīta no ceļa ar 2.6-4.7 m platu zālāju.

**Pretendenta jautājums Nr.3:**

Rasējumā ir parādīta arī gājēju ietve. Profilu aprēķinos jāņem vērā?

 **Atbilde uz jautājumu Nr.3:**

 Jā, gājēju ietvei apgaismojums ir jāaprēķina atbilstoši CE5 klasēm.

**Pretendenta jautājums Nr.4:**

DWG rasējumā pie skaidrojošā apraksta gājēju pārejai ir definēts 57W nevis kā specifikācijā 84W un 5700 K.

 **Atbilde uz jautājumu Nr.4:**

 Skaidrojošā aprakstā ir pieļauta kļūda - jābūt 84W ne viss 57W. ELT-11 lapā un specifikācijā ir norādīts pareizi - 84W.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *((personiskais paraksts)* J.Kornutjaka