Apstiprināts

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 7. novembrī

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.:ASDS/2016/71/KF

**Nosaukums:**„Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā”

A un B daļa

**Atbildes Nr.15**

**uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

AS ,,Daugavpils satiksme’’ Iepirkuma komisija skaidro:

*Jautājums:*

Vai drīkst sliedes 60R2 un 62R2, kuras tiks ierīkotas līknēs, liekt tās darba izpildes vietās?

*Atbilde uz jautājumu*

Atbilstoši būvprojekta Vispārējās daļas skaidrojošam aprakstam "Prasības sliedēm" plāna līknēs, kuru rādiuss ir mazāks par 200m, sliedēm jābūt rūpnieciski izlocītām. No tā izriet, ka sliedes ar rādiusu mazāku par 200m objektā (izpildes vietā) locīt nav atļauts neskatoties uz sliedes tipu.

Iepirkumu komisija