Apstiprināts

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 7. novembrī

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.:ASDS/2016/71/KF

**Nosaukums:**„Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā”

A un B daļa

**Atbildes Nr.16**

**uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

AS ,,Daugavpils satiksme’’ Iepirkuma komisija skaidro:

*Jautājums:*

 Vai gulšnu impregnēšanai ir iespējams lietot antiseptiku Tanalith E, ar piesūcināšanas klasi UC-4?

*Atbilde uz jautājumu*

Lai nodrošinātu gulšņu ilgmūžību, gulšņu piesūcināšana jāveic ar kreozota antiseptiku atbilstoši “ C “ klasei saskaņā ar EN 13991. Piesūcināšanas kvalifikācija atbilstoši EN 351-1. Koksnes konservantu iedarbības noteikšanas bioloģiskie testi atbilstoši LVS EN 599-1+A1 prasībām.

Iepirkumu komisija