 Apstiprināts

AS ,,Daugavpils satiksme”

Iepirkuma komisijas sēdē

2016.gada 7. novembrī

**Iepirkuma identifikācijas Nr**.:ASDS/2016/71/KF

**Nosaukums:**„Daugavpils pilsētas tramvaju līnijas pārbūve posmos Vienības iela - Stacijas iela, Parādes iela - Cietoksnis un 18.Novembra un Ventspils ielu krustojumā”

A un B daļa

**Atbildes Nr.17**

**uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

AS ,,Daugavpils satiksme’’ Iepirkuma komisija skaidro:

*1. Jautājums:*

A un B daļas, Darbu apjomu saraksts Nr.1-1 un Nr.2-1 “Tramvaju kontakttīkla pāveides”. Norādītas Delta piekares komplekta sastāvdaļas, bet šķietami trūkst Minorok kabelis 9 mm (numurs 275109, saite: <http://www.elektroline.cz/cat1.php?id=275109&g=&from=minicat&search=minorok> Lūdzam norādīt, vai šāds komponents ir vajadzīgs un kurā pozīcijā pasūtītājs ir ievērtējis šo komponentu “Minorok kabelis 9 mm”?

*Atbilde uz 1. jautājumu*

Elektroline ir elektrotransporta detaļu rūpnīca, kuras izstrādājumu katalogs ir ņemts par pamatu projekta detaļu izvēlei. Latvijā (Rīgā un Liepājā) jau daudzus gadus ar labiem panākumiem Deltas uzkarsistēmā Minorok troses vietā tiek pielietota PF11 parafiltrose, kura ir iekļauta kopējā materiālu sarakstā. Priekšrocības: unificēti materiāli, drošums, labāk pielāgota Latvijas laika apstākļiem, pārbaudīts praksē.

*2. Jautājums:*

B daļa, Darbu apjomu saraksts Nr.2-1 “Tramvaju kontakttīkla pārveides” satur pozīcijas 3.28., 3.30 un 3.38. ar mērvienību “gabali” un diviem decimālcipariem aiz komata. Vai mērvienību vērtības ir norādītas korekti un tieši šādas mērvienības izmantot aprēķinos?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.28 |  | Skritulis Delta piekarei ar dakšu | gb | **16,17** |
| 3.30 |  | Puskardāns | gb | **32,34** |
| 3.38 |  | Spaile k-tvada sav. B12 | gb | **3,70** |

*Atbilde uz 2. jautājumu*

Daturaprēķinā šīm ailēm nebija uzlikta precīzija līdz vienam veselam.

Jābūt:

|  |  |
| --- | --- |
| 3.28 | 16 |
| 3.30 | 32 |
| 3.38 | 4 |

Iepirkumu komisija