Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Ielu atsevišķo posmu pārbūve Daugavpils pilsētā”**

identifikācijas numurs DPD 2016/26

**ATBILDES UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM Nr.6**

**6.1.jautājums.** *Puškina ielas pārbūve posmā no Kauņas ielas līdz Dobeles ielai, Daugavpilī - piegādātājs uzskata, ka lietus ūdens kanalizācijas cauruļvadiem ir atšķirīgi apjomi.*

**6.1.atbilde.** Skatīties Tehniskās specifikācijas p.3.12. Darbu apjomus skatīt kopā ar projektu. Tāmju sastādīšanas pamatojums, saskaņā ar LBN 501-15 ir būvprojekts un tam pievienotais būvdarbu apjomu saraksts un būvprojekta specifikācijas  un p.3.13.  Gadījumā, ja konstatē neatbilstību starp dotajiem darbu apjomiem un būvprojekta rasējumos dotajiem risinājumiem, par noteicošo jāpieņem būvprojektā rasējumos norādīto. Apmaksa tiks veikta pēc faktiski padarītā darba.

**6.2.jautājums.** *Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, Daugavpilī, 1.kārta – piegādātājs uzskata, ka sadaļā 1.6.3. nav pieejama segas konstrukcija.*

**6.2.atbilde.** Segas konstrukcijas atspoguļotas rasējumos CD-4-1 un CD-4-2 „Griezumi un segas konstrukcijas”.

**6.3.jautājums.** *Viestura ielas pārbūve (brauktuves paplašināšana) posmā no 18.novembra ielas līdz Kr.Valdemāra ielai, Daugavpilī, 1.kārta – Nr.p.k.2.2. “Vājas nestspējas grunts noņemšana vidēji 40cm biezumā un transportēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni”, apjoms 303 m3. Kurā vietā šis darbs ir veicams?*

**6.3.atbilde.** Vājas nestspējas grunts noņemšana vidēji 40 cm biezumā šinī gadījumā domāta ierakuma būvniecība brauktuves paplašināšanas vietā, sašaurinot esošo sadalošo joslu. Skatīties rasējumu CD-4-1 Griezums 1-1 un rasējumu CD-1-1.

**6.4.jautājums.** *Piegādātājs piedāvā izbūvēt pārbrauktuvi uz dzelzsbetona plātnēm, kas pretendenta ieskatā varētu nodrošināt kvalitatīvu un ilgmūžīgu bruģa segumu gar sliedi.*

**6.4.atbilde.** Lūdzam ņemt vērā tehniskās specifikācijas prasības un iepriekš sniegtās pasūtītāja atbildes uz piegādātāju jautājumiem.

Iepirkumu komisija