Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Būvniecības darbu veikšana Daugavpils pilsētas vispārējo izglītības iestāžu modernizācijai (SAM 8.1.2.) - Daugavpils Valsts ģimnāzijā, Daugavpils Krievu vidusskolas – licejā un Daugavpils 3.vidusskolā”.**

identifikācijas numurs DPD 2017/37

**Atbildes**

**uz piegādātāju jautājumiem**

**Nr.4**

*1.1.jautājums*

*Būvprojekta rasējuma lapas AR-7 „Sienas” 1.pozīcija „Keramiskas sienas flīzes”. Lūdzam norādīt šo flīžu biezumu un izmēru.*

**1.1.atbilde**

Flīžu izmēri 200x200x8.3

*1.2.jautājums*

*Atbildes Nr. 1 jautājums 1.11 – lūdzam precizēt koka brusu 100x50 daudzumu.*

**1.2.atbilde**

Skatīt precizētos darbu apjomus pielikumā.

*1.3.jautājums*

*Atbildes Nr. 2 jautājums 2.5 – koka brusas 20x40 paredzētas margu starpstatņu ierīkošanai, margu nesošie statņi ir no koka brusām 40x60 un tiem apjomā ir jābūt vairāk nekā brusām 30x40. Lūdzam precizēt.*

**1.3.atbilde**

40x60 - 0.05m³; 30x40 - 0.01m³; 20x40 - 0.06m³

*1.4.jautājums*

*AVK paskaidrojuma rakstā S-5. Ventilācijas iekārtu siltumapgāde norādīts, ka projektā paredzēta ventilācijas iekārta, kas izvietota virs jumta (jumta segums Rukki Classic). Vai tiešām iekārtu paredzēts ierīkot virs jumta, nevis bēniņu telpā? Tad ir jābūt izstrādātam ventilācijas iekārtas un gaisa vadu stiprināšanas tehniskajam risinājumam vai mezglam. Konkursam pievienotajos rasējumos šī informācija nav pieejama.*

**1.4.atbilde**

Ventilācijas iekārta tiks uzstādīta uz jumta.

*1.5.jautājums*

*Darbu apjomu sarakstā „Ventilācija” - Papildus darbi 4. un 5. pozīcija – lūdzam precizēt gaisa vada komplekta daudzumu un izmēru un izolācijas komplekta daudzumu un biezumu.*

**1.5.atbilde**

Skatīt precizētos darbu apjomus pielikumā.

Iepirkumu komisija