Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisija

**“Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošana”**

identifikācijas numurs DPD 2018/34

**GROZĪJUMI Nr.1**

Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs DPD 2018/34 “Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošana”,dokumentos

1. Pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu **līdz 2018.gada 20.aprīlim, plkst.14.00** un attiecīgi precizēt Konkursa nolikuma 17.punktu un 20.punktu, šajos punktos aizstājot vārdus un skaitļus „2018.gada 11.aprīlis, plkst.10.00” attiecīgā locījumā ar vārdiem un skaitļiem „2018.gada 20.aprīlis, plkst.14.00”, attiecīgā locījumā.
2. Izdarīt šādus precizējošus grozījumus:

2.1. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 1. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 1 | Sienu un konstrukciju demontāža saskaņā ar projekta dokumentācijas risinājumiem | m3 | 25.00 |
|   | **Ailu pārsedzes** |   |   |
| 1\* | Ailes pārsedzes ierīkošana | gb. | 1.00 |
| 1\*\* | Ailes paplašināšana | gb. | 2.00 |

2.2. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 2. punkta 4.aili šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Starpsiena S-1 (125mm) (telpās 002, 005, 006, 010, 103-107, 112, 119)***  | **m2** | **138.28** |

2.3. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 5. punkta 10.aili šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | ***Starpsiena S-5 (100mm) mitrās telpās 017, 110, 113, 116, 117)***  | **m2** | **8.70** |

2.4. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 7. punkta 3.aili šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Minerālvate PAROC eXtra (vai ekvivalents), b=75 mm | m2 | 18.59 |

2.5. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 8. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Starpsienas konstrukcijas S-7 (esošā sienas apdare priekš pirts) starp telpām 015 un 007 ierīkošana | m2 | 16.55 |
|   | Isover SAUNA (vai ekvivalents)b=45mm | m2 | 17.38 |
|   | Folijas tvaika izolācija | m2 | 17.38 |
|   | Koka latojums b=25mm | m2 | 17.38 |
|   | Apšuvums no lapu koku dēļiem b=15mm | m2 | 17.38 |

2.6. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 9. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Durvju montāža , ieskaitot furnitūru (slēdzenes, pretplāksnes, rokturi, eņģes, durvju aizvērējs un citi ) saskaņā ar rasējuma specifikāciju un projekta autora prasībām | m2 | 104.38 |
|   | ĀD1 (1900x2100) - jaunas 2-viru stiklotas koka durvis | gb | 1.00 |
|   | ĀD2 (1900x2100) - jaunas 2-viru stiklotas koka durvis | gb | 1.00 |
|   | ĀD3 (1000x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 2.00 |
|   | ĀD4 (1000x2000) - jaunas PVC durvis | gb | 1.00 |
|   | D1 (1460x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 1.00 |
|   | D1a (1460x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 1.00 |
|   | D2 (950x2100) - jaunas metāla ugunsdrošas durvis EI30 | gb | 1.00 |
|   | D3 (1050x2100) - jaunas metāla ugunsdrošas durvis EI30 | gb | 1.00 |
|   | D3 (1050x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 2.00 |
|   | D4 (950x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 18.00 |
|   | D5 (800x2100) - jaunas PVC durvis | gb | 11.00 |
|   | D6 (950x2100) - koka durvis saunai | gb | 1.00 |
|   | D7 (1460x2100) - jaunas 2-viru metāla ugunsdrošas durvis EI30 | gb | 2.00 |
|   | D7\* (1000x2100) - jaunas metāla ugunsdrošas durvis EI30 | gb | 1.00 |
|   | D8 (1050x2100) - jaunas PVC durvis ar invalīdu aprīkojumu | gb | 1.00 |
|   | ED (700x2050) - jaunas PVC durvis | gb | 6.00 |
|   | montāžas putas | bal. | 94.00 |
|   | ugunsdrošas montāžas putas  | bal. | 10.00 |
| 9\* | Jumta lukas montāža  | gb | 1.00 |
|   | ugunsdroša EI30 jumta luka 900x900mm (izmēru precizēt uz vietas)  | gb | 1.00 |
|   | metāla trepes atjaunošana | gb | 1.00 |

2.7. **svītrot** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 16. punktu.

2.8. **izteikt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikuma “Darbu apjomu saraksts. Vispārceltniecības darbi.” 46. punktu šādā redakcijā:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Sporta zāles pārseguma kopņu krāsošana | m2 | 252.00 |

2.9. **aizstāt** konkursa Nolikuma 2.pielikuma “Tehniskā specifikācijas” pielikumos tekstu “DPD 2017/68” ar tekstu “DPD 2018/34”.

Pielikumā: aktualizētie būvdarbu apjomi.

1. Nosūtīt attiecīgu paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam.
2. Izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu, veikt piedāvājumu iesniegšanas termiņa labojumus atklāta konkursa “Ēkas Cietokšņa ielā 61, Daugavpilī, telpu un esošo inženiertīklu atjaunošana”, identifikācijas Nr.DPD 2018/34, profilā.
3. Publicēt grozījumu tekstu un aktualizētus būvdarbu apjomus Pasūtītāja mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), kā arī Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Iepirkumu komisija