Apstiprināts
Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisijas
2016.gada 15.jūnija sēdē, prot.Nr.3

Atklāts konkurss

**“Būvdarbu veikšana Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām”**

identifikācijas numurs DPD 2016/99

**Atbildes uz pretendentu jautājumiem Nr.1**

 Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija 2016.gada 15.jūnija sēdē (prot.Nr.3) ir izskatījusi pretendenta uzdotos jautājumus un sniedz šādas atbildes:

**1. Jautājums:**

20.DAĻĀ: Sadzīves telpas izbūve bērnunamā patversmē “Priedīte” - 25 punktā tāmes paredzēta ārdurvju uzstādīšana norādiet ārdurvju tehniskus raksturojumus (PVC, koka vai cita).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 |   | Ārdurvis montāža | gb | 1.00 |
|   |   | Ārdurvis 950 x 2050(H) | gb | 1.00 |

**Atbilde uz 1.jautājumu:**

 *Sadzīves telpā bērnunamā patversmē “Priedīte” paredzētas PVC ārdurvis.*

**2. Jautājums:**

23.DAĻĀ: Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālais centrs: darbu apjoma komplektā iekļauts darbu apjomu saraksts Nr.5 - Ēkas betona apmale, bet saskaņā ar II.sadaļu 2.23.punkta Iepirkuma nolikumu šie darbi nav norādīti.

“12.23. 23.DAĻĀ: 45430000-0 (grīdu un sienu apdares darbi), 45453100-8 (kosmētiskais remonts), 45330000-9 (sanitārtehnikas darbi), 45421100-5 (durvju un logu, un to saistīto komponentu uzstādīšana), 45311200-2 (elektroinstalācijas darbi);”

Ceļu seguma darbi paredzēti tikai 24.daļās:

“12.24. 24.DAĻĀ: 45233250-6 (seguma būvdarbi, izņemot ceļu segumus).”;

**Atbilde uz 2.jautājumu:**

*2016.gada 13.jūnija iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums* ***svītrot*** *atklāta konkursa 23.DAĻAS: "Daugavpils pensionāru sociālās apkalpošanas teritoriālā centra iekštelpu atjaunošana" tehniskās specifikācijas darbu apjomu sarakstu Nr.5 "Ēkas betona apmale". Līdz ar to šie darbu apjomi sastādot piedāvājumu nav jāņem vērā.*

**3. Jautājums:**

15. daļas: Sociālo lietu pārvaldes ēkas pagrabtelpas atjaunošana Vienības ielā 8, Daugavpilī.

Darbu apjoma sarakstā norādīts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |   | Durvju bloku uzstādīšana | gab | 3,00 |
| 3 |   | Durvju bloks kompl. | gab | 3,00 |
| 4 |   | montāžas putas | gab | 2,00 |

 norādiet durvju bloka tehniskus raksturojumus ( izmēri , materiāls -PVC, koka vai cita).

**Atbilde uz 3.jautājumu:**

*Sociālo lietu pārvaldes ēkas pagrabtelpā paredzēts uzstādīt PVC durvis 100x210 m*

**4. Jautājums:**

15. daļas : Sociālo lietu pārvaldes ēkas pagrabtelpas atjaunošana Vienības ielā 8, Daugavpilī.

Darbu apjoma sarakstā norādīts

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |   | Logu ailu izsišana | m3 | 0,40 |

Vai tiks sniegts projekts uz šo darbu, tā kā, bez projektētajām izstrādāšanām aprēķināt šā darba vērtību netēlojas iespējams.

**Atbilde uz 4.Jautājumu:**

*Ar 44.punktu ir jāsaprot logu ailu atrakšana no būves ārējas puses.*

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja J.Kornutjaka