**IEPIRKUMa PROCEDŪRA**

**“Būvdarbu veikšana 6.vidusskolas ēkā, Daugavpilī”**

**identifikācijas Nr.DPD 2015/126**

**ATBILDES UZ PRETENDENTU JAUTĀJUMIEM Nr.2**

Daugavpils pilsētas domes iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija) 2015.gada 9.novembra sēdē (protokols Nr.4) ir izskatījusi ieinteresēto pretendentu uz e-pastu nosūtītās vēstules ar uzdotajiem jautājumiem uz kuriem Iepirkuma komisija sniedz sekojošas atbildes.

**Jautājums:**

Lūdzam sniegt precizējumu par Tehnisko specifikāciju:

|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts Nr.2** |
| ***VISPĀRCELTNIECĪBAS DARBI*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 86 | Piekārto griestu no nedegošu minerālšķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 632,60 |
|   | Nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 664,23 |
|   |   |   |   |
| 87 | Piekārto griestu no mitrum- iztūrīgu nedegošu minerāl šķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 93,00 |
|   | Mitrumiztūrīgie nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 97,65 |
|   |   |   |   |
| 88 | Piekārto griestu no nedegošu minerālšķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 632,60 |
|   | Nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 664,23 |
|   |   |   |   |
| 89 | Piekārto griestu no mitrum- iztūrīgu nedegošu minerāl šķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 93,00 |
|   | Mitrumiztūrīgie nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 97,65 |

Vēršam Jūsu uzmanību, ka pozīcijas: 86.-88. un 87.-89. ir vienādas. Lūdzam precizēt - vai tiešam minēto darbu apjomus jāaprēķina divreiz?

**Atbilde:**

Minēto būvdarbu apjoms nav jārēķina divreiz jeb pozīcijas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 | Piekārto griestu no nedegošu minerālšķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 632,60 |
|   | Nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 664,23 |
|   |   |   |   |
| 89 | Piekārto griestu no mitrum- iztūrīgu nedegošu minerāl šķiedru paneļiem ierīkošana | m2 | 93,00 |
|   | Mitrumiztūrīgie nedegoši minerālšķiedras paneļi 600x600 mm  | m2 | 97,65 |

nav jāiekļauj būvizmaksu tāmes sastāvā. Tās tiek izņemtas no iepirkuma procedūras nolikuma pielikumiem (skatīt nolikuma grozījumus Nr.2).

**Jautājums:**

Kādās telpās ir paredzēts veikt 84.pozīcijā “Betona griestu virsmas attīrīšana no vecās krāsas, izlīdzināšana un špaktelēšana” paredzētos darbus 240, 40 m2 apjomā? Apdares darbu tabulā no telpām norādīta kāpņu telpa Nr.101 (17,7 m2.

**Atbilde:**

Projektā paredzēts veikt esošo betona griestu virsmas un šuvju attīrīšanu visās telpās – daļēji telpās, kurās tiks ierīkoti piekaramie griesti, un pilnā apjomā kāpņu telpā, kur piekaramie griesti netiek paredzēti.

**Jautājums:**

Lūdzam precizēt darbu apjomu 88. un 89.pozīcijas, jo šajos punktos tiek dublēti 86. un 87.punkta darbu apjomi.

**Atbilde:**

Drukas kļūdas rezultātā pozīcijas dublējas un 88. un 89.pozīcija tiek izņemta no iepirkuma procedūras nolikuma pielikumiem (skatīt nolikuma grozījumus Nr.2).

**Jautājums:**

Lūdzam precizēt darbu apjomu 86. un 87.pozīcijas, jo apdares darbu tabulā (AR-11; AR-12) 86.pozīcijai paredzētie darbi sastāda 608,80 m2, bet 87.pozīcijai paredzētie darbi – 89,50 m2.

**Atbilde:**

86. un 87.pozīcijās norādītie darbu apjomi ir korekti. Apdares tabulās (AR-11 un AR-12) ir uzrādīta telpu grīdu platība, bet darbu apjomos – iegādājamo piekaramo griestu platības ar rezervi priekš ierīkošanas (griešanas un savietošanas) darbiem.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja *(personiskais paraksts)* J.Kornutjaka