**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2017. gada 13. janvārī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“Divantenu AM drošības vārtu sistēma”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Datortīklu administrators Kārlis Rasis, tālr.65430258, mob. 28461711, e-pasts karlis.rasis@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2017/01N**
2. **Iepirkuma priekšmets:** Divantenu AM drošības vārtu sistēma (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2017.gada 13.februārim
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**
	1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2017. gada 16.janvāra plkst.10.00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
	1. personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī (2. stāvs, 212.kab);
	2. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Priekšmets:** Speciāli paredzēta AM drošības vārtu sistēma DMRMC vajadzībām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma veids** | **Pakalpojuma raksturojums** | **Skaits** |
| **1** | **AM Sistēma** | * Uztveršanas diapazons:
	+ Drošības uzlīmei – līdz 240cm;
	+ 50mm drošības piekaram – līdz 350cm;
* Izmēri:
	+ Platums – 49,6 cm;
	+ Augstums – 152,9 cm;
	+ Dziļums 10,9cm;
	+ Svars 16,6kg;
* Spriegums:
	+ 110/220V;
* Uztveršanas frekvence
	+ 58KHz;
* Darba temperatūra:
	+ līdz 58C;
* Brīdinājuma veids:
	+ Skaņas signāls;
	+ Gaismas signāls.
 | 1 Sistēma – Raidītājs un uztvērējs |
| **2** | **AM aksesuāri AM sistēmai** | * Cieto drošības elementu noņēmējs:
	+ Diametrs – 82mm;
* Līmējošās drošības uzlīmes 58KHz frekvencei:
	+ Garums – 45mm;
	+ Platums – 10mm;
* Drošības piekars savilcējs 58KHz frekvencei:
	+ Metāla trosītes garums – 150mm;
* Aktīvais drošības piekars :
	+ Izmēri: 83x34x23mm;
	+ Trosītes garums 175mm.
 | 1 vienība500 vienības30 vienības25 vienības |
| **3** | **Iekārtas montāžas un uzstādīšanas darbi** | * Sistēmas un aksesuāru piegāde līdz objektam;
* Sistēmas montāžas darbi objektā, iepriekš saskaņojot konkrētos darbus un uzstādīšanas vietu ar pasūtītāju;
* Lietotāju apmācība.
 | 1 vienība |
| Sistēmai jāspēj nodrošināt DMRMC materiālo vērtību: audiogidu, mākslas darbu, grāmatu un citu objektu, kuri ir aprīkoti ar kādu no AM aksesuāriem drošību pret zādzībām, brīdinot par to personālu ar skaņas un gaismas signāliem. Visām rezerves daļām ir jābūt oriģināla ražojuma. Sistēmas garantijas periodam, jābūt ne mazākam nekā 2 gadi, visi servisa darbi šī perioda ietvaros notiek bezatlīdzības pasūtītāja objektā. |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

Datoru tīklu administrators K.Rasis

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “Divantenu AM drošības vārtu sistēma” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma veids** | **Pakalpojuma raksturojums** | **Skaits** | **Cena Kopā bez PVN** |
| **1** | **AM Sistēma** | * Uztveršanas diapazons:
	+ Drošības uzlīmei – līdz 240cm;
	+ 50mm drošības piekaram – līdz 350cm;
* Izmēri:
	+ Platums – 49,6 cm;
	+ Augstums – 152,9 cm;
	+ Dziļums 10,9cm;
	+ Svars 16,6kg;
* Spriegums:
	+ 110/220V;
* Uztveršanas frekvence
	+ 58KHz;
* Darba temperatūra:
	+ līdz 58C;
* Brīdinājuma veids:
	+ Skaņas signāls;
	+ Gaismas signāls.
 | 1 Sistēma – Raidītājs un uztvērējs |  |
| **2** | **AM aksesuāri AM sistēmai** | * Cieto drošības elementu noņēmējs:
	+ Diametrs – 82mm;
* Līmējošās drošības uzlīmes 58KHz frekvencei:
	+ Garums – 45mm;
	+ Platums – 10mm;
* Drošības piekars savilcējs 58KHz frekvencei:
	+ Metāla trosītes garums – 150mm;
* Aktīvais drošības piekars :
	+ Izmēri: 83x34x23mm;
	+ Trosītes garums 175mm.
 | 1 vienība |  |
| 500 vienības |  |
| 30 vienības |  |
| 25 vienības |  |
| **3** | **Iekārtas montāžas un uzstādīšanas darbi** | * Sistēmas un aksesuāru piegāde līdz objektam;
* Sistēmas montāžas darbi objektā, iepriekš saskaņojot konkrētos darbus un uzstādīšanas vietu ar pasūtītāju;
* Lietotāju apmācība.
 | 1 vienība |  |
| Sistēmai jāspēj nodrošināt DMRMC materiālo vērtību: audiogidu, mākslas darbu, grāmatu un citu objektu, kuri ir aprīkoti ar kādu no AM aksesuāriem drošību pret zādzībām, brīdinot par to personālu ar skaņas un gaismas signāliem. Visām rezerves daļām ir jābūt oriģināla ražojuma. Sistēmas garantijas periodam, jābūt ne mazākam nekā 2 gadi, visi servisa darbi šī perioda ietvaros notiek bezatlīdzības pasūtītāja objektā. |

**Kopējā cena bez PVN par pakalpojumu: Euro**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***