**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2017. gada 20.martā

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Remonta darbi ēkām (kad.apz. 0500 011 1201 001), šķūnim (kad.apz. 0500 011 1201 002) un garāžām (kad.apz. 0500 011 1201 003), Komandanta ielā 2, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, tālr.65430247, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2017/07N**
2. **Iepirkuma mērķis:** Novērst konstatētos defektus un ēku sagatavošana ekspluatācijai, Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Komandanta 2 (Rotko centra daļa), Daugavpilī.
3. **Līguma izpildes termiņš:** **pēc saskaņošanas ar pasūtītāju**.
4. **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums).
5. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.
6. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
7. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:**

**8.1.** Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

**8.2.** Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.
2. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2017. gada 31. martam plkst.11:00 personīgi, vai pa pastu pēc adreses M**ihaila ielā 3**, Daugavpilī, LV-5401 (2. stāvs, 212.kab) vai elektroniski: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv.

1.pielikums

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA** |
| Objekta nosaukums**: Remonta darbi ēkām (kad.apz. 0500 011 1201 001), šķūnim (kad.apz. 0500 011 1201 002) un garāžām (kad.apz. 0500 011 1201 003)** |
| Objekta adrese**: Komandanta iela 2, Daugavpils**  |
| **Nr.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** |
|  | **Ēkas daļa** |  |  |
| 1 | Esošas nojumes remonts (attīrīt, gruntēt un krāsot visas metāla detaļas, nomainīt cinkota skārda detaļas saglabājot vēsturisko falci) | Gab. | 1.00 |
| 2 | Durvis demontāža | Gab. | 1.00 |
| 3 | Poda nomaiņa ar komplektējošiem un pieslēgšana pie ūdensvada un kanalizācijas tīklam | kompl | 1.00 |
| 4 | Esošas izlietnes pieslēgšana kanalizācijas tīklam un maisītāja uzstādīšana un pieslēgšana pie ūdensvada. | kompl | 1.00 |
| 5 | Rozetes (trīsfāžu) un slēdzes pārnešana | Gab. | 3.00 |
| 6 | Fasādes atjaunošana (sagatavošana apdarei un nodrūpošu daļu demontāža, apmetuma kārtas atjaunošana (kaļķu/cementa apmetuma java renovācijas darbiem), špaktelēšana 2x reizes ar kaļķu špakteli un krāsošana ar kaļķu krāsu pirms tam gruntējot (1 stāva tikai) | m2 | 60.00 |
| 7 | Būvgružu iekraušana un izvešana uz izgāztuvi (esošie) | m3 | 2.00 |
|  | **Garāžas** |  |  |
| 8 | Jumta seguma sagatavošana (attīrīšana) | m2 | 68.00 |
| 9 | Jumta seguma hidroizolācijas ierīkošana no diviem slāņiem ar kausējamo ruberoīdu | m2 | 68.00 |
| 10 | Cinkota skārda apdares nomaiņa pa perimetru | m2 | 8.00 |
| 11 | Esošo metāla vārtu attīrīšana ar smilšstrūklu | m2 | 32.00 |
| 12 | Esošo metāla vārtu gruntēšana un krāsošana | m2 | 32.00 |
|  | **Šķūnis** |  |  |
| 13 | Starpsienas demontāža | m2 | 18.00 |
| 14 | Durvju pārsedzes montāža un ailes paplašināšana līdz 1m | kompl | 2.00 |
| 15 | Metālisko durvju montāža un ailes apdare | kompl | 2.00 |
| 16 | Jumta seguma daļējais remonts (cinkota skārda lokšņu nomaiņa, šuvju hermetizācija) | m2 | 17.00 |
| 17 | Būvgružu iekraušana un izvešana uz izgāztuvi (esošie) | m3 | 3.00 |

**Īpašie nosacījumi**

1. Būvdarbus veikt atbilstoši spēkā esošam būvniecības regulējumam. Ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvus aktus, tajā skaitā:
* Būvniecības likums;
* Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
* Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"”
* Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
1. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamas izmaksas objektam, lai iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam nerastos papildus izdevumi.
2. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.
3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
5. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
6. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
7. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus iestādes darba laika, vai netraucējot iestādes darba procesu, ja darbi paredzēti iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot būvdarbus, jānodrošina norobežota darba zona.
8. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
9. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
10. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
11. Nodrošināt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
12. Atbildēt par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
13. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
14. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
15. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz būvdarbu pabeigšanai objektā.
16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
17. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām.
18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un citam būvniecības procesā iesaistītajām personām brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
19. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
20. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
21. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
22. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
23. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, materiālu vai metožu pielietojumu.
24. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.
25. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
26. Garantijas minimālie termiņi ir **24 mēneši**.

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **1.** | **Remonta darbi ēkām (kad.apz. 0500 011 1201 001), šķūnim (kad.apz. 0500 011 1201 002) un garāžām (kad.apz. 0500 011 1201 003), Komandanta ielā 2, Daugavpilī** |  |
| Kopā bez PVN, EUR: |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Pielikumā: Tāme uz \_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

Pielikums finanšu piedāvājumam

**Tāme (veidne)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības izmaksas (EUR)** | **Summa (EUR)** |
| ***1*** | ***2*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** |
|  | **Ēkas daļa** |  |  |  |  |
| 1 | Esošas nojumes remonts (attīrīt, gruntēt un krāsot visas metāla detaļas, nomainīt cinkota skārda detaļas saglabājot vēsturisko falci) | Gab. | 1.00 |  |  |
| 2 | Durvis demontāža | Gab. | 1.00 |  |  |
| 3 | Poda nomaiņa ar komplektējošiem un pieslēgšana pie ūdensvada un kanalizācijas tīklam | kompl | 1.00 |  |  |
| 4 | Esošas izlietnes pieslēgšana kanalizācijas tīklam un maisītāja uzstādīšana un pieslēgšana pie ūdensvada. | kompl | 1.00 |  |  |
| 5 | Rozetes (trīsfāžu) un slēdzes pārnešana | Gab. | 3.00 |  |  |
| 6 | Fasādes atjaunošana (sagatavošana apdarei un nodrūpošu daļu demontāža, apmetuma kārtas atjaunošana (kaļķu/cementa apmetuma java renovācijas darbiem), špaktelēšana 2x reizes ar kaļķu špakteli un krāsošana ar kaļķu krāsu pirms tam gruntējot (1 stāva tikai) | m2 | 60.00 |  |  |
| 7 | Būvgružu iekraušana un izvešana uz izgāztuvi (esošie) | m3 | 2.00 |  |  |
|  | **Garāžas** |  |  |  |  |
| 8 | Jumta seguma sagatavošana (attīrīšana) | m2 | 68.00 |  |  |
| 9 | Jumta seguma hidroizolācijas ierīkošana no diviem slāņiem ar kausējamo ruberoīdu | m2 | 68.00 |  |  |
| 10 | Cinkota skārda apdares nomaiņa pa perimetru | m2 | 8.00 |  |  |
| 11 | Esošo metāla vārtu attīrīšana ar smilšstrūklu | m2 | 32.00 |  |  |
| 12 | Esošo metāla vārtu gruntēšana un krāsošana | m2 | 32.00 |  |  |
|  | **Šķūnis** |  |  |  |  |
| 13 | Starpsienas demontāža | m2 | 18.00 |  |  |
| 14 | Durvju pārsedzes montāža un ailes paplašināšana līdz 1m | kompl | 2.00 |  |  |
| 15 | Metālisko durvju montāža un ailes apdare | kompl | 2.00 |  |  |
| 16 | Jumta seguma daļējais remonts (cinkota skārda lokšņu nomaiņa, šuvju hermetizācija) | m2 | 17.00 |  |  |
| 17 | Būvgružu iekraušana un izvešana uz izgāztuvi (esošie) | m3 | 3.00 |  |  |
| **Kopā:** |  |