**APSTIPRINU**

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra

vadītājs A.Burunovs

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Daugavpilī, 2017. gada 04.decembrī

# Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde

„Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs”

# uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

# **“LED prožektoru iegāde”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs |
| Adrese | Mihaila iela 3, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģ. Nr. | **90009938567** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | “Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs, tālr.65430247, mob. 27888702, e-pasts jurijs.cernovs@daugavpils.lv  |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Jurists Vladimirs Gargazevičs, tālr.654302743, fakss 65430275, e-pasts vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv  |

1. **Iepirkuma identifikācijas Nr.DMRMC 2017/13N**
2. **Iepirkuma priekšmets:** LED prožektoru iegāde (1. pielikums);
3. **Līguma izpildes termiņš: līdz** 2017. gada 7. decembrim
4. **Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā**

5.1.Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

5.2.Pretendentam ir pieredze tehniskajā specifikācijā minētā pakalpojuma sniegšanā.

1. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti dalībai aptaujā**
	1. Pretendenta sastādīts **finanšu/tehniskais piedāvājums** (2. pielikums).
2. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu, kas pilnībā atbilst prasībām.
3. **Informācija par rezultātiem:** tiks ievietota Daugavpils Marka Rotko mākslas centra tīmekļa vietnē [www.rothkocenter.com](http://www.rothkocenter.com), sadaļā “Aktualitātes/Iepirkumi”.
4. Piedāvājums iesniedzams: **līdz 2017. gada 07. decembra plkst.10.00.**
5. Piedāvājumu var iesniegt:
	1. elektroniski (e-pasts: vladimirs.gargazevics@daugavpils.lv).

1.pielikums

**Tehniskā specifikācija**

**Priekšmets:** LED prožektoru iegāde

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma veids** | **Pakalpojuma raksturojums** |
| **1** | Lonely 2, 3-fāzu sliedes stiprināms LED prožektors | * LED prožektoru skaits – 39 gabali
* Global sliedes stiprinājums
* 3 fāžu pārslēdzis (var izvēlēt vienu no trim fāzēm uzreiz) ar DALI adapteri (var pārslēgt fāzes, kad adapteris ir ielikts sliedē)
* LED gaismekļa barošanas bloks/iekārta ir integrēta DALI adapterā, barošana no sliedes 230V, 50HZ
* Gaismas atdeve (LEF) – ne lielāka 72 lm/W
* Jauda kopumā – 14W
* Rotējošs (rotatable) – 360°, Pagriežama (tilt able) – 90°
* Pasīva karstuma dzesēšana
* LED Moduļu gaismas atdeve – 1200lm
* Gaismas krāsas korelēta temperatūra 3000K
* Krāsu atveides indekss CRI >90
* Kalpošana: L90/B10 50 000h
* LED krāsas viendabīguma standarta novirze SDCM<2
* Gaismekļa gaismas plūsma - 960lm
* Gaismas plūsma ir regulējama (ar potenciometru), gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanas diapazons ne mazāks kā 100%-1.4%
* Korpuss sudrabpelēks, no alumīnija
* LED prožektors aprīkots ar potenciometru gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanai
* Gaismekļa gaismas plūsmas starojuma leņķis: 45°
* Izmēri: garums: 221 mm, platums: 84 mm, augstums: 122 mm
* LED prožektora svars: 0.7 kg
* Potenciometrs ir integrēts gaismekļa adaptera korpusā
* Aizsardzības kategorija: IP20
* Rūpnīcas garantija: 5 gadi vai vairāk
 |

Tehnisko specifikāciju sagatavoja

“Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma inženieris Jurijs Černovs

2.pielikums

**FINANŠU / TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**Daugavpils Marka Rotko mākslas centram**

Pretendents \_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(nosaukums)* piedāvā nodrošināt cenu aptaujas “LED prožektoru iegāde” priekšmeta izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai par šādu summu:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p.k.** | **Iepirkuma veids** | **Pakalpojuma raksturojums** | **Pakalpojuma Cena bez PVN par vienu vienību** | **Pakalpojuma Cena bez PVN KOPĀ** |
| **1** | Lonely 2 vai analogs, 3-fāzu sliedes stiprināms LED prožektors | * LED prožektoru skaits – 39 gabali
* Global sliedes stiprinājums
* 3 fāžu pārslēdzis (var izvēlēt vienu no trim fāzēm uzreiz) ar DALI adapteri (var pārslēgt fāzes, kad adapteris ir ielikts sliedē)
* LED gaismekļa barošanas bloks/iekārta ir integrēta DALI adapterā, barošana no sliedes 230V, 50HZ
* Gaismas atdeve (LEF) – ne lielāka 72 lm/W
* Jauda kopumā – 14W
* Rotējošs (rotatable) – 360°, Pagriežama (tilt able) – 90°
* Pasīva karstuma dzesēšana
* LED Moduļu gaismas atdeve – 1200lm
* Gaismas krāsas korelēta temperatūra 3000K
* Krāsu atveides indekss CRI >90
* Kalpošana: L90/B10 50 000h
* LED krāsas viendabīguma standarta novirze SDCM<2
* Gaismekļa gaismas plūsma - 960lm
* Gaismas plūsma ir regulējama (ar potenciometru), gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanas diapazons ne mazāks kā 100%-1.4%
* Korpuss sudrabpelēks, no alumīnija
* LED prožektors aprīkots ar potenciometru gaismas plūsmas spilgtuma regulēšanai
* Gaismekļa gaismas plūsmas starojuma leņķis: 45°
* Izmēri: garums: 221 mm, platums: 84 mm, augstums: 122 mm
* LED prožektora svars ne vairāk kā 0.7 kg
* Potenciometrs ir integrēts gaismekļa adaptera korpusā
* Aizsardzības kategorija: IP20
* Rūpnīcas garantija: 5 gadi vai vairāk
 |  |  |

**Kopējā cena bez PVN par pakalpojumu: Euro**

3. Mēs apliecinām, ka:

a. Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

b. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības.

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums***

***Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)***