apstiprinĀts  
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas   
2015.gada 25.februāra sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

**Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu**

**uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā**

Identifikācijas numurs DPD 2015/10

**Daugavpils, 2015**

# **I. Vispārīgā informācija**

1. Atklāta konkursa identifikācijas numurs: DPD 2015/10
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | **Daugavpils pilsētas dome** | |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 | |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 | |
| Elektroniskā pasta adrese | [info@daugavpils.lv](mailto:info@daugavpils.lv) | |
| Kontaktpunkts | **Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa (308.kab).** | |
| Kontaktpersona | Jurijs Bārtuls (juridiskajos jautājumos) | |
| Tālruņa Nr. | 654 04329 | |
| Faksa Nr. | 654 21941 | |
| e-pasta adrese | [jurijs.bartuls@daugavpils.lv](mailto:jurijs.bartuls@daugavpils.lv) | |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
| Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
| Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

1. **Pasūtītājs, kura labā tiek veikts konkurss un līguma slēdzējs:** Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Reģ.Nr.90009547852, Juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401;
2. **Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:**
   1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2015.gada 2.aprīlim, plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domes, Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 308.kabinetā (3.stāvs).
   2. Pasūtītājs var pagarināt piedāvājuma iesniegšanas termiņu, kurā visas pasūtītāja un pretendenta tiesības un pienākumi paliek spēkā un ir jāizpilda.
   3. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim vai parakstās par piedāvājuma saņemšanu.
   4. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 4.1. punktā noteiktajā vietā un termiņā.
   5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, pretendents pēc komisijas lūguma iesniedz papilddokumentus un papildinformāciju Publisko iepirkumu likuma 45.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
   6. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai tas nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.
   7. Piedāvājumi tiks atvērti **2015.gada 2.aprīlī, plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domē, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, 3.stāvā, 306.kabinetā.
   8. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.
   9. Komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   10. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
3. **Piedāvājuma nodrošinājums un tā veids:** 
   1. Pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu šādā apmērā:
      1. konkursa A.DAĻĀ – 1200,00 *euro* apmērā bez PVN;
      2. konkursa B.DAĻĀ – 500,00 *euro* apmērā bez PVN;
      3. konkursa C.DAĻĀ – 600,00 *euro* apmērā bez PVN.
   2. Piedāvājuma nodrošinājumam jāiesniedz Bankas galvojums vai apdrošināšanas polise vai iemaksājot naudas summu bankas norēķinu kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250 ar atzīmi – piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „**Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”, DPD 2015/10.**
   3. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir **4 (četri) mēneši**, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
   4. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā;
   5. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas, pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts **mēneša laikā** no līguma noslēgšanas dienas.
   6. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.
   7. **Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:**
      1. Nolikuma 5.3.0punktā noteiktajam termiņam;
      2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
   8. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
      1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
      2. izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
   9. **Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:**
      1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
      2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
      3. garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
      4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.
      5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   10. **Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:**
       1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 52.panta septītajā daļā noteiktajos gadījumos;
       2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
       3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
       4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
       5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
   11. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam tā, ka tas attiecas uz visiem Pretendenta dalībniekiem (Pretendenta nosaukumam piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt tādam pašam kā Pretendenta nosaukumam piedāvājumā).
4. **Prasības piedāvājuma noformējumam:**
   1. Piedāvājums iesniedzams divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija ar attiecīgu atzīmi – ORIĢINĀLS un KOPIJA.
   2. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā aploksnē vai bandrolē uz kuras ir norādīta **pretendenta** un **pasūtītāj**a adrese: Daugavpils pilsētas dome, Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Atklātam konkursam**

**„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu**

**uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”, DPD 2015/10**

**neatvērt līdz 2015.gada 2.aprīlim, plkst.10.00.**

* 1. Piedāvājums jāiesniedz ar sanumurētām lapām, caurauklots, ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, Pretendenta zīmoga nospiedumam un tās personas parakstam, kura faktiski caurauklojusi piedāvājumu.
  2. Piedāvājums jāsagatavo datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
  3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā, kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
  4. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.
  5. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem *APOSTILLE* apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar *APOSTILLE* saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.
  6. Piedāvājumu drīkst iesniegt arī piegādātāju apvienība, konkursa nolikuma 1.pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. Ja ar Pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, piegādātāju apvienībai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāreģistrē personālsabiedrību.

1. **Tehniskā piedāvājuma aizpildīšanas kārtība:**
   1. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums). Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visa Konkursa nolikuma 3.pielikumā prasītā informācija;
   2. Tehniskajam piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
2. **Finanšu piedāvājuma forma un aizpildīšanas kārtība:**
   1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums).
   2. Finanšu piedāvājumā norāda katra iepirkuma daļu un piedāvāto līgumcenu.
   3. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata.
   4. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas parakstītam.
3. **Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:** 
   1. titullapa;
   2. satura rādītājs *(pēc izvēles)*;
   3. parakstīts **pieteikums** par piedalīšanos Iepirkumā (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu), kurā norādīti **visi apakšuzņēmēji**, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir **20 procenti** no kopējās līguma vērtības vai lielāka un apakšuzņēmēji uz kuru iespējām pretendents **balstās**, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un kurus plānots iesaistīt līguma izpildē, kā arī katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu procentos un naudas izteiksmē *(ja tādi ir)*;
   4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto piedāvājumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas pilnvarojums;
   5. **Kvalifikācijas dokumenti**, kuri noteikti Nolikuma 20.punktā;
   6. parakstīts **Tehniskais piedāvājums** saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu;
   7. parakstīts **Finanšu piedāvājums** saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, kuram pievieno parakstītu Lokālo tāmi, kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
   8. **piedāvājuma nodrošinājuma** oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā);
   9. Konkursā iesniegtā tehniskā piedāvājuma tekstu un apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieku sarakstu (ar rekvizītiem) **elektroniskā veidā** *WORD* *formātā* un finanšu piedāvājuma tāmi (*Microsoft Excel) formātā,* pievieno CD kompaktdiskā.
4. **Cita informācija:**
   1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, ievietojot Konkursa nolikumu Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi. Ieinteresētie piegādātāji ar iepirkuma procedūras dokumentiem var iepazīties uz vietas Nolikuma 2.punktā norādītajā adresē. Ja ieinteresētais piegādātājs pieprasīs izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniegs ieinteresētajam piegādātājam bez maksas triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
   2. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski dotajiem jautājumiem tiks publicētas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv), sadaļā „Pašvaldības iepirkumi, konkursi”, apakšsadaļā „Konkursi”, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā;
   3. Norādītajā interneta adresē ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma komisija, nepieciešamības gadījumā, ievietos papildus informāciju un iespējamās izmaiņas un/vai papildinājumus Nolikumā. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.**
   4. Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Nolikumā kļūst saistoši visiem iepirkuma iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Daugavpils pilsētas pašvaldības mājas lapā.
   5. Pasūtītājs var izdarīt grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības. Ja iepirkuma procedūras dokumentos izdarīti grozījumi, piedāvājumu iesniegšanas termiņš pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā, nedrīkst būt īsāks par 15 dienām no dienas, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā.
   6. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
   7. Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu vai faksu, vai piegādājot personīgi Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā. **Saziņas dokumentu, ko nosūta pa faksu, pa pastu nenosūta.**
   8. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.
   9. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Pasūtītājam un Iepirkuma komisijai, aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
   10. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus pretendentiem neatdod.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets:  **Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā** (galvenais CPV kods: 45233290-8 (ceļazīmju uzstādīšana), papildkodi: 34992200-9 (ceļa zīmes), 45233280-5 (ceļa barjeru uzstādīšana), 45233220-7 (ceļu seguma būvdarbi), 45233221-4 (ceļa seguma krāsošana), 45316210-0 (satiksmes kontroles ierīču uzstādīšana), 50232200-2 (luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi).
2. **Iepirkuma priekšmets ir sadalīts trijās daļās:**
   1. **A.DAĻA:** Ceļazīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana ikdienā un pasākumos;
   2. **B.DAĻA:** Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu;
   3. **C.DAĻA:** Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi.
3. Piedāvājumu var iesniegt vienā, vairākās vai visās konkursa daļās. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.
4. Līguma darbības termiņš: **līdz 2015.gada 31.decembrim no līguma noslēgšanas dienas.**
5. Līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
6. Paredzamā līgumcena:
   1. A.DAĻĀ – EUR 120 000,00 bez PVN;
   2. B.DAĻĀ – EUR 50 000,00 bez PVN;
   3. C.DAĻĀ – EUR 60 000,00 bez PVN.
7. Precīzs darba uzdevums ir noteiks Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).
8. Katra Konkursa daļā tiks slēgts atsevišķs līgums. Līgumus ar konkursa uzvarētājiem attiecīgajā konkursa daļā slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”.

**III. Pretendentu kvalifikācijas prasības un**

**iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai**

1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 39.1 pants, kas vienlīdz saistošs visiem pretendentiem, neatkarīgi no iepirkuma daļas, kurā iesniedz piedāvājumu. Ar normatīvo aktu var iepazīties <http://likumi.lv/doc.php?id=133536>.
2. **Prasības pretendentiem:**
   1. **Prasības profesionālās darbības veikšanai:** 
      1. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts **komercreģistrā** vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju) – ja iesniedz piedāvājumu A., B., C.DAĻĀS.
      2. Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts **būvkomersantu reģistrā**. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē – ja iesniedz piedāvājumu A., B., C.DAĻĀS.
      3. Pretendentam, kas nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā  jāiesniedz **apliecinājums**, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas **10 (desmit) darba dienu laikā** no dienas, kad stājies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
   2. **Informāciju par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs.** Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju, vai neiegūs pilnīgu informāciju (piemēram par ārzemēs reģistrētu pretendentu), to pieprasīs pretendentam.
   3. **Prasības pretendenta saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim:**
      1. Pretendenta **vidējais gada** finanšu apgrozījums ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves, uzstādīšanas demontāžas, apkopes u.tml. jomā, par pretendenta darbības iepriekšējiem trim gadiem (2014., 2013., 2012.), ir vismaz pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā bez PVN (finanšu piedāvājuma daļu kopsumma) – ja iesniedz piedāvājumu A., B.,C.DAĻĀS.
      2. Pretendents, kura darbības ilgums ir mazāks nekā trīs gadi, norāda Pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu par tā darbības gadiem, un šim apgrozījumam ir jābūt vismaz pretendenta piedāvātās kopējās cenas apmērā bez PVN.
   4. Lai apliecinātu savu atbilstību **saimnieciskajam un finansiālajam stāvoklim,** pretendents iesniedz parakstītas **izziņu/ņas par savu finanšu apgrozījumu** atbilstoši konkursa nolikuma 20.3.1.apakšpunktam *(paraugs)*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Gads** | **Finanšu apgrozījums** |
| 1. | 2014. |  |
| 2. | 2013. |  |
| 3. | 2012. |  |
| Vidējā gadā (1+2+3/3 = ) | |  |

* 1. **Prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām:** 
     1. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gads) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu – vismaz **1000 (viens tūkstotis) ceļazīmju uzstādīšanā vai izbūvē** – ja iesniedz piedāvājumu A.DAĻĀ;
     2. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gadā) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze horizontālā marķējuma uzlikšanā vismaz **25 000 m2 (divdesmit pieci tūkstoši kvadrātmetru) platībā** – ja iesniedz piedāvājumu B.DAĻĀ;
     3. Pretendentam tā darbības iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gadā) laikā (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze luksoforu uzstādīšanā un apkopē, izpildot līgumus, kuru kopējā vērtība nav **mazāka par** **EUR 60 000,00** – ja iesniedz piedāvājumu C.DAĻĀ.
     4. Pretendents līguma izpildei var nodrošināt vismaz šādu **speciālistu** **piesaisti**:
        1. sertificēta atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja piesaisti, kuram iepriekšējos piecos gados (2014., 2013., 2012., 2011., 2010., kā arī 2015.gadā) ir pieredze ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūves darbu vadīšanā, tajā skaitā veicot ceļu vai ielu izbūves būvdarbu vadīšanu, kas vienlaicīgi paredzēja ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izbūvi – ja iesniedz piedāvājumu A., B.DAĻĀS;
        2. sertificēta ceļu projektētāja piesaisti, kurš nodrošinās satiksmes organizācijas līdzekļu izvietošanas shēmu vai ceļa remonta darba vietu aprīkojuma shēmu izstrādi – ja iesniedz piedāvājumu A., B.DAĻĀS;
        3. darba aizsardzības koordinatora piesaisti – ja iesniedz piedāvājumu A., B., C.DAĻĀS;
        4. metinātāja piesaisti, kura kvalifikāciju tēraudu metināšanā apliecina sertifikātu NE ISO 9606-1 vai ekvivalents – ja iesniedz piedāvājumu A. DAĻĀ;
        5. sertificēta speciālista piesaisti, kurš tiesīgs veikt elektroietaišu ar spriegumu līdz 1kV izbūves darbu vadīšanu – ja iesniedz piedāvājumu C.DAĻĀ;
        6. speciālistu piesaisti, kuri veiks elektroietaišu ar spriegumu līdz 1kV izbūves, ekspluatācijas, mērīšanas un pārbaudes darbus – ja iesniedz piedāvājumu C.DAĻĀ.
        7. speciālista piesaisti, kurš nodrošinās PEEK EuroController un DKU PE2000 - SAPR kontrolieru montāžas un ieregulēšanas darbus, kā arī veiks to programmēšanu, un, kuram iepriekšējo triju gadu laikā ir pieredze minēto darbu izpildē, t.i. izpildot līgumus, kuru kopējā vērtība nav mazāka par **EUR 50 000,00** – ja iesniedz pieteikumu C.DAĻĀ.
     5. Pretendentam uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs pieejamas ceļazīmes sekojošā **minimālā skaitā un sastāvā**: 301 – 20 gab., 206 – 20 gab., 118 – 20 gab., 326 – 20gab., 327 – 20 gab., 112 – 20 gab., 323 – 20 gab., 530 un 531 (kompl.) – 20 gab., 401 – 403 – 10 gab. katrs, 309 – 20 gab. un 60 gab. ceļa zīmju stabi.
     6. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
  2. **Lai apliecinātu savu atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām**, pretendents iesniedz šādus atlases dokumentus *(atkarībā no daļas kurai piesakās):*
     1. Pieredzes aprakstu par iepriekš izpildītajiem ceļu satiksmes organizācijas līdzekļu izgatavošanas un uzstādīšanas līgumiem (A., B., C.DAĻAS):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pasūtītājs | Izpildes vieta | Darbu izpildes laiks (gads vai laikposms) | Darbu veidi | Līguma vērtība EUR bez PVN | Līguma ietvaros uzstādītais ceļazīmju skaits/ uzliktā horizontālā marķējuma platība (daļu neaizpilda C.DAĻAI) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Līguma izpildē iesaistāmā sertificēta atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja **pieredzes apraksts**, pievienojot **sertifikāta kopiju** ceļu būvdarbu vadīšanā un **aktus par izpildītiem būvdarbiem**, segto darbu aktus objektā vai citus dokumentus, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus objektā (A. un B.DAĻAS):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Būvdarbu veidi un apraksts, it īpaši saistībā ar ceļu satiksmes organizācijas līdzekļu izbūvi | Amata pienākumi | Gads vai laikposms | Pasūtītāja  kontaktpersona, tālr. |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

* + 1. līguma izpildē iesaistāmā sertificēta ceļu projektētāja sertifikāta kopija (A., B.DAĻAS).
    2. dokuments, kas apliecina līguma izpildē iesaistāmā darba aizsardzības koordinatora kompetenci atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām (A.,B.,C.DAĻAS).
    3. līguma izpildē iesaistāmā metinātāja pārbaudes sertifikāta kopiju NE ISO 9606-1 vai ekvivalentu, kas apliecina kvalifikāciju tēraudu metināšanā (A.DAĻA).
    4. līguma izpildē iesaistāmā sertificētā speciālista sertifikāta kopija par tiesībām veikt elektroietaišu ar spriegumu līdz 1kV izbūves darbu vadīšanu (C.DAĻA).
    5. līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, kuri veiks elektroietaišu ar spriegumu līdz 1kV izbūves, ekspluatācijas, mērīšanas un pārbaudes darbus elektrodrošības grupas apliecību kopijas (C.DAĻA).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k. | Pasūtītājs | Darbu veidi un apraksts, it īpaši saistībā ar kontrolieru montāžas un ieregulēšanas darbiem | Amata pienākumi | Gads vai laikposms | Līguma vērtība EUR bez PVN | Pasūtītāja  kontaktpersona, tālr. |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Sertifikātu kopijas par tiesībām veikt PEEK EuroController un DKU PE2000 - SAPR kontrolieru montāžas un ieregulēšanas darbus, kā arī veikt to programmēšanu un speciālista pieredzes apraksts (C.DAĻA):
  1. Pretendenta apliecinājumu, ka pretendentam uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs pieejamas ceļazīmes sekojošā **minimālā skaitā un sastāvā**: 301 – 20 gab., 206 – 20 gab., 118 – 20 gab., 326 – 20gab., 327 – 20 gab., 112 – 20 gab., 323 – 20 gab., 530 un 531 (kompl.) – 20 gab., 401 – 403 – 10 gab. katrs, 309 – 20 gab. un 60 gab. ceļa zīmju stabi.
  2. **Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu** par iespēju veikt pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku – piecu dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
  3. **Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām**, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
     1. **ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju**,uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, vai kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir **20 procenti** no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendents pieteikumā norāda katru tādu apakšuzņēmēju un iesniedz katra apakšuzņēmēja **apliecinājumu vai vienošanos** ar pretendentu par sadarbību konkrētā līguma izpildei, kurā norādīta paredzamā nododamā līguma izpildes daļa procentos un naudas izteiksmē un konkrēti veicamie uzdevumi. **Ja būvspeciālists uz kura iespējām pretendents balstās nav pretendenta nodarbinātā persona, papildus pievieno būvspeciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par piekrišanu piedalīties konkrēta līguma izpildē.**
     2. **ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,** jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta **vienošanās vai sabiedrības līgums**, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā vai sabiedrības līgumā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa (procentos) un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.

1. Komisija **izslēdz** pretendentu no tālākas dalības konkursā un neizskata tā piedāvājumuPublisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteiktajos gadījumos.
2. Komisija **noraida** pretendenta piedāvājumu:
   1. ja piedāvājums nav noformēts Nolikumā noteiktajā kārtībā (nav cauršūts un caurauklots, nav parakstīts vai apliecināts Nolikumā noteiktajā kārtībā);
   2. pretendents nav iesniedzis visus Nolikumā noteiktos dokumentus savas kvalifikācijas novērtēšanai;
   3. pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām;
   4. pretendents iesniedzis neatbilstošu tehnisko vai finanšu piedāvājumu;
   5. Ir būtiski pārkāpti citi Nolikuma nosacījumi un pastāvot šādam pārkāpumam Pasūtītājs nevar nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 2.pantā noteikto mērķu ievērošanu.

**IV. Piedāvājumu izvēles kritērijs un lēmuma pieņemšana**

1. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar **viszemāko cenu, kuru iepirkumu komisija atzinusi par atbilstošu** Publisko iepirkumu likuma, šī Nolikuma un Tehnisko specifikāciju prasībām.
2. Iepirkuma komisija:
   1. Pārbaudīs piedāvājumu noformējumu atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
   2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka atbilstību profesionālās darbības veikšanai;
   3. Pārbaudīs finanšu – tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
   4. Nepieciešamības gadījumā pieprasīs iesniegt atsevišķu preču paraugus, garantējot to apmaksu;
   5. Noteiks Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
   6. Veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Minētas nosacījums attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
   7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju;
   8. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu;
   9. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

**V. Iepirkuma komisijas darbība**

1. Iepirkuma Komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un dotā Nolikuma prasībām.
2. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
3. Iepirkuma komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt kandidāta vai pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar kandidātu vai pretendentu Publisko iepirkumu likuma 23.panta izpratnē.
4. Komisija dokumentē katru iepirkuma stadiju, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
5. Komisijai ir šādas tiesības:
   1. pieprasīt izskaidrot tehniskajā vai finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju;
   2. lemt par iesniegtā piedāvājuma noraidīšanu, ja tiek konstatēts, ka tas neat­bilst dotā Nolikuma prasībām;
   3. pieņemt lēmumu par iepirkuma uzvarētāju vai objektīva iemeslu dēļ izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
   4. pieaicināt komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
   5. veikt citas darbības, kas izriet no Nolikuma un Publisko iepirkumu likuma.
6. Komisijai ir šādi pienākumi:
   1. izskatīt un izvērtēt pretendentu piedāvājumus un noteikt uzvarētāju;
   2. pārbaudīt, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu;
   3. pēc līguma noslēgšanas, nosūtīt paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem.
7. Komisijas darba organizācija:
   1. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs, kurš:
      1. organizē un vada komisijas darbu;
      2. nosaka komisijas sēžu laiku un apstiprina darba kārtību;
      3. sasauc un vada komisijas sēdes.
   2. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā viņa pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.

**VI. Pretendenta tiesības un pienākumi**

1. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām.
2. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
3. Pretendentam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, savlaicīgi iesniedzot pieprasījumu, ir tiesības saņemt papildu informāciju par iepirkuma priekšmetu un tehniskajām specifikācijām.
4. Pretendentiem ir pienākums sekot līdzi un ņemt vērā iepirkumu komisijas skaidrojumus vai atbildes, kas tiek publicētas pašvaldības mājas lapā internetā.

VII. Citi jautājumi

1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Līguma projekts.

**1.Pielikums atklātam konkursam**

## „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

## uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā” Identifikācijas numurs DPD 2015/10

PIETEIKUMS

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, locekļa) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā **„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”, identifikācijas numurs DPD 2015/10,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
2. Iesniedz piedāvājumu šādās konkursa daļās:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
   4. Norāda, ka plāno iesaistīt līguma izpildē šādus apakšuzņēmējus (ja tādi ir).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. p.k | Nosaukums  un reģistrācijas numurs | Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons | Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma  (%) | Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts, Datums** |  |

**2.Pielikums atklātam konkursam**

„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”  
Identifikācijas numurs DPD 2015/10

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**1.A.DAĻA: Ceļazīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana ikdienā un pasākumos:**

**Darba uzdevumi:**

1. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu tehniskā apkalpošana un uzturēšana. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu inventarizācija.

2. Apsekojamo ceļu satiksmes līdzekļu ielu/ceļu kopgarums sastāda: **Maģistrālās ielas – 118 km. Vispārējas ielas – 245 km. Kopējais – 363 km.**

3.Esošo ceļa zīmju ar statnēm demontāža, jaunu ceļa zīmju izgatavošana ar cinkotu pamatni (1.klases gaismu atstarojoša virsma vai 2. klases gaismu atstarojoša virsma, trīsstūrveida formas izmērs 900x900x900, kvadrātveida formas izmērs 700x700, apaļās formas d = 700, taisnstūrveida formas izmērs 350x700, 600x900) jaunu statņu izgatavošana no cinkotās caurules d = 60 mm, ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana uz betona pamatnēm 40x40x40 cm, seguma atjaunošana 1,0x1,0 m uzstādīšanas zonā.

4.Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana saskaņā ar Daugavpils pilsētas tipveida ielu konstrukciju un aprīkojuma elementu un mazo formu apstiprināto kataloga, ar caurules izmantošanu 50 x 25 x 2 mm, stabiņi no caurules d = 50 mm. Cinkošanas paņēmiens - karstā cinkošana. 1. norobežojošās sekcijas garums - 2 m.

5.Esošo ceļa zīmju ar statnēm demontāža, jaunu statņu izgatavošana no cinkotās caurules d = 60 mm, ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana uz betona pamatnēm 40x40 cm.

6.Izbraukšana uz ceļu satiksmes līdzekļu avārijas atjaunošanu.

7.Pretendents iesniedz visu pielietojamo materiālu, kas nepieciešami 2.3; 2.9; 3.1.-3.11; 4.2. punktos minēto darbu izpildei, **atbilstības sertifikātus vai atbilstības deklarācijas.**

8.2.9. punktā minēto darbu izpildei, Pretendentam jābūt metinātāja kvalifikācijas pārbaudes sertifikātam NE ISO 9606-1 vai ekvivalentam.

9.Avārijas ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļi, ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļi, kuriem ir beidzies ekspluatācijas termiņš uzglabājas „Izpildītāja” noliktavā un vienreiz gadā nododas Pasūtītājam - Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”.

10. Satiksmes organizācijas līdzekļu izvietošanas shēmu un ceļa remonta darba vietu aprīkojuma shēmu izstrāde, saskaņošana ar Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādi „Komunālās saimniecības pārvalde”, VAS „Latvijas valsts ceļi”, Latgales reģiona Daugavpils nodaļu, Daugavpils pilsētas domi un citiem pazemes komunikāciju īpašniekiem.

11. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu datu bāzes tehniskā apkalpošana un uzturēšana (AUTOCAD vai līdzvērtīgā programmā) – ikmēneša izmaiņu veikšana datu bāzē. Ne vēlāk par nākamā mēneša 10. datumu iesniegt Pasūtītājam datu bāzes ar visām izmaiņām uz CD nesēja.

12. Objekta (dislokācijas vieta) remontējama, atjaunošanas un demontāžas platība no 1 m2 līdz 4 m2 (asfalts, bruģis, laukakmens).

13. Ceļa zīmes mazgāšanu, atjaunošanu veikt saskaņā Ministru kabineta 2010.gada 09. marta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 5. pielikumā „Prasības valsts un pašvaldību autoceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanai”.

**14. Paredzamie darba apjomi ceļa zīmju uzturēšanai ikdienā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **1** | **Ceļa satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apsekošana gadā** | | |
| 1.1 | Ceļa satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apsekošana | reizi | 44 |
| **2.** | **Avārijas ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apkalpošana saskaņā ar ceļa zīmju apsekošanas aktiem** | | |
| 2.1 | Esošo ceļa zīmju statņu līdzināšana | gab. | 60 |
| 2.2 | Esošo ceļa zīmju līdzināšana | gab. | 120 |
| 2.3 | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 75 |
| 2.4 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 55 |
| 2.5 | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 50 |
| 2.6 | Esošo statņu demontāža | gab. | 50 |
| 2.7 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 55 |
| 2.8 | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju demontāža | m | 50 |
| 2.9 | Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana | m | 50 |
| 2.10 | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju uzstādīšana | m | 50 |
| 2.11 | Ceļa zīmju simbolu maiņa | gab. | 25 |
| 2.12 | Ceļa zīmes mazgāšana | gab. | 500 |
| 2.13 | Ceļa zīmju cinkoto cauruļu savienojumu izgatavošana | gab. | 10 |
| **3.** | **Jaunu ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu izgatavošana un uzstādīšana. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu maiņa gadījumā jā, saskaņā ar MK noteikumiem, ir beidzies ekspluatācijas termiņš** | | |
| 3.1 | Ceļa zīmes trīsstūrveida formas izgatavošana (900x900x900) | gab. | 5 |
| 3.2 | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700) | gab. | 5 |
| 3.3 | Ceļa zīmes apaļās formas izgatavošana (Ø700) | gab. | 5 |
| 3.4 | Ceļa zīmes papildinformācijas izgatavošana (350x700) | gab. | 5 |
| 3.5 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (600x900) | gab. | 5 |
| 3.6 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1050) | gab. | 3 |
| 3.7 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1400) | gab. | 2 |
| 3.8 | Ceļa zīmes apaļās formas, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (Ø700) | gab. | 4 |
| 3.9 | Norādījuma zīmes no Nr.522 līdz 527 kvadrātveida formas izgatavošana (900x900) | gab. | 3 |
| 3.10 | Norādījuma zīmes no Nr.503, 504, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (350x1050) | gab. | 5 |
| 3.11 | Ceļa zīmes 905, 906, 907, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (500x750) | gab. | 4 |
| **4.** | **Ceļu drošības barjeru apkalpošana** | | |
| 4.1 | Ceļu drošības barjeru pēc ziemas sezonas mazgāšana, pēc rudens sezonas mazgāšana | m | 10050 |
| 4.2 | Ceļu drošības barjeru maiņa | m | 32 |
| 4.3. | Satiksmes organizācijas līdzekļu izvietošanas shēmu un ceļa remonta darba vietu aprīkojuma shēmu izstrāde | mēnesis | 12 |

**15. Paredzamie darbu apjomi ceļa zīmju uzstādīšanai saskaņā ar Transporta komisijas lēmumu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **1.** | **Transporta komisijas nozīmēto darbu izpilde, satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana** | | |
| 1.1 | Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, saskaņošana | mēnesis | 12 |
| 1.2 | Ceļa zīmes trīsstūrveida formas izgatavošana (900x900x900) | gab. | 10 |
| 1.3 | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700) | gab. | 10 |
| 1.4 | Ceļa zīmes apaļās formas izgatavošana (Ø700) | gab. | 10 |
| 1.5 | Ceļa zīmes papildinformācijas izgatavošana (350x700) | gab. | 10 |
| 1.6 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (600x900) | gab. | 3 |
| 1.7 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1050) | gab. | 3 |
| 1.8 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1400) | gab. | 2 |
| 1.9 | Ceļa zīmes apaļās formas, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (Ø700) | gab. | 5 |
| 1.10 | Norādījuma zīmes no Nr.522 līdz 527 kvadrātveida formas izgatavošana (900x900) | gab. | 8 |
| 1.11 | Norādījuma zīmes no Nr.503, 504, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (350x1050) | gab. | 4 |
| 1.12 | Ceļa zīmes 905, 906, 907, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (500x750) | gab. | 5 |
| 1.13 | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 10 |
| 1.14 | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 10 |
| 1.15 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 50 |
| 1.16 | Esošo statņu demontāža | gab. | 10 |
| 1.17 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 20 |

**16. Paredzamie darbu apjomi zīmju uzstādīšanai pilsētas svētkos:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **3.5.1.** | **Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana pilsētas svētkos - 8. notikumi** | | |
| 1.1 | Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, saskaņošana | gab. | 7 |
| 1.2 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 160 |
| 1.3 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 160 |
| 1.4 | Pagaidu ceļa zīmes ar statnēm uzstādīšana | gab. | 60 |
| 1.5 | Pagaidu ceļa zīmes ar statnēm demontāža | gab. | 60 |
| 1.6 | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 200 |
| 1.7 | Pagaidu ceļa zīmju demontāža | gab. | 200 |

**17. Paredzamie darbu apjomi ceļa seguma atjaunošanas darbiem satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanas procesā:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **1.** | **Asfaltbetona seguma atjaunošana** | | |
| 1.1 | A/betona seguma zāģēšana līdz 6cm | m | 10 |
| 1.2 | Vecās betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 10 |
| 1.3 | Vecās betona apmaļu BR 100.20.8 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 200 |
| 1.4 | Vecās esoša asfaltbetona seguma līdz 6 cm demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 300 |
| 1.5 | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 20 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 300 |
| 1.6 | Grants pamatnes remonts h = 10 cm | m2 | 300 |
| 1.7 | Grants pamatnes blietēšana | m2 | 300 |
| 1.8 | Šķembas pamatnes remonts līdz 10 cm | m2 | 300 |
| 1.9 | Šķembu pamatnes blietēšana | m2 | 300 |
| 1.10 | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 10 |
| 1.11 | Betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 200 |
| 1.12 | Komunikācijas aku augstuma regulēšana | gab. | 2 |
| 1.13 | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 8, h = 4 cm (70/100) (roku darbs) | m2 | 20 |
| 1.14 | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 8, h = 4 cm (70/100) | m2 | 300 |
| **2.** | **Mākslīga bruģakmens seguma atjaunošana** |  |  |
| 2.1 | Izlīdzinošā slāņa izbūve no smilts,  h = 5 cm | m2 | 120 |
| 2.2 | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 6 cm | m2 | 90 |
| 2.3 | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 8 cm | m2 | 30 |
| 2.4 | Smilts pamatnes izbūve, h = 15 cm | m2 | 40 |
| 2.5 | Laukakmens bruģa izbūve | m2 | 40 |

**2. B.DAĻA: Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu:**

**Darba uzdevumi:**

1.Horizontālā ceļa marķējuma demarkācija un uzlikšana;

2.Pretendents iesniedz visu pielietojamomateriālu, kas nepieciešami 1.1.punktā minēto darbu izpildei**, atbilstības sertifikātus vai atbilstības deklarācijās**;

3. Ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanai jālieto mehāniskas pašgājējiekārtas, kas saskaņā ar ražotāja instrukciju ir piemērotas lietojamo materiālu iestrādei. Tām jābūt aprīkotām ar vadības iekārtām, kas nodrošina iestrādājamo materiālu izlietojuma daudzuma regulēšanu un kontroli, kā arī automātisku ceļa horizontālo apzīmējumu materiāla izsmidzināšanas sprauslu ieslēgšanos, un mēriekārtu izpildītā darba apjoma automātiskai uzmērīšanai. Ceļa horizontālo apzīmējumu krāsas, ar roku darbu lietojamas iekārtas, mehānismi (augstspiediena vai normālspiediena krāsu izsmidzinātāji) un palīgaprīkojums, kas nodrošina izpildītā darba atbilstību paredzētajam. Nav atļauts izmantot krāsotāju rokas instrumentus (ota, rullītis);

4. Darbus veikt atbilstoši „Ceļa specifikācija 2014” 8.4. p.p. „Ceļa horizontālie apzīmējumi”;

5. Darba izpildi veikt triju dienu laikā pēc paziņojuma, ja atļauj laika apstākļi.

**Paredzamie darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudz.** |
| **1** | **Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu** | | |
| 1.1 | Horizontālā marķējums Nr.920 - 931; 934 - 942 | m² | 8968 |

**3. C.DAĻA: Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi:**

**Darba uzdevumi:**

1. Luksoforu objektu - 23 objekti, tehniskā apkalpošana. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu datu bāzes tehniskā apkalpošana, kontroliera un programmatūras PEEK EuroController EC-2 un DKU PE2000 - SAPR darbības nodrošināšana un pieejamība.

2. Ikdienas luksoforu objektu tehniskā apkalpošana – objekta darbības vizuālā kontrole, vadošā kontroliera stāvokļa pārbaude. Objektu apbraukšana divas reizes dienā, no 6.30 līdz 7.30 no rīta un no 16.00 līdz 17.00. (Sk. sarakstu Nr.1 „Luksoforu objektu saraksts”). Defektu vai trūkumu novēršanu veikt vienu stundu laikā no trūkumu atklāšanas brīža vai paziņojuma, gadījumā ja kaut kāds no luksofora objekta elementiem ir bojāts vai darbnespējīgs. ***Apkalpošanas izcenojumā ietilpst pielietojamā luksoforu objekta izmantotā elektroenerģija.*** Brīvdienās un svētku dienās, avārijas brigādes pienākums ir vienu stundu laikā, pēc signālu saņemšanas, novērst traucējumus luksoforu objekta darbībā.

3. Ik ceturksni - luksoforu objektu tehniskā apkalpošana – vadības bloku, aizsargbloku, kontroles bloku darbības testēšana. Defektu vai trūkumu novēršana, gadījumā ja kaut kāds no luksofora objekta elementiem ir bojāts vai darbnespējīgs.

4. Vienu reizi sešos mēnešos - luksoforu objektu tehniskā apkalpošana - Sprieguma pārbaude pazemes elektrības tīklos, sprieguma pārbaude luksoforu statnēs, luksoforu galviņās, gaismas elementu nomainīšana. Defektu vai trūkumu novēršana, gadījumā ja kaut kāds no luksofora objekta elementiem ir bojāts vai darbnespējīgs.

**5. Luksoforu objektu saraksts Daugavpils administratīvā teritorijā (kontrolieris)**:

1. 18.novembra – Vienības ielu krustojums. (JTC-2)
2. 18.novembra – Nometņu – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.05)
3. 18.novembra – Varšavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
4. 18.novembra – Kauņas ielu krustojums. (JTC-2)
5. 18.novembra – Ventspils ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
6. 18.novembra – Jelgavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
7. 18.novembra – Grodņas ielu krustojums. (JTC-2)
8. 18.novembra – Tukuma ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
9. 18.novembra – Valkas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
10. 18.novembra – Vasarnīcu ielu krustojums. (JTC-2)
11. 18.novembra – Čiekuru ielu krustojums. (JTC-2)
12. Daugavas – Imantas ielu krustojums. (JTC-2)
13. Imantas – Vienības ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
14. Imantas – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
15. Saules – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
16. Cietokšņa – Kandavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
17. Cietokšņa – Parādes – Sakņu ielu krustojums. (DKU – PE2011.02)
18. Stacijas – Maizes ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
19. Lielā – Komunālā – Dostojevska ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
20. Smilšu – Ventspils ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
21. Smilšu – Jelgavas ielu krustojums. (EC – 2 PEEK)
22. Cietokšņa – Daugavas ielu krustojums. (EC – 2 PEEK)
23. Vidzemes – Šūņu ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)

**Paredzamie darbu apjomi:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Luksoforu objektu – (23 objekti), tehniskā apkalpošana** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| 1.1 | Luksoforu objektu ikdienas apkope | dienas | 275 |
| 1.2 | Luksoforu objektu pusgada apkope (jūnijs, novembris) | reizi | 2 |
| 1.2.1 | Luksoforu gada apkope (decembris) | reizi | 1 |
| 1.3 | *Bojāto detaļu un aprīkojuma maiņa luksoforu* |  |  |
| 1.3.1 | Luksofora statnes maiņa | gab. | 2 |
| 1.3.2 | Luksofora LED moduļa d=200mm nomaiņa | gab. | 3 |
| 1.3.3 | 2 sekciju luksofora d=200 mm nomaiņa | gab. | 2 |
| 1.3.4 | 3 sekciju luksofora d=200 mm nomaiņa | gab. | 2 |
| 1.3.5 | Luksofora stikla d=200 mm nomaiņa | gab. | 5 |
| 1.3.6 | Gājēju izsaukšana devējs maiņa | gab. | 2 |
| 1.3.7 | Kontroles kabelis, NYY19x1.5 maiņa | m | 20 |
| 1.3.8 | Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system CAT-5-UPT maiņa | m | 50 |

**6. Īpašie noteikumi:**

6.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06;

6.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2014”.

6.3. Veicot darbus jāievēro Vispārīgos un speciālos būvnoteikumus, Ministru kabineta 2010.gada 09. marta noteikumus Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”, Daugavpils pilsētas domes 2013.gada 10.oktobra noteikumi Nr.23 “Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi”.

**7. Izpildes termiņš:** līdz 2015.gada 31.decembrim no līguma spēkā stāšanās dienas;

**Sagatavoja un saskaņoja:**

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“Komunālās saimniecības pārvalde” tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**3.Pielikums atklātam konkursam**

„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”  
Identifikācijas numurs DPD 2015/10

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī

2015.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. CEĻAZĪMJU IZGATAVOŠANA, UZSTĀDĪŠANA UN UZTURĒŠANA IKDIENĀ UN PASĀKUMOS:**

**1. Paredzamie darba apjomi ceļa zīmju uzturēšanai ikdienā:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr-**  **vienība** | **Daudz.** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| **1** | **Ceļa satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apsekošana gadā** | | |  |  |
| 1.1 | Ceļa satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apsekošana | reizi | 44 |  |  |
| **2.** | **Avārijas ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu apkalpošana saskaņā ar ceļa zīmju apsekošanas aktiem** | | |  |  |
| 2.1 | Esošo ceļa zīmju statņu līdzināšana | gab. | 60 |  |  |
| 2.2 | Esošo ceļa zīmju līdzināšana | gab. | 120 |  |  |
| 2.3 | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 75 |  |  |
| 2.4 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 55 |  |  |
| 2.5 | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 50 |  |  |
| 2.6 | Esošo statņu demontāža | gab. | 50 |  |  |
| 2.7 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 55 |  |  |
| 2.8 | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju demontāža | m | 50 |  |  |
| 2.9 | Gājēju norobežojošo nožogojumu izgatavošana | m | 50 |  |  |
| 2.10 | Gājēju norobežojošo nožogojumu sekciju uzstādīšana | m | 50 |  |  |
| 2.11 | Ceļa zīmju simbolu maiņa | gab. | 25 |  |  |
| 2.12 | Ceļa zīmes mazgāšana | gab. | 500 |  |  |
| 2.13 | Ceļa zīmju cinkoto cauruļu savienojumu izgatavošana | gab. | 10 |  |  |
| **3.** | **Jaunu ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu izgatavošana un uzstādīšana. Ceļu satiksmes drošības un regulēšanas līdzekļu maiņa gadījumā jā, saskaņā ar MK noteikumiem, ir beidzies ekspluatācijas termiņš** | | |  |  |
| 3.1 | Ceļa zīmes trīsstūrveida formas izgatavošana (900x900x900) | gab. | 5 |  |  |
| 3.2 | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700) | gab. | 5 |  |  |
| 3.3 | Ceļa zīmes apaļās formas izgatavošana (Ø700) | gab. | 5 |  |  |
| 3.4 | Ceļa zīmes papildinformācijas izgatavošana (350x700) | gab. | 5 |  |  |
| 3.5 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (600x900) | gab. | 5 |  |  |
| 3.6 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1050) | gab. | 3 |  |  |
| 3.7 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1400) | gab. | 2 |  |  |
| 3.8 | Ceļa zīmes apaļās formas, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (Ø700) | gab. | 4 |  |  |
| 3.9 | Norādījuma zīmes no Nr.522 līdz 527 kvadrātveida formas izgatavošana (900x900) | gab. | 3 |  |  |
| 3.10 | Norādījuma zīmes no Nr.503, 504, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (350x1050) | gab. | 5 |  |  |
| 3.11 | Ceļa zīmes 905, 906, 907, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (500x750) | gab. | 4 |  |  |
| **4.** | **Ceļu drošības barjeru apkalpošana** | | |  |  |
| 4.1 | Ceļu drošības barjeru pēc ziemas sezonas mazgāšana, pēc rudens sezonas mazgāšana | m | 10050 |  |  |
| 4.2 | Ceļu drošības barjeru maiņa | m | 32 |  |  |
| 4.3. | Satiksmes organizācijas līdzekļu izvietošanas shēmu un ceļa remonta darba vietu aprīkojuma shēmu izstrāde | mēnesis | 12 |  |  |

**2. Paredzamie darbu apjomi ceļa zīmju uzstādīšanai saskaņā ar Transporta komisijas lēmumu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Daudz.** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| **1.** | **Transporta komisijas nozīmēto darbu izpilde, satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana** | | |  |  |
| 1.1 | Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, saskaņošana | mēnesis | 12 |  |  |
| 1.2 | Ceļa zīmes trīsstūrveida formas izgatavošana (900x900x900) | gab. | 10 |  |  |
| 1.3 | Ceļa zīmes kvadrātveida formas izgatavošana (700x700) | gab. | 10 |  |  |
| 1.4 | Ceļa zīmes apaļās formas izgatavošana (Ø700) | gab. | 10 |  |  |
| 1.5 | Ceļa zīmes papildinformācijas izgatavošana (350x700) | gab. | 10 |  |  |
| 1.6 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (600x900) | gab. | 3 |  |  |
| 1.7 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1050) | gab. | 3 |  |  |
| 1.8 | Rīkojuma vai norādījuma ceļa zīmes izgatavošana (700x1400) | gab. | 2 |  |  |
| 1.9 | Ceļa zīmes apaļās formas, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (Ø700) | gab. | 5 |  |  |
| 1.10 | Norādījuma zīmes no Nr.522 līdz 527 kvadrātveida formas izgatavošana (900x900) | gab. | 8 |  |  |
| 1.11 | Norādījuma zīmes no Nr.503, 504, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (350x1050) | gab. | 4 |  |  |
| 1.12 | Ceļa zīmes 905, 906, 907, ar 2. klases gaismas atstarojošo virsmu, izgatavošana (500x750) | gab. | 5 |  |  |
| 1.13 | Ceļa zīmju statņu izgatavošana | gab. | 10 |  |  |
| 1.14 | Ceļa zīmju ar statnēm uzstādīšana | gab. | 10 |  |  |
| 1.15 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 50 |  |  |
| 1.16 | Esošo statņu demontāža | gab. | 10 |  |  |
| 1.17 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 20 |  |  |

**3. Paredzamie darbu apjomi zīmju uzstādīšanai pilsētas svētkos:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr-vienība** | **Daudz.** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| **3.5.1.** | **Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, ceļa zīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana pilsētas svētkos - 8. notikumi** | | |  |  |
| 1.1 | Satiksmes organizācijas shēmas izstrādāšana, saskaņošana | gab. | 7 |  |  |
| 1.2 | Esošo ceļa zīmju demontāža | gab. | 160 |  |  |
| 1.3 | Ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 160 |  |  |
| 1.4 | Pagaidu ceļa zīmes ar statnēm uzstādīšana | gab. | 60 |  |  |
| 1.5 | Pagaidu ceļa zīmes ar statnēm demontāža | gab. | 60 |  |  |
| 1.6 | Pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana uz esošām statnēm | gab. | 200 |  |  |
| 1.7 | Pagaidu ceļa zīmju demontāža | gab. | 200 |  |  |

**4. Paredzamie darbu apjomi ceļa seguma atjaunošanas darbiem satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanas procesā:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr - vienība** | **Daudz.** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| **1.** | **Asfaltbetona seguma atjaunošana** | | |  |  |
| 1.1 | A/betona seguma zāģēšana līdz 6cm | m | 10 |  |  |
| 1.2 | Vecās betona apmaļu BR 100.30.15 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 10 |  |  |
| 1.3 | Vecās betona apmaļu BR 100.20.8 demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m | 200 |  |  |
| 1.4 | Vecās esoša asfaltbetona seguma līdz 6 cm demontāža, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 300 |  |  |
| 1.5 | Vecās grants pamatnes noņemšana līdz 20 cm, iekraušana, aizvešana uz atbērtni, 15 km | m2 | 300 |  |  |
| 1.6 | Grants pamatnes remonts h = 10 cm | m2 | 300 |  |  |
| 1.7 | Grants pamatnes blietēšana | m2 | 300 |  |  |
| 1.8 | Šķembas pamatnes remonts līdz 10 cm | m2 | 300 |  |  |
| 1.9 | Šķembu pamatnes blietēšana | m2 | 300 |  |  |
| 1.10 | Betona apmaļu BR100.30.15 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 10 |  |  |
| 1.11 | Betona apmaļu BR 100.20.8 uzstādīšana uz šķembu pamata, nostiprinot ar betonu C16/20 | m | 200 |  |  |
| 1.12 | Komunikācijas aku augstuma regulēšana | gab. | 2 |  |  |
| 1.13 | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 8, h = 4 cm (70/100) (roku darbs) | m2 | 20 |  |  |
| 1.14 | Karstā asfalta dilumkārtas būvniecība, ACsurf 8, h = 4 cm (70/100) | m2 | 300 |  |  |
| **2.** | **Mākslīga bruģakmens seguma atjaunošana** |  |  |  |  |
| 2.1 | Izlīdzinošā slāņa izbūve no smilts,  h = 5 cm | m2 | 120 |  |  |
| 2.2 | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 6 cm | m2 | 90 |  |  |
| 2.3 | Bruģakmeņa mākslīgā seguma izbūve 8 cm | m2 | 30 |  |  |
| 2.4 | Smilts pamatnes izbūve, h = 15 cm | m2 | 40 |  |  |
| 2.5 | Laukakmens bruģa izbūve | m2 | 40 |  |  |

**Pretendenta īss apraksts par tehniskajām iespējām veikt uzdevuma izpildi:**

*Galvenās būvmašīnas un iekārtas.* Jānorāda galveno (atbilstoši Tehniskajam specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs,  izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība  (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Galvenie materiāli.* Jānorāda galveno materiālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem materiāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes  vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
|  |  |  | *Dokumentu nosaukumi*  *(pievieno atbilstības sertifikātus vai atbilstības deklarācijās)* |
|  |  |  |
|  |  |  |

**2. B.DAĻA: Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mēr-**  **vienība** | **Daudz.** | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| **1.** | **Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu** | | | | |
| 1.1 | Horizontālā marķējums Nr.920 - 931; 934 - 942 | m² | 8968 |  |  |
|  | ***Kopā:*** | ***EUR*** |  |  |  |
|  | ***PVN 21%:*** | ***EUR*** |  |  |  |
|  | ***Pavisam kopā:*** | ***EUR*** |  |  |  |

**Pretendenta īss apraksts par tehniskajām iespējām veikt uzdevuma izpildi:**

*Galvenās būvmašīnas un iekārtas.* Jānorāda galveno (atbilstoši Tehniskajam specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Būvmašīnas vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs,  izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība  (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

*Galvenie materiāli.* Jānorāda galveno materiālu dati, aizpildot tabulu. Tabula jāaizpilda tā, lai atainotu prasīto informāciju par visiem svarīgākajiem materiāliem, kas nepieciešami attiecīgā darba veikšanai.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Darbu un materiālu nosaukumi | Izcelsmes  vieta | Apjoms | Materiāla atbilstības un nepieciešamā apjoma pieejamības apliecinājums |
|  |  |  | *(pievieno atbilstības sertifikātus vai atbilstības deklarācijās)* |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**3. C.DAĻA: Luksoforu tehniskās apkopes pakalpojumi:**

**Luksoforu objektu saraksts Daugavpils administratīvā teritorijā:**

1. 18.novembra – Vienības ielu krustojums. (JTC-2)
2. 18.novembra – Nometņu – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.05)
3. 18.novembra – Varšavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
4. 18.novembra – Kauņas ielu krustojums. (JTC-2)
5. 18.novembra – Ventspils ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
6. 18.novembra – Jelgavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
7. 18.novembra – Grodņas ielu krustojums. (JTC-2)
8. 18.novembra – Tukuma ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
9. 18.novembra – Valkas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.04)
10. 18.novembra – Vasarnīcu ielu krustojums. (JTC-2)
11. 18.novembra – Čiekuru ielu krustojums. (JTC-2)
12. Daugavas – Imantas ielu krustojums. (JTC-2)
13. Imantas – Vienības ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
14. Imantas – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
15. Saules – Viestura ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
16. Cietokšņa – Kandavas ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
17. Cietokšņa – Parādes – Sakņu ielu krustojums. (DKU – PE2011.02)
18. Stacijas – Maizes ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
19. Lielā – Komunālā – Dostojevska ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
20. Smilšu – Ventspils ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)
21. Smilšu – Jelgavas ielu krustojums. (EC – 2 PEEK)
22. Cietokšņa – Daugavas ielu krustojums. (EC – 2 PEEK)
23. Vidzemes – Šūņu ielu krustojums. (DKU – PE 2011.02)

**Paredzamie darbu apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Luksoforu objektu – (23 objekti), tehniskā apkalpošana** | | | **Cena EUR bez PVN par vienu vienību** | **Cena EUR bez PVN kopā** |
| 1.1 | Luksoforu objektu ikdienas apkope | dienas | 306 |  |  |
| 1.2 | Luksoforu objektu pusgada apkope (jūnijs, novembris) | reizi | 2 |  |  |
| 1.2.1 | Luksoforu gada apkope (decembris) | reizi | 1 |  |  |
| 1.3 | *Bojāto detaļu un aprīkojuma maiņa luksoforu* |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Luksofora statnes maiņa | gab. | 2 |  |  |
| 1.3.2 | Luksofora LED moduļa d=200mm nomaiņa | gab. | 3 |  |  |
| 1.3.3 | 2 sekciju luksofora d=200 mm nomaiņa | gab. | 2 |  |  |
| 1.3.4 | 3 sekciju luksofora d=200 mm nomaiņa | gab. | 2 |  |  |
| 1.3.5 | Luksofora stikla d=200 mm nomaiņa | gab. | 5 |  |  |
| 1.3.6 | Gājēju izsaukšana devējs maiņa | gab. | 2 |  |  |
| 1.3.7 | Kontroles kabelis, NYY19x1.5 maiņa | m | 20 |  |  |
| 1.3.8 | Kontroles kabelis, SHIP-TECX-system CAT-5-UPT maiņa | m | 50 |  |  |
|  | ***Kopā:*** | ***EUR*** |  |  |  |
|  | ***PVN 21%:*** | ***EUR*** |  |  |  |
|  | ***Pavisam kopā:*** | ***EUR*** |  |  |  |

**Pretendenta īss apraksts par tehniskajām iespējām veikt uzdevuma izpildi:**

*Galvenās ierīces vai iekārtas (it īpaši kontrolieri).* Jānorāda galveno (atbilstoši Tehniskajam specifikācijām) nepieciešamo būvmašīnu un iekārtu nosaukums, izgatavotājs, izgatavošanas gads, svarīgākie tehniskie dati un pieejamības apraksts (vai īpašumā; ja nomā, tad no kā, ar kādiem nosacījumiem; pievieno nomas vai vienošanās dokumentu kopijas):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ierīces vai iekārtas nosaukums | Izgatavotājs,  izgatavošanas gads | Svarīgākie tehniskie dati | Pieejamība  (norādot atrašanās vietu, īpašnieku vai citu) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**4.Pielikums atklātam konkursam**

„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”  
Identifikācijas numurs DPD 2015/10

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī, 2015.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. A.DAĻA: Ceļazīmju izgatavošana, uzstādīšana un uzturēšana ikdienā un pasākumos:**

**\_\_\_\_\_\_\_*euro* bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem);**

\_\_\_\_\_\_\_*euro* ar PVN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem).

**2. B.DAĻA: Horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu:**

**\_\_\_\_\_\_\_*euro* bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem);**

\_\_\_\_\_\_\_*euro* ar PVN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem).

**3. C.DAĻA: Luksoforu tehniskā apkope:**

**\_\_\_\_\_\_\_*euro* bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem);**

\_\_\_\_\_\_\_*euro* ar PVN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem).

**DAĻU KOPSUMMA** *(ja iesniedz piedāvājumu vairākās daļās):*

**\_\_\_\_\_\_\_*euro* bez PVN \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem);**

\_\_\_\_\_\_\_*euro* ar PVN\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (vārdiem).

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

5. **Pielikums atklātam konkursam**

„Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu

uzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā”Identifikācijas numurs DPD 2015/10

*Līguma projekts*

**UZŅĒMUMA LĪGUMS**

**par ceļa zīmju izgatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu Daugavpils pilsētā/**

**par horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu/**

**par luksoforu tehnisko apkopi Daugavpils pilsētā *(atkarībā no konkursa daļas izvēlas un ieraksta atbilstošo uzdevumu)***

**Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**, reģ.Nr. 90009547852, juridiskā adrese: Saules iela 5A, Daugavpils, LV-5401, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), vadītāja **Aivara Pudāna** personā, kurš rīkojas uz iestādes Nolikuma 14.5.apakšpunkta pamata, no vienas puses, un

(**uzņēmēja pilns nosaukums)**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_, juridiskā adrese ( ), turpmāk saukts IZPILDĪTĀJS, (vadītāja Vārds, Uzvārds) personā, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi, turpmāk saukti „LĪDZĒJI”, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes iepirkumu komisijas 2015.gada\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu (protokols Nr.\_\_) atklātā konkursa „Ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļuuzstādīšana un uzturēšana Daugavpils pilsētā” \_\_\_.DAĻĀ, identifikācijas Nr. DPD 2015/10, noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**I. Līguma priekšmets**

1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs apņemas veikt **ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu** – **ceļa zīmju un drošības barjeru izgatavošanu, uzstādīšanu un uzturēšanu / horizontālā ceļa marķējuma uzlikšana ar specializēto krāsu / luksoforu tehnisko apkopi Daugavpils pilsētā** (turpmāk – Darbs) *(atkarībā no konkursa daļas izvēlas un ieraksta atbilstošo uzdevumu).*
2. Paredzamais darbu apjoms ir noteikts tehniskajā specifikācijā. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt visu tehniskajā specifikācijā noteikto darbu apjomu.
3. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā **līdz 2015.gada 31.decembrim.** Darbi, kuri ir pasūtīti, kamēr līgums ir spēkā, tiek pabeigti un apmaksāti līgumā noteiktajā kārtībā.

**II. LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA**

1. Izpildītājs apņemas izpildīt Darbu Līgumā noteiktajā kārtībā, ievērojot tehniskajā specifikācijā (\_\_.pielikums) noteiktos darbu veidus un apjomus, saskaņā ar Izpildītāja konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu (\_\_.pielikums), tāmi \_\_\_ (pielikums) un ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām.
2. Plānveida Darbus Izpildītājs veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju, bet ārkārtas Darbus pēc Pasūtītāja uzdevuma. Uzdevumu paziņo rakstveidā vai telefoniski.
3. Pasūtītāja dotie uzdevumi Izpildītājam jāizpilda **3 (trīs) dienu laikā**, ja vien uzdevumā nav noteikts ilgāks laika termiņš. Avārijas darbi jānovērš **3 (trīs) stundu laikā**.
4. Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Pasūtītājs ir tiesīgs ar tiem rīkoties nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

**III. LĪGUMA SUMMA**

1. Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), PVN 21% EUR \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_), kopējā Līguma summa ir **EUR \_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_).**
2. Līguma summa ietver visas darbu kvalitatīvai izpildei nepieciešamās materiālu, piegāžu, transporta, administratīvās u.c. izmaksas.
3. Pretendenta tehniskajā piedāvājumā noteiktās vienību izmaksas tiek noteiktas nemainīgas uz visu līguma darbības termiņu.

**IV. LĪGUMA IZPILDES UN NORĒĶINU KĀRTĪBA**

1. Darbu nodošana notiek ar pieņemšanas - nodošanas aktu. Par pieņemšanas – nodošanas gaitā konstatētiem defektiem tiek sastādīts defektu akts.
2. Ar defektu likvidāciju saistīto Darbu nodošana notiek, sastādot papildus pieņemšanas nodošanas aktu un parakstot to abām Pusēm.
3. Visos gadījumos, ja darba gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, Izpildītājs tos novērš uz sava rēķina un ar saviem materiāliem **10 (desmit) dienu** laikā.
4. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs novērtē defekta novēršanas izmaksas un Izpildītājs sedz šo izmaksu summu. Šajā gadījumā Pasūtītājs par defektu novēršanas izmaksām samazina kārtējā maksājuma summu.
5. Pasūtītāja norēķini ar Izpildītāju par faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikti sekojošā kārtībā:
   1. avansa samaksa netiek paredzēta;
   2. **5 (piecu) dienu** laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs sastāda pieņemšanas - nodošanas aktu par izpildītajiem Darbiem attiecīgajā mēnesī un iesniedz šo aktu izvērtēšanai Pasūtītājam. Aktā norāda darbu veidu, darbu daudzumu un adresi vai vietu, kurā šie darbi veikti;
   3. Pasūtītāja pārstāvis **5 (piecu) dienu** laikā pārbauda aktā norādītās informācijas atbilstību reāli paveiktajam, tāpat pārbauda izmaksu atbilstību tehniskajā piedāvājumā noteiktajām vienību izmaksām un paveikto darbu kvalitāti. Pēc akta pārbaudes Pasūtītāja pārstāvis vai nu paraksta aktu, vai rīkojas Līguma 11. – 14. punktā noteiktajā kārtībā.
   4. **30 (trīsdesmit)** dienu laikā pēc akta parakstīšanas un rēķina no Izpildītāja saņemšanas Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ieskaitot tā bankas kontā, summu, kas sastāv no savstarpēji apstiprinātajā aktā norādīto izpildīto Darbu kopsummas.

**V. LĪDZĒJU SAISTĪBAS**

1. **Izpildītājs apņemas:**
   1. veikt Darbu izpildi līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē atbilstoši visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām, instrukcijām un citiem normatīvajiem aktiem, kas attiecināmi uz līgumā noteikto Darbu izpildi.
   2. ievērot darba drošības, elektrodrošības, satiksmes drošības, vides aizsardzības, kā arī citu normatīvo aktu prasības Darbu izpildes procesā.
   3. nodrošināt tīrību būvdarbu izpildes vietā, nodrošināt radīto atkritumu savākšanu un izvešanu;
   4. līguma izpildē iesaistīt konkursa piedāvājumā norādītos speciālistus, tajā skaitā konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru un apakšuzņēmējus (\_\_ pielikums).
   5. Nodrošināt līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās iesniegt Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
   6. uz sava rēķina piegādāt materiālus un iekārtas, kas nepieciešamas Darbu izpildei.
   7. katra mēneša beigās sagatavot aktu par izpildītiem Darbiem un iesniegt Pasūtītājam.
2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs vai apakšuzņēmējs tajos vainojams.
3. Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām *(ja tādi ir*), pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot šādus nosacījumus:
   1. personāls vai apakšuzņēmējs atbilst tām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
   2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam ir vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;
   3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 39.1panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 39.1 panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
4. **Pasūtītājs apņemas:**
   1. veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā izpildītiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
   2. veikt Izpildītāja kvalitatīvi izpildītu Darbu pieņemšanu.
   3. nodrošināt apstākļus Līguma sekmīgai un kvalitatīvai izpildei, tajā skaitā nodrošināt visas ar līguma izpildi nepieciešamās informācijas saņemšanu.
5. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.
6. Pasūtītājam ir arī citas šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

**VI. LĪDZĒJU ATBILDĪBA**

1. Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar šo Līgumu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2. Ja Pasūtītājs neveic šī Līguma 15.4.punktā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto maksājumu dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas.
3. Par šī Līguma 6.punktā noteiktā izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ietur līgumsodu 0,1 % apmērā no šī Līguma 8.punktā minētās Līguma summas, par katru nokavēto izpildes dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas. Avārijas darbu novēršanas kavējuma gadījumā Izpildītājs maksā līgumsodu 50 *euro* (piecdesmit euro) par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas. Līgumsodu ietur no kārtējā maksājuma summas.
4. Ja Izpildītājs neveic defektu novēršanu, par kuriem tam paziņots šī Līguma 13.punktā, 31. vai 32.punktā norādītajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 *euro* (viens simts *euro* 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no noteiktās Līguma summas.
5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no saistību izpildes un zaudējumu, ja tādi vienai pusei radušies otras puses rīcības dēļ, atlīdzināšanas pienākuma.

**VII. GARANTIJAS**

1. Izpildītājs garantē visu darbu izpildi atbilstoši Līguma un Latvijā spēkā esošo normatīvu prasībām.
2. Izpildītājs garantē organizēt un veikt valsts standartiem atbilstošu materiālu piegādes u.c. darbības, kas nepieciešamas šajā Līgumā paredzēto Darbu izpildei.
3. Izpildītājs dod šādu/das garantiju/jas:
   1. ceļa zīmēm ar 2. un 3.klases gaismu atstarojošo virsmu – 5 (pieci) gadi;
   2. ceļa zīmēm ar 1.klases gaismu atstarojošo virsmu 5 (pieci) gadi;
   3. ceļa zīmju balstiem un konsolēm – 8 (astoņi) gadi;
   4. horizontālajam ceļa marķējumam – 1 (viens) gads;
   5. garantijas laiks būvniecības darbiem – 3 (trīs) gadi. *(atkarībā no konkursa daļas izvēlas un ieraksta atbilstošos garantijas laikus atbilstošajiem darbiem).*
4. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5. Šī Līguma 29.punktā minētās garantijas ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos darbu defektus **10 (desmit) darba** dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis ziņu par radušos defektu.
6. Ja ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai objektīvi nepieciešams ilgāks laiks par 10 darba dienām, tad Pasūtītājs ar Komersantu **3 (trīs)** darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis ziņu par konstatēto defektu, sastāda rakstisku vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

**VIII. VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES**

1. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja Pasūtītājs neveic līgumā noteiktos maksājumus un parāda summa sasniedz 10% no līguma 8.punktā noteiktās līguma summas.
2. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus, šādos gadījumos:
   1. Darbs, saskaņā ar speciālista slēdzienu, tiek pildīts nekvalitatīvi, pārkāpjot šī Līguma noteikumus, pielietojot neatbilstošas kvalitātes materiālus u.c.;
   2. Izpildītājs sistēmiski nepamatoti nepilda vai laikus neizpilda no šī Līguma vai normatīvajiem aktiem par autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām izrietošos Darbus, ko apliecina pasūtītāja pārstāvja sastādītie akti;
   3. Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu, tiek likvidēts, tā darbība ir apturēta vai pārtraukta.
3. Ikviens puse ir tiesīga vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, brīdinot par to otru pusi divus mēnešus iepriekš.
4. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Izpildītājs nekavējoties pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas pārtrauc darbu, sastāda paveikto darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, un, ja atsevišķi Darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, - atstāj darbavietu drošībā un kārtībā. Pasūtītājs apmaksā Izpildītājam kvalitatīvi izpildīto Darbu. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar vienpusēju atkāpšanos no līguma izpildes.

**IX. LĪGUMA GROZĪŠANA**

1. Līgumu var nebūtiski papildināt vai grozīt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.
2. Būtiski līguma grozījumi nav pieļaujami.

**X. NEPĀRVARAMA VARA**

1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
2. Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, triju kalendāro dienu laikā, no to iestāšanās dienas, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, un, kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

**XI. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI**

1. Šī Līguma darbības laikā radušās domstarpības un strīdus Puses risinās pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā domstarpības nav izdevies atrisināt, katra no Pusēm ir tiesīga celt prasību tiesā.
2. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Līdzēju strīdi, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Līdzējs, kurš ekspertīzi ierosinājis.
4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
5. Jebkurš oficiāls paziņojums, lūgums, pieprasījums vai cita informācija (izņemot tehniskas dabas informāciju) šī Līguma sakarā tiek iesniegta rakstveidā un tiek uzskatīta par iesniegtu vai nosūtītu tai pašā dienā, ja tā nosūtīta pa faksu vai oficiālo e-pasta adresi, vai nodota personīgi otrai Pusei, ko tas apstiprina ar parakstu. Ja paziņojums nosūtīts kā reģistrēts pasta sūtījums, tad uzskatāms, ka šāds sūtījums ir saņemts septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā. Visi paziņojumi Pusēm tiek nosūtīti uz šajā Līgumā norādītajām adresēm.
6. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl to neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti vai daļas.
7. Izmaiņas šajā Līgumā un papildinājumi stājas spēkā tikai tad, ja par to ir panākta rakstiska Vienošanās, kuru parakstījušas abas Puses. Visas izmaiņas šajā Līgumā un papildinājumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
8. Šis Līgums ir sastādīts uz \_\_ (\_\_\_) lapām 2 (divos) eksemplāros ar \_\_ (\_\_\_\_) pielikumiem uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām pa vienam eksemplāram katrai Pusei, ar vienādu juridisku spēku.
9. Pielikumā: Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums, tāme.

**XII. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS**

1. no Pasūtītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

1. no Izpildītāja puses:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds: |  |
| Amats |  |
| Tālrunis: |  |
| E-pasta adrese: |  |

1. Līdzēju pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, aktu parakstīšanu

**XIII. Līdzēju rekvizīti un paraksti**