apstiprinĀts  
 Daugavpils pilsētas domes Iepirkuma komisijas   
2017.gada 24.marta sēdē, prot.Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ J.Kornutjaka

NOLIKUMS

ATKLĀTAM KONKURSAM

Daugavpils pilsētas SVĒTKU pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi

Identifikācijas numurs DPD 2017/42

**Daugavpils, 2017**

**I. Vispārīgā informācija**

1. Atklāta konkursa “Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi” (turpmāk- Konkurss) identifikācijas numurs: DPD 2017/42
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | **Daugavpils pilsētas dome** | |
| PVN maksātāja reģistrācijas numurs | 90000077325 | |
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | |
| Tālrunis, fakss | 654 04338, 654 21941 | |
| Elektroniskā pasta adrese | [info@daugavpils.lv](mailto:info@daugavpils.lv) | |
| Kontaktpunkts | **Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļa** | |
| Kontaktpersona | Ilga Leikuma | |
| Tālruņa Nr. | 654 04367 | |
| Faksa Nr. | 654 21941 | |
| e-pasta adrese | [ilga.leikuma@daugavpils.lv](mailto:ilga.leikuma@daugavpils.lv) | |
| Darba laiks | Pirmdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 18.00 |
| Otrdiena  Trešdiena Ceturtdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 |
| Piektdiena | 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 |

1. **Pasūtītājs, kura vajadzībām tiek veikts iepirkums:** Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde, reģ.Nr.90001206849, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV – 5401, Latvija.

**II. Iepirkuma priekšmets**

1. Iepirkuma priekšmets: **Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošana un tehniskais nodrošinājums**.
2. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās.
3. CPV pamatkods: 92000000-1 (atpūtas, kultūras un sporta pakalpojumi), papildkodi: 44211100-3 (modulāras un pārvietojamas konstrukcijas), 31000000-6 (elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums), 51310000-8 (radio, televīzijas, skaņas un video iekārtu uzstādīšanas pakalpojumi), 31527000-6 (prožektori), 32342410-9 (skaņas iekārtas), 32323000-3 (videomonitori).
4. Precīzs pakalpojumu apraksts un apjoms ir noteiks Konkursa nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums).

**III. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta**

1. Vispārīgo vienošanos nav paredzēts slēgt.
2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts Uzņēmuma līgums (6.pielikums). Uzņēmuma līgumu ar iepirkuma uzvarētāju slēgs un norēķinus veiks Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde.
3. Iepirkuma līguma izpildes laiks - 2017.gada 9.-11.jūnijs:
   1. aprīkojumam jābūt piegādātam un pilnībā uzstādītam 9.jūnijā:
      1. Vienības laukumā līdz plkst.9:00;
      2. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā līdz plkst.14:00;
   2. aprīkojumam jābūt piegādātam un pilnībā uzstādītam 10.jūnijā:
      1. A.Pumpura parkā pie strūklakas „Ģimenes parks” līdz plkst.9:00;
      2. Dubrovina parkā pie P.Dubrovina skulptūras līdz plkst.9:00;
      3. Mihoelsa un Rīgas ielas krustojumā („Pie bruņurupuča”) līdz plkst.9:00;
      4. uguņošanas apskaņošanai Daugavmalā līdz plkst.17:00;
   3. pēc svētku pasākumu norises aprīkojumam jābūt demontētam līdz 11.jūnija plkst.24:00.
4. Iepirkuma līguma izpildes vieta: Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.

**IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks**

1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz **2017.gada 19.aprīļa plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domes ēkas 308.kabinetā (3.stāvs), Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Latvijas Republikā.
2. Saņemot piedāvājumu Daugavpils pilsētas domes Centralizēto iepirkumu nodaļas darbinieks uz ārējā piedāvājuma aploksnes (bandroles) iepakojuma norāda datumu un laiku, kad piedāvājums ir saņemts un apstiprina to ar savu parakstu. Pēc pretendenta lūguma, atbildīgais darbinieks izdara piedāvājuma aploksnes kserokopiju un izsniedz pretendenta pārstāvim.
3. Piedāvājums jāiesniedz personīgi vai atsūtot pa pastu. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam 12.punktā noteiktajā vietā un termiņā.
4. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Pretendentu iesniegtie dokumenti pēc konkursa pabeigšanas netiek atdoti atpakaļ.
5. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Ja pretendents groza piedāvājumu, tas iesniedz jaunu piedāvājumu ar atzīmi “GROZĪTS”. Tādā gadījumā komisija vērtē grozīto piedāvājumu. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.
6. Ja viens pretendents iesniedz vairākus piedāvājumus, vai piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, vai nav noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, to nereģistrē un neatvērtu atdod atpakaļ Pretendentam. Ja piedāvājums saņemts pa pastu, to nekavējoties nosūta atpakaļ pretendentam.
7. Iepirkumu komisija atver iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumi tiks atvērti **2017.gada 19 aprīlī, plkst.10.00**, Daugavpils pilsētas domes ēkas 3.stāvā, 306.kabinetā, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, Latvijas Republikā.
8. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs rīko sanāksmi.
9. Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma Pasūtītājs uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena, nodrošinot, ka netiek izpausta informācija, kas nav vispārpieejama.
10. Pasūtītājs Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā ir tiesīgs pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

**V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme**

1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta.
2. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

**VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu**

1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, drukātā veidā, bez labojumiem un dzēsumiem, vienā eksemplārā, lapas numurētas, cauršūtas un aizzīmogotas ar uzlīmi, kas nostiprina auklu. Uz pēdējās lapas otrā pusē neaprakstītajā daļā vai uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls, izvieto apliecinājuma tekstu „Sanumurētas un cauršūtas (caurauklotas) X (XX) lapas”, kur zīmes "X" vietā norāda ar cipariem, bet zīmes "XX" vietā – ar vārdiem rakstītu atbilstošu lapu skaitu. Apliecinājuma tekstu ar parakstu apliecina tā persona, kura sanumurēja un cauršuva (cauraukloja) piedāvājuma lapas (parakstu atšifrē un pievieno ziņas, kas ļauj nepārprotami identificēt šo personu), kā arī norāda datumu, kad izdarīts apliecinājums. Apliecinājuma tekstu vai parakstu izvieto tā, lai tas vienlaikus atrastos gan uz piedāvājuma pēdējās lapas, gan uz papīra uzlīmes, ar kuru lapai piestiprināts cauršuvuma diega vai caurauklojuma auklas mezgls.
2. 65
3. Piedāvājums un nodrošinājuma oriģināls ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras ir norādīti **pretendenta** rekvizīti un **pasūtītāja adrese**: Daugavpils pilsētas dome, Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar atzīmi:

**Atklātam konkursam**

**“Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”**

**DPD 2017/42, neatvērt līdz 2017.gada 19.aprīļa plkst.10.00.**

1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendenta atlases vai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus var iesniegt svešvalodā. Ja kāds dokuments iesniegts svešvalodā, pretendents tam pievieno tulkojumu latviešu valodā kārtībā, kāda noteikta Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Pretējā gadījumā Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts.
2. Visiem pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā.
3. Ja kādu Pretendenta iesniegto dokumentu izdevusi 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tad pie tiem ir jābūt pievienotiem *APOSTILLE* apliecinājumiem. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt legalizētiem starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar *APOSTILLE* saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices konfederācija.
4. Pieteikumu, tehnisko un finanšu piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus paraksta persona, kuras pārstāvības tiesības reģistrētas Latvija Republikas Uzņēmumu reģistrā, attiecīgā ārvalsts reģistrā vai kura ir tam speciāli pilnvarota.
5. Pieteikums, tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar pievienotajiem paraugiem.
6. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
   1. titullapa (pēc izvēles);
   2. satura rādītājs (pēc izvēles);
   3. pilnvaras oriģināls, kas apliecina pilnvarotās personas tiesības parakstīt Konkursa piedāvājumu, ja to paraksta pilnvarotā persona;
   4. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls (neiešūts kopējā piedāvājumā) un piedāvājuma nodrošinājuma kopija (iešūta kopējā piedāvājumā) (gadījumā, ja nodrošinājumu izsniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils pilsētas domes bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);
   5. parakstīts pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.pielikumu, kurā norādīti visi tie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu procentos un naudas izteiksmē (*ja tādi ir);*
   6. atlases (kvalifikācijas) dokumenti;
   7. parakstīts tehniskais piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj visa šī nolikuma 2.pielikumā prasītā informācija;
   8. parakstīts finanšu piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.pielikumu. Finanšu piedāvājumā visas cenas un summas jānorāda ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;
   9. Konkursā iesniegtā tehniskā piedāvājuma tekstu un apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieku sarakstu (ar rekvizītiem) elektroniskā veidā (WORD vai EXCEL formātā) ierakstītu CD kompaktdiskā.
7. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

**VII. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam**

1. Pretendents iesniedz vai iemaksā piedāvājuma nodrošinājumu **EUR** **1500,00** (viens tūkstotis pieci simti *euro,* 00 centi) apmērā.
2. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir tiesīgs iesniegt kā bankas garantiju, apdrošināšanas polisi vai kā naudas summas iemaksu Daugavpils pilsētas domes kontā AS SWEDBANK, HABALV22, LV69HABA0001402041250, maksājuma mērķi norādot: piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā „Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”, DPD 2017/42.
3. Piedāvājuma nodrošinājuma kopiju iešuj piedāvājumā, bet oriģinālu iesniedz neiešūtu kopējā piedāvājumā.
4. Pretendentu iesniegtie piedāvājumu nodrošinājuma oriģināli tiek atgriezti, bet iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums atmaksāts mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
5. Piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir **2 (divi) mēneši**, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.
6. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā minēto gadījumu:
   1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
   2. ja iepirkuma procedūras dokumentos ir noteikts, ka pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu, — līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz šādu saistību izpildes nodrošinājumu;
   3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
7. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
   1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
   2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
   3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
8. Konkursa piedāvājums, kam nebūs nodrošinājuma, tiks atzīts par konkursa prasībām neatbilstošu un tiks noraidīts.

**VIII. Prasības saistību izpildes nodrošinājumam**

1. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas 5 (piecu) dienu laikā iesniedz Pasūtītājam no līguma izpildītāja puses neatsaucamu iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā pasūtītāja pieprasījuma.
2. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā visā iepirkuma līguma darbības termiņa laikā. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no līguma summas bez PVN.
3. Līguma saistību izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot Pasūtītajam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, līgumsoda ieturēšanai, gadījumos, ja līguma izpildītājs atsakās izpildīt līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
4. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

**IX. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija,   
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu**

1. Pretendentu izslēgšanas gadījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti [Publisko iepirkumu likuma](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums) [42. pantā](https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p42) noteiktajā kārtībā. Ar normatīvo aktu var iepazīties <https://likumi.lv/doc.php?id=287760>.
2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
3. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības** | **Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām** |
| **Atbilstība profesionālās darbības veikšanai** | | |
| 48.1. | Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), uz personālsabiedrības biedru (ja pretendents ir personālsabiedrība), kā arī uz piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība). | Informāciju par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, Pasūtītājs iegūs publiskās datubāzēs. Ja Pasūtītājs publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt attiecīgu informāciju vai neiegūs pilnīgu informāciju (piemēram, par ārzemēs reģistrētu pretendentu), to pieprasīs pretendentam. |
| **Tehniskās un profesionālās spējas** | | |
| 48.2. | Pretendentam iepriekšējo **triju gadu laikā** (vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk) ir pieredze vismaz **divu** tādu pasākumu apskaņošanā un tehniskajā nodrošināšanā, kurā vienlaicīgi tika sniegti sekojoši pakalpojumi: tehniskā aprīkojuma montāža, skatuves, skaņas, gaismas un video nodrošinājums, un šie pakalpojumi tika sniegti vismaz trīs objektos (punktos) vienlaicīgi. | Pieredzes apraksts (saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu) par iepriekš sniegtajiem pakalpojumiem pasākumu apskaņošanas un tehniskās nodrošināšanas jomā, kurā vienlaicīgi tika sniegti sekojoši pakalpojumi: tehniskā aprīkojuma montāža, skatuves, skaņas, gaismas un video nodrošinājums, precīzi nosaucot pasākumus, norādot summas, laiku un saņēmējus (publiskās vai privātās personas).  Pieredzes aprakstam pievieno **divu** pasūtītāju atsauksmes vai izziņas, kas apliecina **pieredzes aprakstā norādīto** **līgumu** kvalitatīvu izpildi. |
| 48.3. | Pretendentam ir vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi tiks piesaistīts atbilstošs personāls: gaismas, skaņas režisoru/us, videooperators un skatuves montāžas darbu vadītājs. | Ziņas par tehnisko personālu.  Pretendents iesniedz parakstītu apliecinājumu (sagatavots brīvā formā uz pretendenta vai personas uz kuras iespējām pretendents balstās veidlapas), ka viņa rīcībā ir vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi tiks piesaistīts atbilstošs personāls: gaismas, skaņas režisors/i, videooperators un skatuves montāžas darbu vadītājs, kā arī iesniedz parakstītus šo speciālistu apliecinājumus, ka pretendenta uzvaras gadījumā viņi piekrīt iesaistīties līguma izpildē. Apliecinājumiem pievieno viņu CV, kuros ir norādīta pieredze Nolikuma 48.2 punktam atbilstošu divu pasākumu apkalpošanā. |
| 48.4. | Pretendentam ir vai uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi būs tehniskajai specifikācijai atbilstošas iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma līguma izpildes nodrošināšanai. | Informācija par iekārtām un tehnisko aprīkojumu, kas pieejams pakalpojumu sniedzējam līguma izpildei vai būs pieejams uz līguma izpildes uzsākšanas brīdi.  Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tam ir vai tas nodrošinās iepirkuma līguma izpildei tehniskajā specifikācijā norādītās nepieciešamās iekārtas un tehnisko aprīkojumu, un iesniedz līguma izpildei nepieciešamo iekārtu un tehniskā aprīkojuma sarakstu.  Ja attiecīgā iekārta vai tehniskais aprīkojums ir iznomāts vai to plānots iznomāt, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt iekārtu uz līguma izpildes periodu. |

1. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
2. **Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība**, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
3. **Ja Pretendents līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmējus,** Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
4. **Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai.**
   1. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
   2. Iepirkuma procedūrā izraudzītais pretendents (iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās puse) nav tiesīgs bez saskaņošanas ar pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus iepirkuma līguma izpildē. Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.
5. **Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu.** Veidlapa pieejama tīmekļvietnē: <https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=lv>.
   1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
   2. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
   3. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents un kandidāts iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu un kandidātu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
   4. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās ES dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums). Regulas pielikumi pieejami *word* dokumenta formātā arī Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē <http://www.iub.gov.lv/lv/node/587>.

**X. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji un lēmuma pieņemšanas kārtība**

1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības **saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu**. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.
2. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
3. **Iepirkuma komisija:**
   1. pārbaudīs piedāvājuma noformējumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām prasībām;
   2. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību šī nolikuma kvalifikācijas prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta, tā apakšuzņēmēja vai dalībnieka kvalifikācijas atbilstību;
   3. pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;
   4. pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
   5. noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu pretendenta piedāvājumu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
   6. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
   7. pieņems lēmumu par uzvarētāju.
4. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
5. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

**VII. Citi noteikumi**

1. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī Nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
2. Komisija dokumentē katru iepirkuma procedūras posmu, sastādot attiecīgus protokolus un citus dokumentus.
3. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu.
4. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
5. Ja piegādātājs vai kandidāts ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
6. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
7. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
8. **Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu.** Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
9. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām.
10. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.
11. Pretendents nodrošina to, lai piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim.
12. Nolikuma grozījumu gadījumā, tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
13. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

Pielikumā:

1. Pieteikums;
2. Tehniskā specifikācija;
3. Tehniskā piedāvājuma forma;
4. Finanšu piedāvājuma forma;
5. Pieredzes apraksta forma;
6. Uzņēmuma līguma projekts.

**1.pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

Pieteikums dalībai atklātā konkursā

Daugavpilī

Komersants

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Juridiskā adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tālr.,fakss\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e-pasts\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bankas rekvizīti \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tā direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā **„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”, identifikācijas numurs DPD 2017/42,** piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;
2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apliecina, ka:
   1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
   2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā konkursā;
   3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties konkursā un izpildīt atklātā konkursa nolikumā norādītās prasības;
   4. piekrīt Nolikumā noteiktā līguma projekta nosacījumiem;
3. informē, ka \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(uzņēmuma nosaukums)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[[1]](#footnote-2).
4. norāda, ka pakalpojuma izpildes nodrošināšanai tiks piesaistīti šādi **apakšuzņēmēji** (*ja tādi ir*):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese | Atbilst/neatbilst *(norāda atbilstošo)* mazā vai vidējā uzņēmuma statusam | Nododamie darba uzdevumi | Nododamā līguma daļa procentos | Nododamā līguma daļa naudas izteiksmē bez PVN |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Pielikumā:** apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz \_\_\_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**2. pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Skatuves “Vienības laukumā” tehniskais nodrošinājums** | | |
|  | **Skaņas aprīkojums** | **Skaits** |
| Akustisko sist. komplekts 28 gab. ''Line Array Element'' (2x10", 1x8", 2x1,4"), 24 gab. zemo frekvenču skaļruņi (1x18'' 1000W), 8 gab. infill skaļruņu komplekts (2x10", 1x8", 2x1,4") | 1 |
| F.O.H. pultis Midas Pro X vai analogs | 1 |
| F.O.H. pultis YAMAHA CL5 vai analogs | 1 |
| Monitoru pults YAMAHA M7CL vai analogs | 1 |
| F.O.H. un Monitoru pults 48 kanālu spliters KLARK TEKNIK DN1248 vai analogs | 1 |
| Skatuves monitors (1x15", 1x1,3") ar pastiprinātāju | 24 |
| Bungu monitor sistēma (1x15", 1x1,3") + zemo frekvenču skaļruni (1x18") | 1 |
| Sānu monitoru komplekts 2 gab. (2x10", 1x1,3") + zemo frekvenču skaļruni 3 gab. (1x18") | 2 |
| Ģitāru pastiprinošas iekārtas Fender Rot Hot Deville , vai analogs | 2 |
| Marshall JSM 2000 DSL100 +1960A vai analogs | 2 |
| Ģitāru pastiprinošas iekārtas Fender Twin Reverb vai analogs | 1 |
| Bezvadu ausu monitori Shure PSM 1000 vai analogs | 8 |
| Basa sistēma EDEN D410XLT 4x10”, vai analogs | 1 |
| Pastiprinātājs basa sistēmai EDEN WT550 Traveler vai analogs | 1 |
| Pastiprinātājs basa sistēmai AMPEG SVT-4PRO + 810 vai analogs | 1 |
| Basa sistēma AMPEG SVT 810 vai analogs | 1 |
| CD atskaņotāju komplekts | 1 |
| Radio mikrofoni rokas Shure UR4D SM8/9 vai analogs | 12 |
| Aktīvā antena SHURE UA874 WB vai analogs | 2 |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 , SM58 vai analogi | 16 |
| Kondensatoru mikrofoni CM3 vai analogi | 16 |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 komp. |
| Mikrofonu, taustiņu un ģitāru statīvu komplekts | 1 komp. |
| Di box komplekts 4x BSS 133, 8x Radial proD2 vai analogs | 1 komp. |
| Bungu komplekts Yamaha Maple Custom Absolute vai analogs | 1 |
| Bungu šķīvju komlekts Paiste 2002 vai analogs | 1 |
| Sakaru sistēma starp F.O.H. un Monitoru pults operatoru | 1 |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 |
| **Gaismas aprīkojums** | |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1500W | 6 |
| "Wash" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1500W | 4 |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1200W | 18 |
| "Wash" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1200W | 12 |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar paralēlā stara leņķi 0-3.8o  ar lampas jaudu ne mazāku kā 180W | 12 |
| Kustīgs, programmējams kliedēta stara LED starmetis ar jaudu ne mazāku kā 240W un zoom iespēju no 7º-50º | 18 |
| Efekts „LED Strobe with DMX control” ar jaudu ne mazāku kā 1000W | 16 |
| Kustīgs, programmējams ļoti šaura stara starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 330W ar zoom iespēju no 1.5º-20º | 16 |
| „LED panel light with DMX control” efektstarmetis dekorācijā ar izmēru ne mazāku kā 10\*10cm un 16 pikseļi katrā matricā un diožu jaudu 20W | 52 |
| LED panelis 30cm vai LED PAR | 16 |
| „LED Strip light with DMX control” led paneļa garums 1m LED efektstarmetis | 40 |
| 2 Lamp (DWE 120V 650W) audiences blinderi | 8 |
| PAR 64 tipa starmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1000W | 24 |
| Gaismu vadības pults MA GrandMA 2 Full Size vai analogs | 1 |
| Profesionālie sekotājstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 2500w | 2 |
| Dūmu ģenerators F 100 vai analogs | 2 |
| HAZE tipa dūmu ģenerators | 2 |
| Ventilatori dūmu izkliedēšanai | 2 |
| Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi) | 1 |
| Sakaru sistēma starp gaismu režisoru, sekotājstarmešu operatoriem, skatuves sistēmu inženieri. | 1 kompl. |
| Gaismas, skaņas aparatūras specifikācija un izvietojums atbilstoši pievienotajiem grupu tehniskajiem raideriem. | 1 kompl. |
| **Skatuves, podestu norobežojošās konstrukcijas** | |
| **Skatuves atbalsta konstrukcija**  Skatuves atbalsta konstrukcijas izmēri:  -augstums 12 m no zemes  -platums 15m  -dziļums 12m  -atbalsta stabu skaits 6gab. (abos skatuves sānos jānodrošina LED video ekrāna piekare un skaņas sistēmas piekare ar kopējo svaru ne mazāku kā **4500kg** katrā pusē).  -piekares platums ne mazāks kā 7,2m katrā skatuves pusē;  Skatuves atbalsta konstrukcija ar jumta segumu. Jumta seguma ārējam izmēram jābūt ne mazākam kā:  -platums 22m  -dziļums 14m  Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugurei un sāniem jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu.  Lietus aizturošajam segumam jābūt izvietotam mehanizētās stangās- fermās, lai stipra vēja apstākļos 15m/s būtu iespēja to pacelt vai nolaist.  Jānodrošina vēja ātruma moritorings pasākumu un mēģinājumu laikā.  Zemes atbalsta konstrukcijām jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu aparatūru un dekorācijas ar kopējo kravnesību ne mazāku kā 12000 kg.  Zem jumta konstrukcijas jāparedz 4 gab. Fermu līnijas gaismu aparatūras izvietošanai.  Katras fermu līnijas garums ne mazāks kā 14m.  Vismaz trijās horizontālās fermu līniju galos jānodrošina vertikāla ferma gaismu aparatūras izvietošanai. Vertikālo līniju garums vismaz 6m.  Katrai fermu līnijai jānodrošina 3 gab. elektriskie ķēdes pacēlāji ar kopēju vadības sistēmu.  Skatuves atbalsta konstrukcijām jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu un video aparatūru.  Skatuves audumi – „melnais kabinets”.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma, lai izpildītu skatuves kravnesības prasības pie vēja ātruma līdz 16m/s.  Piedāvājumā pievienot skatuves zīmējumus. | 1 |
| **Skaņas un gaismas aprīkojuma kontroles torņi un podesti.**  Podestu skaits -2  Podests 1:  Pirmā stāva platforma 0.5m no zemes līmeņa  Otrā stāva platforma 3.5m no zemes līmeņa  Trešā stāva platforma 6m no zemes līmeņa  Izvietojams pret skatuvi 40m no skatuves podesta priekšējās malas nobīdīts no skatuves centra līnijas ne mazāk kā 10m  Podests virsmas izmērs –vismaz 6x4m  Podestam jābūt ar jumtu un jānodrošina visu stāvu platformas ar lietus aizturošu segumu.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma.  Podests 2:  Pirmā stāva platforma 0.5m no zemes līmeņa  Otrā stāva platforma 6m no zemes līmeņa  Izvietojams pret skatuvi 40m no skatuves podesta priekšējās malas nobīdīts no skatuves centra līnijas ne mazāk kā 10m  Podests virsmas izmērs –vismaz 4x3m  Podestam jābūt ar jumtu un jānodrošina visu stāvu platformas ar lietus aizturošu segumu.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma.  Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām  Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm.  Konstrukcijas izvietojamas tā, lai neapdraudētu skatītāju un dalībnieku drošību.  Konstrukcijas izvietojamas atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības normām. | 2 |
| **Podests**  Izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri Podesta augstums - 1,5m un 2m  Podesta platums -16 m  Podesta dziļums – 11m   * Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem; * Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; * Podesta sāni drapēti melni. * Podesta abās pusēs jābūt kāpnēm ar platumu 1m un drošības margām   Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm. | 1 |
| Monitorpults nojume 4m x 3m ar podestūru 8m x 4m abās skatuves pusēs  Jābūt uzbūvētai kopā ar pamatpodestu bez spraugām. | 2 |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu. Izmērs ne mazāks kā 5x4m. Telts augstums ne mazāks kā 2.2m. | 3 |
| Kabeļu pārsegu komplekts 100m | 1 |
| Norobežojošas konstrukcijas (pūla barjera) ar augstumu 1,2 m. | 40m |
| **Informatīvie Video ekrāni un filmēšana** | |
| Jānodrošina LED ekrāns ar izmēru ne mazāku kā 5 x 3,5 m, pikseļa izmērs ne vairāk kā 8 mm, spilgtums ne mazāk kā 9500 NIT.  Ekrāna piekares konstrukcija – ekrāna apakšējās malas augstums ne mazāks par 3m no zemes)  Ekrāni jāizvieto skatuves sānu piekares konstrukcijās.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma ekrāna nostiprināšanai pie vēja ātruma līdz 15m/s.  Video režijā ietilpst: Profesionālas video kameras 5 gab. Vienai no kamerām jānodrošina kameras krāns ar strēles garumu ne mazāku kā 5m.  Atsevišķu laukuma elementu filmēšanai jānosrošina kamera ar dronu, vienas epizodes filmēšanas laikam jābūt ne mazākam kā 20min.  Kameru vadības bloki un kabeļi, sakaru iekārta Video mikšerpults Monitori signālu kontrolei Iespēja  demonstrēt video materiālus DVD formātā un ppt prezentācijas. Profesionāli video operatori, spējīgi strādāt patstāvīgi Video režisors ar pieredzi līdzīgu pasākumu apkalpošanā. Kvalificēts tehniskais personāls | 2 |
| **Video nodrošinājums uz skatuves un vadība:**  Jānodrošina Mediju serveris Greenhippo vai analogs  Jānodrošina gaismu pults grandMA2 light vai analogs  LED ekrāns atbilstoši specifikācijai skatuves aizmugurē  Pixel pitch: ne mazāks kā 16mm  Platums ne mazāks kā 9m  Augstums ne mazāks kā 4m  Spilgtums ne mazāk kā 8000 NIT  Jānodrošina LED ekrāna iekare. | 1 |
| **Uguņošanas apskaņošana Daugavmalā** | | |
|  | **Skaņas aprīkojums** | |
| Akustiskās sistēmas- 4gab. Ruportipa divjoslu skaļruņi (3x8", 1x1,5" 500W) un 4gab. zemo frekvenču skaļruņi (6x12" 1000W) - novietoti, pacelti 3m augstumā, vienmērīgi gar Daugavas upi 50m garumā. | 1 kompl. |
| Skaņas pults - 8 kanālu (6mono/2stereo) | 1 |
| CD atskaņotājs | 1 |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 |
| **Skatuves Dubrovina parkā pie P. Dubrovina pieminekļa tehniskais nodrošinājums** | | |
|  | **Skaņas aprīkojums** | |
| Akustisko sistēmu komplekts: 4 x TOP: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1000/2000 W biamp LF; 150/300 W biamp HF, 1200/2000 W pasīvs + 4 x SUB: 2 x 15". LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 2000 / 4000 W (prog/pīķa). Ar digitālajiem pastiprinātājiem. | 1 kompl. |
| Monitoru sistēma, 4 monitori, 3 monitoru līnijas | 1 kompl. |
| Skaņas pults, 24 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu (geit, kompr., hall, deley) | 1 |
| CD, MD atskaņotāju komplekts | 1 |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogi | 4 |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogi | 2 |
| Mikrofonu statīvu , Di.box komplekts | 1 kompl. |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 |
| **Gaismas aprīkojuma komplekts** | |
| Efektgaismas LED BAR | 12 |
| Gaismu vadības pults | 1 |
| Kabeļu sistēma | 1 |
| **Skatuves konstrukcija** | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 4 m. | 1 kompl. |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu. | 1 kompl. |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | 1 |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | 1 |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 4 m, augstums 0.8 – 1,0m, | 1 kompl. |
| **Skatuve „Mihoelsa un Rīgas ielas krustojumā” („Pie bruņurupuča”)** | | |
|  | **Skaņas aprīkojums** | |
| Akustisko sistēmu komplekts:  2 x TOP: 1 x 15" LF / 1 x 1,75"  Jauda: 1000 Watt  Class-D (650 W + 350 W, biamped) 2x  SUB: 2 x 12".  Jauda: 1200W Class-D  skaņas pults, 8 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu  CD/USB atskaņotāju komplekts  Radiomikrofons rokas SM 58 vai analogs 2 gab.  Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 kompl. |
| **Skatuves podests** | |
| Skatuves podests ar izmēru ne mazāku kā 8\*8m Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm. | 1 |
| Kāpnes ar margām | 2 |
| Podesta augstums ne mazāks kā 0,6m | 1 |
| Telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | 1 |
| **Skatuves Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā** | | |
|  | **Skaņu tehnika** | |
| Akustisko sistēmu komplekts: 4 x TOP: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1000/2000 W biamp LF; 150/300 W biamp HF, 1200/2000 W pasīvs + 4 x SUB: 2 x 15". LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 2000 / 4000 W (prog/pīķa). Ar digitālajiem pastiprinātājiem. | 1 kompl. |
| Monitoru sistēma, 6 monitori , 4 monitoru līnijas | 1 kompl. |
| Digitālā skaņas pults, 24 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu (geit, kompr., hall, deley) | 1 |
| 6 x kardoīda kondensatoru mikrofoni | 1 kompl. |
| CD, MD atskaņotāju komplekts | 1 |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogs | 4 |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 vai analogs | 4 |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogs | 2 |
| Bungu komplekts | 1 kompl. |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 |
| Basa pastiprinātājs Hartke 4.5 B XL ar pastiprinātāju vai analogs | 1 |
| Ģitāras pastiprinātājs Fender Hot Road Devile 4x10" vai analogs | 1 |
| Mikrofonu statīvu , Di.box komplekts | 1 komp. |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 |
| **Gaismu aprīkojums** | |
| Prožektori PAR64 | 12 |
| Gaismu filtru komplekts | 1 |
| Dimmers ar vismaz 12 ch | 1 |
| Efektgaismas LED Wash | 12 |
| Gaismu vadības pults | 1 |
| Kabeļu sistēma | 1 |
| Gaismu vadības pults | 1 |
| Gaismu statīvi un alumīnija konstrukciju komplekts gaismu aparatūras izvietošanai | 1 |
| **Skatuves konstrukcija** | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 4 m. | 1 kompl. |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu | 1 kompl. |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | 1 |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | 1 |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 4 m, augstums 0.8 – 1,0m, | 1 kompl. |
| Kāpnes ar margām | 1 |
| Podesta drapērija | 1 |
| **Skatuves “Ģimenes parks” A.Pumpura parkā pie strūklakas** | | |
|  | **Skaņas aprīkojums** | |
| Akustisko sistēmu komplekts:  6x Tops aktīvā skanda 15”+1,4”, 2200 Wrms 2-way, 139 dB SPL peak  2x Subs aktīvā skanda 2x18” , 2000 Wrms, 145 dB SPL peak.  Digitālā mikšera pults 32 CH /in 16/out  Digitālā mikšera pults 4 CH  Noutbuks fonogrammām  Monitori: 6x skatuves monitori aktīva skanda 15``COAXIAL MONITOR , 55 Hz-20 kHz ,137 dB, 1200W, 2x bezvadu auss monitori (SENNHEISER EW 300-2 IEM G3) | 1 kompl. |
| CD/USB atskaņotāju komplekts | 1 kompl. |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | 1 kompl. |
| 6 x kardoīda kondensatoru mikrofoni | 1 kompl. |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogs | 4 |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 vai analogs | 4 |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogs | 5 |
| Bungu komplekts | 1 |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | 1 kompl |
| Basa pastiprinātājs Hartke 4.5 B XL ar pastiprinātāju vai analogs | 1 |
| Ģitāras pastiprinātājs Fender Hot Road Devile 4x10" vai analogs | 1 |
| Mikrofonu statīvu , instrumentu statīvu un Di.box komplekts | 1 komp. |
| **Gaismas aprīkojuma komplekts** | |
| PAR 64 tipa starmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1000W | 12 |
| Efektgaismas LED RGB+W krāsmaiņas panelis 1m | 10 |
| Dimerbloks 12kan. x 3kw | 1 |
| Gaismu vadības pults | 1 |
| Gaismu statīvi un alumīnija konstrukciju komplekts gaismu aparatūras izvietošanai | 1 |
| Kabeļu komplekts | 1 |
| **Skatuves konstrukcija** | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 5 m. | 1 kompl. |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu. | 1 kompl. |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | 1 |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | 1 |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 6 m, augstums 0.8 – 1,0m, | 1 kompl. |

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes

Kultūras pārvaldes vadītājas vietniece V.Viļevko

**3. pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

**TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

Daugavpilī

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinušies ar atklāta konkursa nolikuma **„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”**,identifikācijas numurs DPD 2017/42 tehniskās specifikācijas prasībām, *\_\_\_\_\_\_(uzņēmuma nosaukums)* piedāvā veikt šādu pasākumu apskaņošanu un tehnisko nodrošināšanu par šādu cenu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi** | | | **Pretendenta piedāvātais aprīkojums** (nosaukums, izgatavotājs, svarīgākie tehniskie dati**)** | **Pieejamības apraksts**  (īpašumā, iznomāts, tiks iznomāts)[[2]](#footnote-3) | **Skaits** | **Pakalpojuma vienības izcenojums bez PVN** | **Pakalpojuma izcenojums bez PVN kopā** |
|  | | **Skatuves “Vienības laukumā” tehniskais nodrošinājums** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņas aprīkojums** | | | | | |
| Akustisko sist. komplekts 28 gab. ''Line Array Element'' (2x10", 1x8", 2x1,4"), 24 gab. zemo frekvenču skaļruņi (1x18'' 1000W), 8 gab. infill skaļruņu komplekts (2x10", 1x8", 2x1,4") | | |  |  | 1 |  |  |
| F.O.H. pultis Midas Pro X vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| F.O.H. pultis YAMAHA CL5 vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Monitoru pults YAMAHA M7CL vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| F.O.H. un Monitoru pults 48 kanālu spliters KLARK TEKNIK DN1248 vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Skatuves monitors (1x15", 1x1,3") ar pastiprinātāju | | |  |  | 24 |  |  |
| Bungu monitor sistēma (1x15", 1x1,3") + zemo frekvenču skaļruni (1x18") | | |  |  | 1 |  |  |
| Sānu monitoru komplekts 2 gab. (2x10", 1x1,3") + zemo frekvenču skaļruni 3 gab. (1x18") | | |  |  | 2 |  |  |
| Ģitāru pastiprinošas iekārtas Fender Rot Hot Deville , vai analogs | | |  |  | 2 |  |  |
| Marshall JSM 2000 DSL100 +1960A vai analogs | | |  |  | 2 |  |  |
| Ģitāru pastiprinošas iekārtas Fender Twin Reverb vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Bezvadu ausu monitori Shure PSM 1000 vai analogs | | |  |  | 8 |  |  |
| Basa sistēma EDEN D410XLT 4x10”, vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Pastiprinātājs basa sistēmai EDEN WT550 Traveler vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Pastiprinātājs basa sistēmai AMPEG SVT-4PRO + 810 vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Basa sistēma AMPEG SVT 810 vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| CD atskaņotāju komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Radio mikrofoni rokas Shure UR4D SM8/9 vai analogs | | |  |  | 12 |  |  |
| Aktīvā antena SHURE UA874 WB vai analogs | | |  |  | 2 |  |  |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 , SM58 vai analogi | | |  |  | 16 |  |  |
| Kondensatoru mikrofoni CM3 vai analogi | | |  |  | 16 |  |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | | |  |  | 1 komp. |  |  |
| Mikrofonu, taustiņu un ģitāru statīvu komplekts | | |  |  | 1 komp. |  |  |
| Di box komplekts 4x BSS 133, 8x Radial proD2 vai analogs | | |  |  | 1 komp. |  |  |
| Bungu komplekts Yamaha Maple Custom Absolute vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Bungu šķīvju komlekts Paiste 2002 vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Sakaru sistēma starp F.O.H. un Monitoru pults operatoru | | |  |  | 1 |  |  |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Gaismas aprīkojums** | | | | | |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1500W | | |  |  | 6 |  |  |
| "Wash" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1500W | | |  |  | 4 |  |  |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1200W | | |  |  | 18 |  |  |
| "Wash" tipa efektstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1200W | | |  |  | 12 |  |  |
| "Spot" tipa efektstarmeši ar paralēlā stara leņķi 0-3.8o  ar lampas jaudu ne mazāku kā 180W | | |  |  | 12 |  |  |
| Kustīgs, programmējams kliedēta stara LED starmetis ar jaudu ne mazāku kā 240W un zoom iespēju no 7º-50º | | |  |  | 18 |  |  |
| Efekts „LED Strobe with DMX control” ar jaudu ne mazāku kā 1000W | | |  |  | 16 |  |  |
| Kustīgs, programmējams ļoti šaura stara starmetis ar lampas jaudu ne mazāku kā 330W ar zoom iespēju no 1.5º-20º | | |  |  | 16 |  |  |
| „LED panel light with DMX control” efektstarmetis dekorācijā ar izmēru ne mazāku kā 10\*10cm un 16 pikseļi katrā matricā un diožu jaudu 20W | | |  |  | 52 |  |  |
| LED panelis 30cm vai LED PAR | | |  |  | 16 |  |  |
| „LED Strip light with DMX control” led paneļa garums 1m LED efektstarmetis | | |  |  | 40 |  |  |
| 2 Lamp (DWE 120V 650W) audiences blinderi | | |  |  | 8 |  |  |
| PAR 64 tipa starmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1000W | | |  |  | 24 |  |  |
| Gaismu vadības pults MA GrandMA 2 Full Size vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Profesionālie sekotājstarmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 2500w | | |  |  | 2 |  |  |
| Dūmu ģenerators F 100 vai analogs | | |  |  | 2 |  |  |
| HAZE tipa dūmu ģenerators | | |  |  | 2 |  |  |
| Ventilatori dūmu izkliedēšanai | | |  |  | 2 |  |  |
| Komutācijas sistēmas komplekts (sadales skapji, dimmerbloki, kabeļi) | | |  |  | 1 |  |  |
| Sakaru sistēma starp gaismu režisoru, sekotājstarmešu operatoriem, skatuves sistēmu inženieri. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Gaismas, skaņas aparatūras specifikācija un izvietojums atbilstoši pievienotajiem grupu tehniskajiem raideriem. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
|  | | **Skatuves, podestu norobežojošās konstrukcijas** | | | | | |
| **Skatuves atbalsta konstrukcija**  Skatuves atbalsta konstrukcijas izmēri:  -augstums 12 m no zemes  -platums 15m  -dziļums 12m  -atbalsta stabu skaits 6gab. (abos skatuves sānos jānodrošina LED video ekrāna piekare un skaņas sistēmas piekare ar kopējo svaru ne mazāku kā **4500kg** katrā pusē).  -piekares platums ne mazāks kā 7,2m katrā skatuves pusē;  Skatuves atbalsta konstrukcija ar jumta segumu. Jumta seguma ārējam izmēram jābūt ne mazākam kā:  -platums 22m  -dziļums 14m  Zemes atbalsta konstrukcijas aizmugurei un sāniem jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu.  Lietus aizturošajam segumam jābūt izvietotam mehanizētās stangās- fermās, lai stipra vēja apstākļos 15m/s būtu iespēja to pacelt vai nolaist.  Jānodrošina vēja ātruma moritorings pasākumu un mēģinājumu laikā.  Zemes atbalsta konstrukcijām jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu aparatūru un dekorācijas ar kopējo kravnesību ne mazāku kā 12000 kg.  Zem jumta konstrukcijas jāparedz 4 gab. Fermu līnijas gaismu aparatūras izvietošanai.  Katras fermu līnijas garums ne mazāks kā 14m.  Vismaz trijās horizontālās fermu līniju galos jānodrošina vertikāla ferma gaismu aparatūras izvietošanai. Vertikālo līniju garums vismaz 6m.  Katrai fermu līnijai jānodrošina 3 gab. elektriskie ķēdes pacēlāji ar kopēju vadības sistēmu.  Skatuves atbalsta konstrukcijām jānodrošina iespēja piekārt gaismu, skaņu un video aparatūru.  Skatuves audumi – „melnais kabinets”.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma, lai izpildītu skatuves kravnesības prasības pie vēja ātruma līdz 16m/s.  Piedāvājumā pievienot skatuves zīmējumus. | | |  |  | 1 |  |  |
| **Skaņas un gaismas aprīkojuma kontroles torņi un podesti.**  Podestu skaits -2  Podests 1:  Pirmā stāva platforma 0.5m no zemes līmeņa  Otrā stāva platforma 3.5m no zemes līmeņa  Trešā stāva platforma 6m no zemes līmeņa  Izvietojams pret skatuvi 40m no skatuves podesta priekšējās malas nobīdīts no skatuves centra līnijas ne mazāk kā 10m  Podests virsmas izmērs –vismaz 6x4m  Podestam jābūt ar jumtu un jānodrošina visu stāvu platformas ar lietus aizturošu segumu.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma.  Podests 2:  Pirmā stāva platforma 0.5m no zemes līmeņa  Otrā stāva platforma 6m no zemes līmeņa  Izvietojams pret skatuvi 40m no skatuves podesta priekšējās malas nobīdīts no skatuves centra līnijas ne mazāk kā 10m  Podests virsmas izmērs –vismaz 4x3m  Podestam jābūt ar jumtu un jānodrošina visu stāvu platformas ar lietus aizturošu segumu.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma.  Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām  Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm.  Konstrukcijas izvietojamas tā, lai neapdraudētu skatītāju un dalībnieku drošību.  Konstrukcijas izvietojamas atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības normām. | | |  |  | 2 |  |  |
| **Podests**  Izvietots zem zemes atbalsta konstrukcijas. Podesta izmēri Podesta augstums - 1,5m un 2m  Podesta platums -16 m  Podesta dziļums – 11m   * Podestam jābūt aprīkotam ar drošības margām no aizmugures un sāniem; * Podestūras klājumam jābūt gludam bez spraugām; * Podesta sāni drapēti melni. * Podesta abās pusēs jābūt kāpnēm ar platumu 1m un drošības margām   Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm. | | |  |  | 1 |  |  |
| Monitorpults nojume 4m x 3m ar podestūru 8m x 4m abās skatuves pusēs  Jābūt uzbūvētai kopā ar pamatpodestu bez spraugām. | | |  |  | 2 |  |  |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu. Izmērs ne mazāks kā 5x4m. Telts augstums ne mazāks kā 2.2m. | | |  |  | 3 |  |  |
| Kabeļu pārsegu komplekts 100m | | |  |  | 1 |  |  |
| Norobežojošas konstrukcijas (pūla barjera) ar augstumu 1,2 m. | | |  |  | 40m |  |  |
|  | | **Informatīvie Video ekrāni un filmēšana** | | | | | |
| Jānodrošina LED ekrāns ar izmēru ne mazāku kā 5 x 3,5 m, pikseļa izmērs ne vairāk kā 8 mm, spilgtums ne mazāk kā 9500 NIT.  Ekrāna piekares konstrukcija – ekrāna apakšējās malas augstums ne mazāks par 3m no zemes)  Ekrāni jāizvieto skatuves sānu piekares konstrukcijās.  Jānodrošina pietiekoša atsvaru sistēma ekrāna nostiprināšanai pie vēja ātruma līdz 15m/s.  Video režijā ietilpst: Profesionālas video kameras 5 gab. Vienai no kamerām jānodrošina kameras krāns ar strēles garumu ne mazāku kā 5m.  Atsevišķu laukuma elementu filmēšanai jānodrošina kamera ar dronu, vienas epizodes filmēšanas laikam jābūt ne mazākam kā 20min.  Kameru vadības bloki un kabeļi, sakaru iekārta Video mikšerpults Monitori signālu kontrolei Iespēja  demonstrēt video materiālus DVD formātā un ppt prezentācijas. Profesionāli video operatori, spējīgi strādāt patstāvīgi Video režisors ar pieredzi līdzīgu pasākumu apkalpošanā. Kvalificēts tehniskais personāls | | |  |  | 2 |  |  |
| **Video nodrošinājums uz skatuves un vadība:**  Jānodrošina Mediju serveris Greenhippo vai analogs  Jānodrošina gaismu pults grandMA2 light vai analogs  LED ekrāns atbilstoši specifikācijai skatuves aizmugurē  Pixel pitch: ne mazāks kā 16mm  Platums ne mazāks kā 9m  Augstums ne mazāks kā 4m  Spilgtums ne mazāk kā 8000 NIT  Jānodrošina LED ekrāna iekare. | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Uguņošanas apskaņošana Daugavmalā** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņas aprīkojums** | | | | | |
| Akustiskās sistēmas- 4gab. Ruportipa divjoslu skaļruņi (3x8", 1x1,5" 500W) un 4gab. zemo frekvenču skaļruņi (6x12" 1000W) - novietoti, pacelti 3m augstumā, vienmērīgi gar Daugavas upi 50m garumā. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Skaņas pults - 8 kanālu (6mono/2stereo) | | |  |  | 1 |  |  |
| CD atskaņotājs | | |  |  | 1 |  |  |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves Dubrovina parkā pie P. Dubrovina pieminekļa tehniskais nodrošinājums** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņas aprīkojums** | | | | | |
| Akustisko sistēmu komplekts: 4 x TOP: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1000/2000 W biamp LF; 150/300 W biamp HF, 1200/2000 W pasīvs + 4 x SUB: 2 x 15". LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 2000 / 4000 W (prog/pīķa). Ar digitālajiem pastiprinātājiem. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Monitoru sistēma, 4 monitori, 3 monitoru līnijas | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Skaņas pults, 24 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu (geit, kompr., hall, deley) | | |  |  | 1 |  |  |
| CD, MD atskaņotāju komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogi | | |  |  | 4 |  |  |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogi | | |  |  | 2 |  |  |
| Mikrofonu statīvu , Di.box komplekts | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Gaismas aprīkojuma komplekts** | | | | | |
| Efektgaismas LED BAR | | |  |  | 12 |  |  |
| Gaismu vadības pults | | |  |  | 1 |  |  |
| Kabeļu sistēma | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves konstrukcija** | | | | | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 4 m. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | | |  |  | 1 |  |  |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | | |  |  | 1 |  |  |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 4 m, augstums 0.8 – 1,0m, | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
|  | | **Skatuve „Mihoelsa un Rīgas ielas krustojumā” („Pie bruņurupuča”)** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņas aprīkojums** | | | | | |
| Akustisko sistēmu komplekts:  2 x TOP: 1 x 15" LF / 1 x 1,75"  Jauda: 1000 Watt  Class-D (650 W + 350 W, biamped) 2x  SUB: 2 x 12".  Jauda: 1200W Class-D  skaņas pults, 8 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu  CD/USB atskaņotāju komplekts  Radiomikrofons rokas SM 58 vai analogs 2 gab.  Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
|  | | **Skatuves podests** | | | | | |
| Skatuves podests ar izmēru ne mazāku kā 8\*8m Podests ar kravnesību ne mazāku kā 500kg/kvm. | | |  |  | 1 |  |  |
| Kāpnes ar margām | | |  |  | 2 |  |  |
| Podesta augstums ne mazāks kā 0,6m | | |  |  | 1 |  |  |
| Telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņu tehnika** | | | | | |
| Akustisko sistēmu komplekts: 4 x TOP: 2 x 12" LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 1000/2000 W biamp LF; 150/300 W biamp HF, 1200/2000 W pasīvs + 4 x SUB: 2 x 15". LF / 1 x 1,4" HF. Jauda: 2000 / 4000 W (prog/pīķa). Ar digitālajiem pastiprinātājiem. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Monitoru sistēma, 6 monitori , 4 monitoru līnijas | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Digitālā skaņas pults, 24 kanāli ar skaņas apstrādes un efektu komplektu (geit, kompr., hall, deley) | | |  |  | 1 |  |  |
| 6 x kardoīda kondensatoru mikrofoni | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| CD, MD atskaņotāju komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogs | | |  |  | 4 |  |  |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 vai analogs | | |  |  | 4 |  |  |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogs | | |  |  | 2 |  |  |
| Bungu komplekts | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Basa pastiprinātājs Hartke 4.5 B XL ar pastiprinātāju vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Ģitāras pastiprinātājs Fender Hot Road Devile 4x10" vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Mikrofonu statīvu , Di.box komplekts | | |  |  | 1 komp. |  |  |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Gaismu aprīkojums** | | | | | |
| Prožektori PAR64 | | |  |  | 12 |  |  |
| Gaismu filtru komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Dimmers ar vismaz 12 ch | | |  |  | 1 |  |  |
| Efektgaismas LED Wash | | |  |  | 12 |  |  |
| Gaismu vadības pults | | |  |  | 1 |  |  |
| Kabeļu sistēma | | |  |  | 1 |  |  |
| Gaismu vadības pults | | |  |  | 1 |  |  |
| Gaismu statīvi un alumīnija konstrukciju komplekts gaismu aparatūras izvietošanai | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves konstrukcija** | | | | | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 4 m. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | | |  |  | 1 |  |  |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | | |  |  | 1 |  |  |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 4 m, augstums 0.8 – 1,0m, | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Kāpnes ar margām | | |  |  | 1 |  |  |
| Podesta drapērija | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves “Ģimenes parks” A.Pumpura parkā pie strūklakas** | | | | | | |
|  |  | | **Skaņas aprīkojums** | | | | | |
| Akustisko sistēmu komplekts:  6x Tops aktīvā skanda 15”+1,4”, 2200 Wrms 2-way, 139 dB SPL peak  2x Subs aktīvā skanda 2x18” , 2000 Wrms, 145 dB SPL peak.  Digitālā mikšera pults 32 CH /in 16/out  Digitālā mikšera pults 4 CH  Noutbuks fonogrammām  Monitori: 6x skatuves monitori aktīva skanda 15``COAXIAL MONITOR , 55 Hz-20 kHz ,137 dB, 1200W, 2x bezvadu auss monitori (SENNHEISER EW 300-2 IEM G3) | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| CD/USB atskaņotāju komplekts | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Kabeļu un savienojošo vadu komplekts | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| 6 x kardoīda kondensatoru mikrofoni | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Vokālie mikrofoni Shure 58 vai analogs | | |  |  | 4 |  |  |
| Dinamiskie mikrofoni SM 57 vai analogs | | |  |  | 4 |  |  |
| Radiomikrofoni rokas SM 58 vai analogs | | |  |  | 5 |  |  |
| Bungu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
| Bungu apskaņošanas mikrofonu komplekts | | |  |  | 1 kompl |  |  |
| Basa pastiprinātājs Hartke 4.5 B XL ar pastiprinātāju vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Ģitāras pastiprinātājs Fender Hot Road Devile 4x10" vai analogs | | |  |  | 1 |  |  |
| Mikrofonu statīvu , instrumentu statīvu un Di.box komplekts | | |  |  | 1 komp. |  |  |
|  | | **Gaismas aprīkojuma komplekts** | | | | | |
| PAR 64 tipa starmeši ar lampas jaudu ne mazāku kā 1000W | | |  |  | 12 |  |  |
| Efektgaismas LED RGB+W krāsmaiņas panelis 1m | | |  |  | 10 |  |  |
| Dimerbloks 12kan. x 3kw | | |  |  | 1 |  |  |
| Gaismu vadības pults | | |  |  | 1 |  |  |
| Gaismu statīvi un alumīnija konstrukciju komplekts gaismu aparatūras izvietošanai | | |  |  | 1 |  |  |
| Kabeļu komplekts | | |  |  | 1 |  |  |
|  | | **Skatuves konstrukcija** | | | | | |
| Skatuves konstrukcija ar jumtu vismaz 6 m x 5 m. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Skatuves aizmugurei jābūt segtai ar melnu audumu un lietu aizturošu segumu. | | |  |  | 1 kompl. |  |  |
| Teltis ar nodrošinātu apgaismojumu | | |  |  | 1 |  |  |
| FOH telts ar izmēru ne mazāku kā 3x3m | | |  |  | 1 |  |  |
| Skatuves podestūra ar kāpnēm un margām 5 m x 6 m, augstums 0.8 – 1,0m, | | |  |  | 1 kompl. |  |  |

Pretendents apliecina, ka:

1. tam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums iepirkuma līguma izpildei;

2. apņemas, ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, slēgt līgumu un savlaicīgi un precīzi izpildīt visus iepirkuma līguma nosacījumus.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**4. pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

**FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

2017.gada \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Iepazinies ar atklāta konkursa **„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”, identifikācijas Nr.DPD 2017/42** prasībām, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(pretendenta nosaukums)* piedāvā atbilstoši tehniskā piedāvājuma nosacījumiem apskaņot un tehniski nodrošināt Daugavpils pilsētas svētku pasākumus par šādu summu:

**EUR \_\_\_\_\_\_\_(vārdiem) bez PVN;**

**EUR \_\_\_\_\_\_\_(vārdiem) ar PVN**.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**5. pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

**PIEREDZES APRAKSTA FORMA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Pasūtītājs | Līguma izpildītājs *(pretendents vai persona, kura pieteikumā norādīta kā apakšuzņēmējs)* – norādīt nosaukumu | Līguma nosaukums un apraksts | Līguma īstenošanas laiks | Summa par kādu izpildīts līgums *euro* bez PVN | Pasūtītāja kontaktpersona: vārds, uzvārds un tālrunis |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Pielikumā: Atsauksmes kopija/jas uz \_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds, amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |

**6. pielikums atklātā konkursa nolikumam**

„Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas

un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”  
Identifikācijas numurs DPD 2017/42

## *Līguma projekts*

**UZŅĒMUMA LĪGUMS**

par Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanu un tehnisko nodrošināšanu

**Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde,** reģ.Nr. 90001206849, K.Valdemāra iela 13, Daugavpils, LV– 5401, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tās vadītājas **Eleonoras Kleščinskas** personā, kura rīkojas saskaņā ar Nolikumu, no vienas puses,

un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģ.Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, adrese \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, turpmāk tekstā – Puses,

ņemot vērā Daugavpils pilsētas domes Iepirkumu komisijas 2017.gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lēmumu atklāta konkursa „Daugavpils pilsētas svētku pasākumu apskaņošanas un tehniskā nodrošinājuma pakalpojumi”, DPD 2017/42, (turpmāk – konkurss), noslēdza šāda satura līgumu (turpmāk – Līgums):

**I. LĪGUMA PRIEKŠMETS**

1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt **Daugavpils pilsētas svētku pasākuma apskaņošanu un tehnisko nodrošināšanu** (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar šī Līguma noteikumiem un IZPILDĪTĀJA konkursam iesniegto tehnisko piedāvājumu (\_\_.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Pakalpojums tiek sniegts, nodrošinot tā savlaicīgu izpildi un Pasūtītāja noteiktajām prasībām atbilstošu kvalitāti.
3. Pakalpojuma sniegšanas vieta ir Daugavpils pilsēta.

**II. LĪGUMA SUMMA UN APMAKSAS KĀRTĪBA**

1. Līguma summa par Pakalpojumu ir **EUR \_\_\_\_\_\_\_\_ (summa vārdiem)** bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN),PVN (21%) sastāda EUR \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, kopā ar PVN EUR\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_).
2. Līguma summā ir ietverti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, tajā skaitā transporta izdevumi, IZPILDĪTĀJA darbinieku un speciālistu darba samaksa un citas tiešās un netiešās izmaksas.
3. Pasūtītājs samaksā Līguma summu IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta parakstīšanas par izpildītu Pakalpojumu.
4. Ja Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji konstatē, ka IZPILDĪTĀJS nav nodrošinājis kādu no tehniskajā piedāvājumā norādītajām tehniskajām ierīcēm vai uzdevumiem, veicot galīgo norēķinu, PASŪTĪTĀJS attiecīgi samazina Līguma kopējo summu par neizpildītā Pakalpojuma daļu. Par katru gadījumu PASŪTĪTĀJA atbildīgie pārstāvji sastāda aktu.
5. Par samaksas dienu, šī Līguma izpratnē uzskatāms Pasūtītāja bankas maksājuma uzdevumā minētais datums.
6. Pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, PASŪTĪTĀJS pārliecinās, ka sniegtais PAKALPOJUMS ir izpildīts atbilstoši Līguma noteikumiem, konkursa tehniskajai specifikācijai un tehniskajam piedāvājumam un ir atbilstošā kvalitātē. PASŪTĪTĀJS paraksta aktu vai sniedz iebildumus par izpildītā Pakalpojuma atbilstību un kvalitāti ne vēlāk kā piecu dienu laikā pēc akta saņemšanas no IZPILDĪTĀJA.

**III. PUŠU PIENĀKUMI**

1. Pakalpojums tiek sniegts kvalitatīvi saskaņā ar vispārējām Pakalpojuma sniegšanas prasībām šāda veida pakalpojumiem.
2. IZPILDĪTĀJS apņemas:
   1. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Līgumu, ar savām iekārtām, rīkiem, resursiem un darbaspēku pilnā apjomā un labā kvalitātē un saskaņā ar Pasūtītāja pārstāvju norādījumiem;
   2. veikt savlaicīgu skaņas un apgaismošanas aparatūras (turpmāk – aparatūra) piegādi, montāžu, uzstādīšanu un demontāžu, saskaņā ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvju norādījumiem un Līguma nosacījumiem;
   3. nodrošināt aparatūras atbilstību tehniskajām un ekspluatācijas prasībām;
   4. veikt aparatūras noregulēšanu;
   5. nodrošināt kvalitatīvu un vienmērīgu apskaņošanu visā skatītāju laukumā;
   6. nodrošināt pilnvērtīgu un kvalitatīvu dažādu izpildītāju (koru, pūtēju orķestru, simfonisko orķestru, folkloru kopu, kapelu, instrumentālo, vokālo solistu un jebkuru citu pasūtītāja pieaicināto mākslinieku) apskaņošanu;
   7. nodrošināt skatuves monitoru un skaņas apstrādes sistēmas darbību;
   8. nodrošināt komutāciju skaņas aparatūrai;
   9. nodrošināt aparatūras nepārtrauktu apkalpošanu un ekspluatāciju mēģinājuma un pasākuma laikā;
   10. izvietot un uzstādīt aparatūru atbilstoši ugunsdzēsības un darba drošības normām un tā, lai netiktu apdraudēti skatītāji un dalībnieki;
   11. Pakalpojuma izpildes gaitā konsultēties ar Pasūtītāja pārstāvjiem un ņemt vērā Pasūtītāja norādījumus par nepieciešamajām precizitātēm Pakalpojuma sniegšanā;
   12. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par jebkuriem apstākļiem, kas padara neiespējamu Pakalpojuma sniegšanu;
   13. izpildīt citus ar Pakalpojumu saistītus uzdevumus, kas izriet no tehniskā piedāvājuma prasībām;
   14. nozīmēt savu atbildīgo kontaktpersonu/nas.
3. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums saskaņot ar pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst konkursa iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
5. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
   1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
   2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
   3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
   4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi IZPILDĪTĀJA konkursam iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
8. PASŪTĪTĀJS apņemas:
   1. savlaicīgi iesniegt IZPILDĪTĀJAM nepieciešamos dokumentus un informāciju PAKALPOJUMA veikšanai;
   2. nodrošināt iespējas IZPILDĪTĀJAM izpildīt Līgumu, tajā skaitā nodrošināt piekļuvi nepieciešamajām teritorijām tehnisko iekārtu uzstādīšanai, iespēju pieslēgties nepieciešamajām komunikācijām, tajā skaitā, elektrotīklam skaņas un gaismas aparatūras darbināšanai;
   3. veikt savlaicīgu apmaksu, saskaņā ar Līguma noteikumiem;
   4. segt izdevumus, kas saistīti ar patērēto elektroenerģiju;
   5. nozīmēt savu atbildīgo kontaktpersonu/nas.

**IV. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDS NODROŠINĀJUMS**

1. IZPILDĪTĀJS 5 (piecu) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM no IZPILDĪTĀJA puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā PASŪTĪTĀJA pieprasījuma.
2. Līguma saistību izpildes garantijai jābūt spēkā visā Līguma darbības termiņa laikā. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN.
3. Līguma saistību izpildes garantiju PASŪTĪTĀJS var izmantot PASŪTĪTĀJAM nodarīto zaudējumu atlīdzināšanai, līgumsoda ieturēšanai, gadījumos, ja IZPILDĪTĀJS atsakās izpildīt Līgumu vai līgums tiek vienpusēji izbeigts kavējuma vai neizpildes dēļ.
4. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu PASŪTĪTĀJS atgriež pēc IZPILDĪTĀJA pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

**V. Pušu atbildība un soda sankcijas**

1. Puses ir atbildīgas par Līgumā minēto termiņu ievērošanu.
2. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu, Pasūtītājs piemēro līgumsodu šādā apmērā:
   1. ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu ne vēlāk kā 15 dienas pirms pasākuma – piemēro līgumsodu 50% apmērā no tehniskajā piedāvājumā norādītās summas;
   2. ja Izpildītājs atsakās sniegt Pakalpojumu 14. – 1. dienā pirms pasākuma vai pasākuma dienā – piemēro līgumsodu 100 % apmērā no tehniskajā piedāvājumā norādītās summas.
3. Ja Pasūtītājs neveic Līguma summas samaksu par Pakalpojumu noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no laikā nesamaksātās atlikušās Līguma summas.
4. Katra puse atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja rezultātā vienas puses vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums otrai pusei.
5. PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA aparatūras iespējamiem bojājumiem, kas radušies nelabvēlīgu laika apstākļu, elektrības padeves vai citu apstākļu dēļ, kurus PASŪTĪTĀJS nespēja novērst ar tā rīcībā esošām saprātīgām metodēm.
6. Izpildītājs ir atbildīgs par savas mantas saglabāšanu, nodrošinot aparatūras apsardzi.
7. Puses apņemas labticīgi pildīt Līgumu, taču jebkura no Pusēm var tikt atbrīvota no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja pierāda, ka šāda Līguma saistību neizpilde radusies no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ - notiekot stihiskām nelaimēm, ugunsgrēkiem, plūdiem, ekoloģiskām katastrofām, karadarbībai un citiem nepārvaramas varas apstākļiem, kas tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst. Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos apstākļus, lai nepieļautu zaudējumu rašanos.

**VI. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS**

1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
2. Pakalpojuma sniegšana jānodrošina šādos termiņos – no 2017.gada 9. līdz 11.jūnijam:
   1. aprīkojumam jābūt piegādātam un pilnībā uzstādītam 9.jūnijā:
      1. Vienības laukumā līdz plkst.9:00;
      2. Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja pagalmā līdz plkst.14:00;
   2. aprīkojumam jābūt piegādātam un pilnībā uzstādītam 10.jūnijā:
      1. A.Pumpura parkā pie strūklakas „Ģimenes parks” līdz plkst.9:00;
      2. Dubrovina parkā pie P.Dubrovina skulptūras līdz plkst.9:00;
      3. Mihoelsa un Rīgas ielas krustojumā („Pie bruņurupuča”) līdz plkst.9:00;
      4. uguņošanas apskaņošanai Daugavmalā līdz plkst.17:00;
   3. pēc svētku pasākumu norises, aprīkojumam jābūt demontētam līdz 11.jūnija plkst.24:00.

**VII. Noslēguma jautĀjumi**

1. Puses vienojas, ka strīdi tiek risināti pārrunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek sastādīta rakstiska vienošanās, kas, pēc tam, kad to parakstījušas abas Puses, kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
2. Puses var izdarīt Līgumā nebūtiskus grozījumus un korekcijas. Būtiski Līguma grozījumi nav pieļaujami.
3. Šis Līgums pilnībā apliecina Pušu vienošanos un gribu, un ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
4. Ja Līguma darbības laikā kādi no Līguma noteikumiem nonāk pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai tiesas nolēmumiem, tas neaptur un/vai nepadara par spēkā neesošiem citus šī Līguma noteikumus.
5. Personas, kas parakstījušas šo Līgumu, apliecina, ka tām ir visas ar likumu noteiktās pilnvaras uzņēmuma vārdā uzņemties pienākumus un saistības, kā arī personīgi uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas iestājas vai var iestāties sakarā ar šo ziņu neatbilstību patiesībai.
6. Līgums sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) lapām ar \_\_.pielikumu uz \_\_\_\_\_ lapām un \_\_. pielikumu uz \_\_\_\_.lapām, pavisam uz \_\_\_.lapām, ar vienādu juridisko spēku, latviešu valodā un pa 1 (vienam) atrodas pie katras no Pusēm.

**VIII. PUŠU ATBILDĪGĀS PERSONAS**

1. No PASŪTĪTĀJA puses:

Vārds, uzvārds:

Amats

Tālrunis:

E-pasta adrese:

1. No IZPILDĪTĀJA puses:

Vārds, uzvārds:

Amats

Tālrunis:

E -pasta adrese:

1. Pušu atbildīgās personas ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši šā Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, aktu parakstīšanu.

**IX. Pušu rekvizīti un paraksti**

**IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJS**

1. Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-2)
2. Ja attiecīgais aprīkojums ir iznomāts vai to plānots iznomāt, pievieno nomas līguma kopiju vai īpašnieka apliecinājumu par iespēju iznomāt to uz līguma izpildes periodu. [↑](#footnote-ref-3)