

 **PAŠVALDĪBAS**

**SIA**

**“SADZĪVES PAKALPOJUMU**

**KOMBINĀTS”**

Reģ. Nr. 41503002428, Višķu iela 21 k, Daugavpils, LV-5410, tālr./fakss 654-24769, info.tālr. 277-97-277

 e-pasts: spkpsia@gmail.com, info@sadzive.lv,

[www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv/)

Daugavpilī

09.08.2016.

**UZAICINĀJUMS
iesniegt piedāvājumu**

**1.Pasūtītājs.**

**Pašvaldības SIA “Sadzīves pakalpojumu kombināts”**

Višķu iela 21 K, Daugavpilī, LV-5410

Tālr.Nr.65424769

Fakss:Nr.65424769

e-pasts: spkpsia@gmail.com

mājas lapa: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv)

kontaktpersona: Nikolajs Koblencs, tālr.Nr. 27797276

**KL-10kV no SS-1 (sprieguma slēdža) līdz T-1 TP-30 kapitālais remonts**

**2.Iepirkuma priekšmeta apraksts:**

2.1. **KL-10kV no SS-1 (sprieguma slēdža) līdz T-1 TP-30 kapitālais remonts**, saskaņā ar pielikumu Nr.1.

**3.Piedāvājumu var iesniegt:** pa pastu, faksu, elektroniski vai personīgi Višķu ielā 21K, Daugavpilī, kabinētā Nr.1 līdz **2016.gada 24.augustam plkst.14:00**.

**4**.**Paredzamā līguma izpildes termiņš:** 1 (viens) gads no līguma noslēgšanas brīža.

**5.Piedāvājumā jāiekļauj:**

* pretendenta rakstisks iesniegums par dalību iepirkumu procedūrā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts);
* pretendents iesniedz:
1. Finanšu piedāvājumu (cena jānorāda euro bez PVN 21%). Cenā jāiekļauj visas izmaksas.

**6.Piedāvājuma izvēles kritērijs:**

* elektromontāžas darbus drīkst veikt tikai būvkomersantu reģistrēta elektromontāžas organizācija ar darbu pieredzi uz elektroietaises ar spriegumu līdz 20kV (pielikt pagājušā gada darbu sarakstu),
* finanšu piedāvājums ar viszemāko cenu .
1. Ar lēmumu var iepazīties mājas lapā: [www.sadzive.lv](http://www.sadzive.lv).

Pielikumā: 1.Izmantojamo materiālu saraksts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs A.Jeršovs

**Pielikums Nr.1**

**Izmantojamo materiālu saraksts**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.****p/k** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Kabelis AXLJ-RMF12kV 3x95Al/25Cu | m | 25 |
| 2 | Gala apdare POLT-12C/1XI-L12 | kompl. | 2 |
| 3 | Pievien.armatūra SMOE 62589 | kompl. | 2 |
| 4 | Kab.kurpe SML1.17 | gab. | 6 |
| 5 | Gofr.caurule EVOCAB FLEX 110mm | m | 3 |
| 6 | Palīgmateriāli | kompl. | 1 |

**Piezīme:**

**1.**Projekts paredz transformatora TM-1000/10 pieslēgšanu pie SS-1;

**2.** KL-10kV montēt esoša kabeļa kanālā.

Sastādīja:

energosistēmu inženieris N.Koblencs