**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

“Virtuves iekārtu piegāde un uzstādīšana Daugavpils logopēdiskajai internātpamatskolai – attīstības centram”

* Visām iekārtām un precēm CE marķējums
* Cenā jāiekļauj piegādes un uzstādīšanas izmaksas
* Attēliem ir ilustratīva nozīme, noteicošais ir apraksts

| **N.****p.****k.** | **Preces****nosaukums** | **Preces apraksts**  | **Skaits** | **Attēls**  | **Iestāde/adrese** | **EUR\*** par vienu vienību | **EUR\*** par visu apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Manuāli apgāžamais vārīšanas katlsКПЭМ-100 ОРUzsildīšanas sistēma – ūdens apvalks.Krevija, CEVai analogs. | Tilpums – 100 LUzsildīšanas laiks: 55 min.Jauda: 13,5 Kw El.El.spriegums;380/220 VGabarītizmēri : 840/970/1110 mmSvars :107 kg | **1** | C:\Users\Oļegs\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\images.jpg | Logopēdiskā internātpamatskola- attīstības centrs, Abavas 1 |  |  |
|  | Nerūsējoša tērauda galds ar plauktu | Izmērs: 120x60x90 | **2** | C:\Users\Oļegs\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\index 1.jpg | Logopēdiskā internātpamatskola- attīstības centrs, Abavas 1 |  |  |