**Tehniskā specifikācija**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k** | **Nosaukums** |  | **Mērvienība** | **Cena bez PVN** | **Cena ar PVN** |
|  | Ierīce pipetes uzpildīšanai | [http://www.hansatrade.lv/img/tooted/5e6160c366d0d997_1.jpg](http://www.hansatrade.lv/img/tooted/5e6160c366d0d997_2.jpg) | 1 gb |  |  |
|  | Pastara (pilināmās) pipetes 3ml  Plastmasas | [http://www.hansatrade.lv/img/tooted/98d60289c1fda380_1.JPG](http://www.hansatrade.lv/img/tooted/98d60289c1fda380_2.JPG) | 1 komplekts (100 gab.) |  |  |
|  | Mērglāze, 250 ml, AF, DURAN stikls | [http://lielvards.lv/article/C60310_h150.jpg](http://lielvards.lv/macibu-lidzekli/merglaze_250_ml_af_duran_stikls_c60310/) | 1 gb |  |  |
|  | Mērglāze, 400 ml, AF, DURAN stikls | [http://lielvards.lv/article/C60310_h150.jpg](http://lielvards.lv/macibu-lidzekli/merglaze_250_ml_af_duran_stikls_c60310/) | 1 gb |  |  |
|  | Kalkulatori matemātiskie | Картинки по запросу Kalkulator matemātiskie | 1 gb |  |  |
|  | Segstikliņu komplekts 22-054, Segstikliņi, 20x20mm | [http://www.hansatrade.lv/img/tooted/9acc8820afd64e57_1.jpg](http://www.hansatrade.lv/img/tooted/9acc8820afd64e57_2.jpg) | 1 komplekts (100 gab.) |  |  |
|  | 24-027, Deglis spirta lampiņām 22-246 -  Garums: 100mm Diametrs: 6mm | [http://www.hansatrade.lv/img/tooted/13965c751dd0d334_1.jpg](http://www.hansatrade.lv/img/tooted/13965c751dd0d334_2.jpg) | 1 gb |  |  |
|  | **02RT6100, Spirometrs - izelpas plūsmas mērītājs** ***Sibelmed*** **-**  Diapazons: 0 ... 850 L/min  Garums: 18cm | [http://www.hansatrade.lv/img/tooted/2c87140c876e36f9_1.jpg](http://www.hansatrade.lv/img/tooted/2c87140c876e36f9_2.jpg) | 1 gb |  |  |
|  | Aizbāznis gumijas 38/31mm; 35mm | http://lielvards.lv/article/C62114_h300.jpg | 1 gb |  |  |
|  | Начало формы  M100FLED  **Mikroskops** SFC-100FLED Motic  45° leņķi novietots apkārt griežams okulārs: okulārs: Weitfeld WF 10x Objektīvs: 4x, 10x, 40x Iebūvēts 0,65 kondensors Diafragma ar brīvi maināmu diametru un gaismas filtra ievietošanas vietu Vienkāršā un precīzā asuma iestādīšana Iebūvēts gaismas diodes (LED) apgaismojuma elements  Enerģijas avots: akumulatoru baterijas, darbības laiks – 60 stundas, paredzēts 500-1000 uzlādēšanas reizēm Komplektā: akumulatoru lādētājs  Ražotājs: [MOTIC](http://www.moticeurope.com/product/)Конец формы | http://lielvards.lv/article/M100FLED_h300.jpg | 1 gb |  |  |
|  | **PH3725**  **Digitālais multimetrs**  Plašāka informācija pie ražotāja: [PEAKTECH](http://peaktech.de/productdetail/kategorie/lcr-messgeraet-mit-dmm/produkt/p-3725.html) | http://lielvards.lv/article/PH3725_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | **C55222**  **Strāvas avots 2-12V/3A**  Strāvas avots nodrošina stabilizētu, regulējamu līdzspriegumu un maiņspriegumu. Izejas spailes ir galvaniski atdalītas no tīkla, kas rada paaugstinātu drošību. Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība. Izejas spriegums: no 2 V līdz 12 V ar soli 2 V. Maksimālā slodzes strāva: 3 A. Barošanas spriegums: 230 V/50 Hz. Izmēri: 140 mm x 130 mm x 210 mm. Masa: 3,5 kg. | [http://lielvards.lv/article/C55222_h150.jpg](http://lielvards.lv/macibu-lidzekli/stravas_avots_2_12v3a_c55222/) | **1 gb** |  |  |
|  | **C54956**  **Ampērmetrs, līdzstrāvas (DC),**  Izturīgs plastmasas korpuss, īslaicīga pārslodzes un pretējo polu aizsardzība, kontaktspailes (4 mm). Precizitātes klase: 2.0. Mērīšanas diapazoni: 0 - 50 mA, iedaļas vērtība 1 mA, 0 - 500 mA, iedaļas vērtība 10 mA, 0 - 5 A, iedaļas vērtība 100 mA Skalas garums: 75 mm. Izmēri: 100 mm x 140 mm x 90 mm. | http://lielvards.lv/article/C54956_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | **C54955**  **Voltmetrs**  Izturīgs plastmasas korpuss, īslaicīga pārslodzes un pretējo polu aizsardzība, 4 mm kontaktspailes Precizitātes klase 2.0 Mērapjoms: no 0 līdz 3 V/15 V/30 V. Iedaļas vērtība: 0,1/1/1V. Skalas garums: 75 mm. Izmēri: 100 mm x 140 mm x 9 mm. | http://lielvards.lv/article/C54955_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | **C44070**  **Virsmas spraiguma** noteikšanas riņķis  Diametrs: 65 mm | http://lielvards.lv/article/C44070_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | **K500-1-S6**  **Elektroniskie svari 500g/0.1g**  **Modelis KERN EMB 500-1** • mērapjoms: 500 grami,  • precizitāte: 0,1 grams, • svaru plātnes diametrs: 150 mm, • komplektā ir āķis, ko iespējams piestiprināt svaru apakšā un svērt iekārtus ķermeņus. Barošana no 2 AA (1,5 V) elementiem. Patēriņa samazināšanai kalpo 3 minūšu AUTO-OFF funkcija. | http://lielvards.lv/article/K500-1-S6_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | RA172839  Vāds 50cm; 4mm spraudņi | http://lielvards.lv/article/RA172839_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  | **DH3268**  **Elektriskā lādiņa sensors**  Mērapjomi elektriskā lādiņa mērīšanai: • ±10 nC, precizitāte: 0,01 nC, • ±100 nC, precizitāte: 0,1 nC, • ±220 nC, precizitāte: 1 nC, Mērapjomi sprieguma mērīšanai • ±0,5 V, precizitāte: 0,001 V, • ±2 V, precizitāte: 0,01 V, • ±10 V, precizitāte: 0,01 V,   Eksperimenti fizikā: • elektrostatikas parādība, • elektrostatiskais lauks, • elektriskā lādiņa zīmes noteikšana, • Faradeja būris • inducētā elektriskā lādiņa mērīšana, • virsmas lādiņa blīvums, • kondensatora izlāde, • proporcionalitāti pētīšana starp pievadītā lādiņa lielumu un spriegumu. | http://lielvards.lv/article/DH3268_h300.jpg | **1 gb** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Начало формы

Конец формы