SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

*(paraksts)* I.Goldberga

Daugavpilī, 2017.gada 8.martā

Daugavpils pilsētas domes Attīstības

departamenta vadītāja

*(paraksts)* Daina Krīviņa

Daugavpilī, 2017.gada , 2017.gada 8.martā

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| **Adrese** | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģistrācijas numurs** | **90000077325** | |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā  īpašuma attīstības nodaļas projektu tehniskā vadītāja Olga Galančuka, tālr.65476063, e-pasts: olga.galancuka@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 6. marts.
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Novērst konstatētos būvdarbu defektus SIA „DITTON BŪVE” veiktajos būvdarbos, Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī.
3. **Līguma izpildes termiņš:** **viens mēnesis no līguma noslēgšanas brīža**.
4. **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)
5. **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 5 385,00** bez PVN.
6. **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.
7. **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
8. **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.
9. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2017. gada 13. marts plkst.11:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: ainars.streikis@daugavpils.lv

1.pielikums

|  |
| --- |
| **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA** |
| Objekta nosaukums**: Daugavpils pilsētas pašvaldības policijas ēkas un garāžu renovācija** |
| Objekta adrese**: Muzeja iela 6, Daugavpils** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  | **Telpas 016 Arhīvs, 020 Sarīkojuma zāle, 001 un 002 priekštelpu** | | |
| 1 |  | Sienu un griestu sagatavošana apdarei (virsmas notīrīšana, gruntēšana, apmetums, špaktelēšana) | m2 | 35.70 |
| 2 |  | Sienu un griestu krāsošana ar mitrum izturīgu ŪE krāsu | m2 | 35.70 |
|  |  | **Telpas 120 Priekštelpa, 207 un 209 kabineti, 101 un 215 kāpņu telpas, garāžas telpās Nr.3-8** | | |
| 3 |  | Plaisu izšuvošana un aizdarīšana ar remonta javu | m | 56.00 |
| 4 |  | Sienu krāsošana ar ŪE krāsu | m2 | 44.00 |
|  |  | **Telpa 008 sieviešu WC, 109 vīriešu ģērbtuve, 128 virtuve** | | |
| 5 |  | Flīzes nojaukšana no sienām vai grīdām | m2 | 7.50 |
| 6 |  | Flīžu seguma ierīkošana no flīzēm | m2 | 7.50 |
| 7 |  | Šuvju izšuvošana starp sienu un grīdu telpās 109 un 128 un aizpildīšana ar šuvju aizpildītāju | m | 6.00 |
|  |  | **Fasāde no pagalma puses** |  |  |
| 8 |  | Bojātu apmetuma vietu attīrīšana ar rokām | m2 | 20.00 |
| 9 |  | Fasāžu virsmu apstrāde ar sanācijas javu "RENOGAL" vai ekvivalents | m2 | 20.00 |
| 10 |  | Sanējos apmetums | m2 | 20.00 |
| 11 |  | Fasāžu virsmu krāsošana | m2 | 20.00 |
|  |  | **Izvadu ierīkošana kanalizācijas stāvvadiem virs jumta seguma - 3gb.** | |  |
| 12 |  | Izvadu ierīkošana kanalizācijas stāvvadiem virs jumta seguma ar piekļāvumu jumta segumam | gb. | 3.00 |
|  |  | **Žogs** |  |  |
| 13 |  | Žoga ķieģeļu stabu ar plaisām nojaukšana | m3 | 0.75 |
| 14 |  | Žoga metāla konstrukciju demontāža | m2 | 36.00 |
| 15 |  | Žoga stabu mūrēšana ar apdares ķieģeļiem, ieliekamo detaļu uzstādīšana režģu stiprinājuma vietās | m3 | 1.22 |
| 16 |  | Žoga sekcijas ŽS-1 montāža | gb. | 13.00 |
| 17 |  | Ķieģeļu šuvju izšuvošana atsevišķās vietās un aizdare ar cementa javu | m | 6.00 |
|  |  | **Atbalstsienas remonts pie pagrabtelpas koridora ieejas** |  |  |
| 18 |  | Cokola un atbalstsienas sagatavošana apdarei (veca apmetuma nosišana, virsmas notīrīšana, gruntēšana, apmetums, špaktelēšana) | m2 | 2.00 |
| 19 |  | Cokola un atbalstsienas krāsošana | m2 | 2.00 |

**Īpašie nosacījumi**

1. Būvdarbus veikt atbilstoši spēkā esošam būvniecības regulējumam. Ievērot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvus aktus, tajā skaitā:

* Būvniecības likums;
* Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;
* Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumi Nr.655 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"”
* Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

1. Iesniedzot finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāparedz visas nepieciešamas izmaksas objektam, lai iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam nerastos papildus izdevumi.
2. Veikt būvdarbus ar savu darbaspēku vai, pēc rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, pieaicināt licencētus būvuzņēmējus kā apakšuzņēmējus atsevišķu darbu izpildei, uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un iesniedzot Pasūtītājam apakšuzņēmēju speciālo atļauju, licenču vai sertifikātu kopijas attiecīgo darbu veikšanai.
3. Veikt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem.
4. Piegādāt darbam nepieciešamos materiālus, konstrukcijas un iekārtas saskaņā ar tehnisko specifikāciju un rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju attiecīgo iekārtu nomenklatūru, ja mainās piegādes noteikumi.
5. Darbus izpildīt ar Latvijas Republikā / Eiropas Savienībā sertificētiem un kvalitatīviem materiāliem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
6. Būvdarbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
7. Darbus veikt ar Pasūtītāju saskaņotā laikā, pēc iespējas ārpus iestādes darba laika, vai netraucējot iestādes darba procesu, ja darbi paredzēti iestādē un ārpus iestādes darba laika, ja darbi paredzēti iestādē. Veicot būvdarbus, jānodrošina norobežota darba zona.
8. Nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darba drošības instruktāžas.
9. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā.
10. Nodrošināt Objektā strādājošo ar nepieciešamajiem darba aizsardzības un ugunsdrošības līdzekļiem.
11. Nodrošināt Ministru kabineta  2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti.
12. Atbildēt par 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 9., 11., 12. un 13.punktā noteikto pienākumu izpildi, it īpaši sagatavot darba aizsardzības plānu un pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja tas nepieciešams.
13. Savlaicīgi instruēt Pasūtītāja Objekta apkalpojošo personālu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju vai organizēt atbilstošas apmācības, pieaicinot iekārtu izgatavotāja speciālistus.
14. Ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas un segt visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā savu būvdarbu veikšanas laikā.
15. Uz sava rēķina nodrošināt Objekta un tam pieguļošās teritorijas, būvmateriālu, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto darbu apsardzi visā būvdarbu Līguma darbības laikā, rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju apsardzes veicēju, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā esošajām materiālajām vērtībām līdz būvdarbu pabeigšanai objektā.
16. Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus.
17. Nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un citām būvniecības procesā iesaistītajām personām.
18. Nodrošināt darba laikā Pasūtītājam un citam būvniecības procesā iesaistītajām personām brīvu un drošu piekļūšanu Objektam.
19. Nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām.
20. Ne vēlāk kā būvdarbu pabeigšanas dienā veikt visu būvgružu izvešanu no Objekta un teritorijas sakārtošanu, kā arī Objekta atbrīvošanu no Būvuzņēmējam un apakšuzņēmējam piederošiem, darba rīkiem un inventāra.
21. Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi.
22. Savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
23. Savlaicīgi rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru būvuzņēmēja pamanītu kļūdu darbu apjomu sarakstā, materiālu vai metožu pielietojumu.
24. Nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja un attiecīgo atsevišķo darbu vadītāju atrašanos Objektā.
25. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītajam informāciju par norēķiniem ar apakšuzņēmumiem.
26. Garantijas minimālie termiņi ir **24 mēneši**.

Sastādīja:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma

pārvaldīšanas departamenta Nekustamā

īpašuma attīstības nodaļas projektu tehniskā vadītāja: O.Galančuka

2.pielikums

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

**Pretendenta finanšu piedāvājums atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr.p.k.** | **Pasūtītie pakalpojumi:** | **Piedāvātā līgumcena** |
| **1.** | **Būvdarbu defektu novēršana Daugavpils pilsētas pašvaldības ēkā, Muzeja ielā 6, Daugavpilī** |  |
| Kopā bez PVN, EUR: | |  |
| PVN\_\_\_\_% ,EUR: | |  |
| Piedāvājuma summa kopā ar PVN, EUR: | |  |

Piedāvātā cena vārdiem: *(ierakstīt piedāvājuma cenu EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN))*

Pielikumā: Tāme uz \_\_\_ lp.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pielikums finanšu piedāvājumam | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Tāme (veidne)** | | | | | | |
| **Nr. p.k.** | **Kods** | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības izmaksas (EUR)** | **Summa (EUR)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  | **Telpas 016 Arhīvs, 020 Sarīkojuma zāle, 001 un 002 priekštelpa** | | |  |  |
| 1 |  | Sienu un griestu sagatavošana apdarei (virsmas notīrīšana, gruntēšana, apmetums, špaktelēšana) | m2 | 35.70 |  |  |
| 2 |  | Sienu un griestu krāsošana ar mitrum izturīgu ŪE krāsu | m2 | 35.70 |  |  |
|  |  | **Telpas 120 Priekštelpa, 207 un 209 kabineti, 101 un 215 kāpņu telpas, garāžas telpās Nr.3-8** | | | | |
| 3 |  | Plaisu izšuvošana un aizdarīšana ar remonta javu | m | 56.00 |  |  |
| 4 |  | Sienu krāsošana ar ŪE krāsu | m2 | 44.00 |  |  |
|  |  | **Telpa 008 sieviešu WC, 109 vīriešu ģērbtuve, 128 virtuve** | | |  |  |
| 5 |  | Flīzes nojaukšana no sienām vai grīdām | m2 | 7.50 |  |  |
| 6 |  | Flīžu seguma ierīkošana no flīzēm | m2 | 7.50 |  |  |
| 7 |  | Šuvju izšuvošana starp sienu un grīdu telpās 109 un 128 un aizpildīšana ar šuvju aizpildītāju | m | 6.00 |  |  |
|  |  | **Fasāde no pagalma puses** |  |  |  |  |
| 8 |  | Bojātu apmetuma vietu attīrīšana ar rokām | m2 | 20.00 |  |  |
| 9 |  | Fasāžu virsmu apstrāde ar sanācijas javu "RENOGAL" vai ekvivalents | m2 | 20.00 |  |  |
| 10 |  | Sanējos apmetums | m2 | 20.00 |  |  |
| 11 |  | Fasāžu virsmu krāsošana | m2 | 20.00 |  |  |
|  |  | **Izvadu ierīkošana kanalizācijas stāvvadiem virs jumta seguma - 3gb.** | |  |  |  |
| 12 |  | Izvadu ierīkošana kanalizācijas stāvvadiem virs jumta seguma ar piekļāvumu jumta segumam | gb. | 3.00 |  |  |
|  |  | **Žogs** |  |  |  |  |
| 13 |  | Žoga ķieģeļu stabu ar plaisām nojaukšana | m3 | 0.75 |  |  |
| 14 |  | Žoga metāla konstrukciju demontāža | m2 | 36.00 |  |  |
| 15 |  | Žoga stabu mūrēšana ar apdares ķieģeļiem, ieliekamo detaļu uzstādīšana režģu stiprinājuma vietās | m3 | 1.22 |  |  |
| 16 |  | Žoga sekcijas ŽS-1 montāža | gb. | 13.00 |  |  |
| 17 |  | Ķieģeļu šuvju izšuvošana atsevišķās vietās un aizdare ar cementa javu | m | 6.00 |  |  |
|  |  | **Atbalstsienas remonts pie pagrabtelpas koridora ieejas** | | | |  |
| 18 |  | Cokola un atbalstsienas sagatavošana apdarei (veca apmetuma nosišana, virsmas notīrīšana, gruntēšana, apmetums, špaktelēšana) | m2 | 2.00 |  |  |
| 19 |  | Cokola un atbalstsienas krāsošana | m2 | 2.00 |  |  |
|  |  | **Kopā :** | | | |  |