SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

*(personīgais paraksts)* I.Goldberga

# Daugavpilī 2017. gada 8. jūnijs

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītājas vietniece

# *(personīgais paraksts)* Sabīne Šņepste

# Daugavpilī, 2017. gada 7. jūnijs

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Mūra, ēkas sienas pastiprināšana un atsevišķu plaisu novēršana ‘’Ēkas ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana’’ 1. kārta”**

**Identifikācijas Nr.AD 2017/06-04**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītāja Tatjana Dubina, tālr.65476067, e-pasts: tatjana.dubina@daugavpils.lv, Projekta vadītāja Sabīne Šņepste |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 7. jūnijs.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** veikt mūra, ēkas sienas pastiprināšanas un atsevišķu plaisu novēršanas darbus ēkā ar kadastra apzīmējumu 050 005 2018 001.

## **Līguma izpildes termiņš: 20 (divdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2017.gada 15.jūlijs.**

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 5 900,00** bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2017. gada 12. jūnijs plkst.15:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: ainars.streikis@gaugavpils.lv

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |
| --- |
| **Darbu apjomu saraksts. Nr.1** |
|  |
| (darba veids vai konstruktīvā nosaukums) |
| **Objekta nosaukums:** Ēkas ar būves kadastra apzīmējumu 0500 005 2018 001 energoefektivitātes paaugstināšana un teritorijas labiekārtošana. (1.kārta) |
| **Būves adrese:**  Smilšu iela 92, Daugavpils  |
| **Pasūtījuma Nr.:** |  |  |  |  |  |
| Komentārs : Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi. Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar materiāliem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.  |
|  |
| **N.p.k.** | **Kods** | **Darba nosaukums** | **Mērv.** | **Daudz.** | **Vienības izmaksas (euro)** | **Summa (euro)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  | **Mūra konstrukcijas pastiprināšana asīs D-C/20-22 un F-G/20-22 ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-1, lapa BK/AU-2, 30.03.2017. akts, p.7), t.sk:** |   |   |   |   |
| 1.1. |   | L profila montāža 150\*150\*12 | t | 0.601 |   |   |
| 1.2. |   | Metāla saišu montāža, R25mm | t | 0.478 |   |   |
| 1.3. |   | Atbalsta kronšteinu montāža ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk: | t | 0.129 |   |   |
|   |   | Leņķis 140\*90\*8, l=300 | gb | 14.00 |   |   |
|   |   | Plakandzelzs 150\*150\*8 | gb | 24.00 |   |   |
|   |   | vītņstienis ar uzgriežņiem un paplāksnēm d=20mm L=560 | kpl | 1.00 |   |   |
| 1.4. |   | Uzmavu montāža ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk: | t | 0.029 |   |   |
|   |   | Plakandzelzs 150\*150\*8 | gb | 10.00 |   |   |
|   |   | vītņstienis ar uzgriežņiem un paplāksnēm d=20mm L=560, ar uzmavu | kpl | 1.00 |   |   |
| 1.5. |   | Plaisu nostiprinošo uzliku montāža ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk: | t | 0.050 |   |   |
|   |   | tērauda loksne 50\*5 L=500 | gb | 50.00 |   |   |
|   |   | bultskrūve M12/560 | gb | 50.00 |   |   |
| 1.6. |   | Plaisu aizpildīšana ar remontjavu | t.m. | 22.00 |   |   |
| 2 |  | **Sienas pastiprināšana asīs D/9-10 ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-3, 03.04.2017. akts), t.sk:** |   |   |   |   |
| 2.1. |   | Plaisu nostiprinošo uzliku montāža ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk: | t | 0.026 |   |   |
|   |   | tērauda loksne 50\*5 L=500 | gb | 26.00 |   |   |
|   |   | bultskrūve M12/560 | gb | 26.00 |   |   |
| 2.2. |   | Plaisu aizpildīšana ar remontjavu | t.m. | 10.45 |   |   |
| 3 |  | **Sienas pastiprināšana asīs 17/C-G ar visiem nepieciešamajiem materiāliem (lapa BK/AU-4, 03.04.2017. akts), t.sk:** |   |   |   |   |
| 3.1. |   | Plaisu nostiprinošo uzliku montāža ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk: | t | 0.034 |   |   |
|   |   | tērauda loksne 50\*5 L=500 | gb | 34.00 |   |   |
|   |   | bultskrūve M12/560 | gb | 34.00 |   |   |
| 3.2. |   | Plaisu aizpildīšana ar remontjavu | t.m. | 14.65 |   |   |
| 4 |  | **Evakuācijas izejas asīs H-G/14-16 nesošo mūra sienu rekonstrukcija (05.04.2017. akts) ar visiem nepieciešamajiem materiāliem, t.sk:** |   |

|  |
| --- |
|   |

 |   |   |
| 4.1. |   | Pārseguma paneļu nobalstīšana | t.m |

|  |
| --- |
| 15.00 |

 |   |   |
| 4.2. |   | Ķieģeļu mūra demontāža un utilizācija | m3 | 4.80 |   |   |
| 4.3. |   | Ķieģeļu mūra atjaunošana ar nepieciešamajiem materiāliem | m3 | 4.25 |   |   |
|   |   | māla ķieģelis | m3 | 4.04 |   |   |
|   |   | mūr.java | m3 | 1.70 |   |   |
|   |   | stiegrojums A-lll, ø8mm, | kg | 4.68 |   |   |
| 4.4. |   | Izlīdzinošās joslas izveide zem pārseguma paneļiem ar nepieciešamajiem materiāliem | m3 |

|  |
| --- |
| 0.55 |

 |   |   |
|   |   | betons C20/25 | m3 |

|  |
| --- |
| 0.58 |

 |   |   |
|   |   | Betona transports un sūknis | m/h | 0.75 |   |   |
|   |   | Stiegrojums | kg | 3.74 |   |   |
| 4.5. |   | Mūra sienu apmetums | m2 | 13.00 |   |   |
|   |   | grunts | l |

|  |
| --- |
| 3.25 |

 |   |   |
|   |   | java | m3 | 0.65 |   |   |
| 4.6. |   | Sienas špaktelēšana, krāsošana ar visiem nepieciešamajiem materiāliem | m2 | 13.00 |   |   |
|   |  | grunts | l | 1.95 |   |   |
|   |  | špaktele "Vetonit" | kg | 20.80 |   |   |
|   |  | smilšpapīrs | m2 | 0.65 |   |   |
|  |  | **Kopā:** | **euro** |

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |

**Piezīmes:**

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un pavadddarbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, telpu inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” izpratnē. Jāsniedz segto darbu akti, izpildshēmas (ja attiecināms).
4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas””.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
7. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. Darbu izpildes termiņš –  **20 (divdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas brīža.**
9. Būvuzņēmējam darbu izpildei jāpiesaista atbilstošas kvalifikācijas atbildīgais būvdarbu vadītājs, kam ir pieredze vismaz vienā objektā līdzīgu darbu veikšanā, piedāvājumam pievienojams pretendenta speciālista CV.

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas

departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas

vadītāja T.Dubina

Projekta vadītāja S.Šņepste

**2.pielikums**

 **TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

 *(veidne)*

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

|  |
| --- |
| **Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (**cipariem, vārdiem) |
|  |

Apliecinām, ka:

1. Cenu aptaujas dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā / tehniskajā dokumentācijā noteikto būvdarbu izpildi/preču piegādi pilnā apjomā;
3. piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā / tehniskajā dokumentācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

1. pilnībā veikt būvdarbus 20 darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, bet ne vēlāk kā **2017.gada 15 .jūlijam.**

**Pielikumā:** lokālā tāme (*oriģināls*) uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas”” prasībām un to pielikumu Nr.5. Lokālā tāme ar virsizdevumu daļu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTUA ATBILDĪGO BŪVDARBU VADITĀJU**

**Vārds Uzvārds\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Sertifikāta Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**