SASKAŅots  
 Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

I.Goldberga \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Daugavpilī, 2016.gada 15.martā

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„** **IEKŠĒJO SILTUMAPGĀDES SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE”**

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Iestādes nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| **Adrese** | K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401 | |
| **Reģ.Nr.** | 90000077325 | |
| **Kontaktpersona**  (amats, vārds, uzvārds) | Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska | |
| **Kontakti:** tālruņa numurs, e-pasts | Tālr.:65404345, mob.t.:29535402, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | 8:00 – 18:00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | 8:00 – 17:00 |
| Piektdiena | 8:00 – 16:00 |

1. **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2016.gada 15.marts
2. **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** Iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2017.gada 31.martam.
4. **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts **Tehniskajā specifikācijā** (1.pielikums).
5. **Paredzamā līgumcena:** līdz 3000.00 *euro* bez PVN.
6. **Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs:** piedāvājuma kopsumma ar viszemāko cenu.
7. **Pretendents iesniedz piedāvājumu**: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).
8. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2016.gada 21.martam, plkst.10:00 uz e-pastu: ilga.lauska@daugavpils.lv**

Ziņojuma pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija
2. Pretendenta piedāvājuma forma.

Domes Vispārējās nodaļas vadītāja \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /I.Lauska/

Daugavpilī, 2016.gada 15. martā

1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**„** **IEKŠĒJO SILTUMAPGĀDES SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE”**

**Ir nepieciešams veikt šādus darbus:**

1. Daugavpils pilsētas domes administratīvās ēkas **K.Valdemāra ielā 1**, Daugavpilī (3496,32 m2 kopplatība) iekšējo siltumapgādes sistēmu (siltuma ievadu komercuzskaites mezglu, apkures un karstā ūdens regulēšanas un sadales sistēmu) tehnisko apkopi, novērst avārijas situācijas siltumapgādes sistēmās.

1.1. Siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes robežas ir:

1.1.1. apkures sistēmā – no pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā līdz sildķermeņiem, ieskaitot tos;

1.1.2. karstā ūdens apgādes sistēmā – no aukstā ūdens ievada ventiļa siltummezglā, to neieskaitot, līdz ievada ventiļiem telpās, tos neieskaitot (ja to nav, līdz stāvvadu atzariem, tos neieskaitot);

1.1.3. 2 siltuma mezgli – no pirmajiem līdz pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglos, ieskaitot tos.

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

1.3. Tehniskā apkopes apjomi :

1.3.1. Ēkas centrālās apkures un karstā ūdens sistēmas tehniskā apkope:

1.3.1.1.Centrālās apkures un karstā ūdens apgādes sistēmu darbības regulēšana, izmantojot tajās iebūvētās noslēgarmatūras un regulējošo armatūru.

1.3.1.2.Ātrā avāriju likvidēšana ūdens noplūdes gadījumā no sistēmas, noslēgarmatūras un regulējošās armatūras sildķermeņiem, vītņu savienojumiem un atsevišķiem punktiem cauruļvados (žņaugu uzlikšana, noslēgarmatūras un regulējošās armatūras noslēgšana, bojāto sildķermeņu atvienošana un pievienošana).

1.3.1.3.Noslēgarmatūras un regulējošās armatūras un to pievadcauruļu tīrīšana no aizsērējumiem vai tajos iekļuvušiem netīrumiem, nenomainot armatūru vai cauruļvadus.

1.3.1.4.Centrālās apkures un karstā ūdens sistēmas skalošana.

1.3.1.5.Atgaisošana ar esošiem izlaides krāniem.

1.3.1.6.Izolācijas bojājumu atjaunošana, kas radušies apkalpojošā personāla veikto pasākumu dēļ (avāriju likvidēšana, remonts u.c.), ja pirms tam izolācija atradusies tehniskā kārtībā.

1.3.2. Individuālā siltuma mezgla ( ISM ) tehniskā apkope:

1.3.2.1.Periodiska (ne retāk kā 1 reizi mēnesī) ISM uzstādītās noslēgarmatūras un regulējošas armatūras pārbaude un to bojājumu novēršana, uzstādīto regulējošo un automātisko ierīču ieregulēšana, temperatūras parametru kontrole, uzstādīto siltumskaitītāju darbības pārbaude.

1.3.2.2.Ikgadējā ISM iekārtu hidrauliskā pārbaude.

1.3.2.3.Visas noslēgarmatūras, regulējošās armatūras un netīrumu savācēju, filtru periodiska tīrīšana instrukcijā paredzētā laikā.

1.3.2.4.Ātrsildītāju tīrīšana – mehāniskā vai ķīmiskā.

1.3.2.5.Tiešās darbības regulatoru pārbaude un regulēšana.

1.3.2.6.Izolācijas bojājumu atjaunošana, kas radušies apkalpojošā personāla veikto pasākumu dēļ (avāriju likvidēšana, remonts u.c.), ja pirms tam izolācija atradusies tehniskā kārtībā.

1.3.2.7.Bojāto iekārtu atvienošana (atslēgšana) un pievienošana (pieslēgšana).

1.3.2.8.Siltuma skaitītāja verificēšana.

1.3.2.9.Kontroles mēraparātu noņemšana uz verificēšanu un uzstādīšana pēc verificēšanas ( verificēšanu PASŪTĪTĀJS izpilda par saviem līdzekļiem).

1.3.2.10.Apkures režīma koriģēšana atbilstoši laika apstākļiem pēc atsevišķa pieprasījuma.

2. Daugavpils pilsētas domes ēkas **K.Valdemāra ielā 13**, Daugavpilī (1237 m2 kopplatība) iekšējo siltumapgādes sistēmu (siltuma mezglu, siltuma ievadu komercuzskaites mezglu, apkures un karstā ūdens regulēšanas un sadales sistēmu) tehnisko apkopi, novērst avārijas situācijas siltumapgādes sistēmās.

2.1. Siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes robežas ir:

2.1.1. apkures sistēmā – no pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā līdz sildķermeņiem, ieskaitot tos;

2.1.2. karstā ūdens apgādes sistēmā – no aukstā ūdens ievada ventiļa siltummezglā, to neieskaitot, līdz ievada ventiļiem telpās, tos neieskaitot (ja to nav, līdz stāvvadu atzariem, tos neieskaitot);

2.1.3. 1 siltuma mezgls – no pirmajiem līdz pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā, ieskaitot tos.

2.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

2.3. Skat.punktu 1.3.

3. Daugavpils pilsētas domes ēkas **Raiņa ielā 27**, Daugavpilī (1300 m2 kopplatība) iekšējo siltumapgādes sistēmu (siltuma ievadu komercuzskaites mezglu, apkures un karstā ūdens regulēšanas un sadales sistēmu) tehnisko apkopi, novērst avārijas situācijas siltumapgādes sistēmās.

3.1. Siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes robežas ir:

3.1.1. apkures sistēmā – no pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā līdz sildķermeņiem, ieskaitot tos;

3.1.2. karstā ūdens apgādes sistēmā – no aukstā ūdens ievada ventiļa siltummezglā, to neieskaitot, līdz ievada ventiļiem telpās, tos neieskaitot (ja to nav, līdz stāvvadu atzariem, tos neieskaitot).

3.1.3. 1 siltuma mezgls – no pirmajiem līdz pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā, ieskaitot tos.

3.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

3.3. Skat. punktu 1.3.

4. Daugavpils pilsētas domes ēkas **Nikolaja ielā 5**, Daugavpilī (125 m2 kopplatība) iekšējo siltumapgādes sistēmu (siltuma ievadu komercuzskaites mezglu, apkures un karstā ūdens regulēšanas un sadales sistēmu) tehnisko apkopi, novērst avārijas situācijas siltumapgādes sistēmās.

4.1. Siltumapgādes sistēmu tehniskās apkopes robežas ir:

4.1.1. apkures sistēmā – no pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā līdz sildķermeņiem, ieskaitot tos;

4.1.2. karstā ūdens apgādes sistēmā – no aukstā ūdens ievada ventiļa siltummezglā, to neieskaitot, līdz ievada ventiļiem telpās, tos neieskaitot (ja to nav, līdz stāvvadu atzariem, tos neieskaitot).

4.1.3. 1 siltuma mezgls – no pirmajiem līdz pēdējiem aizbīdņiem siltuma mezglā, ieskaitot tos.

4.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo tehnisko noteikumu un normatīvo aktu prasībām.

4.3. Skat. punktu 1.3.

Domes Vispārējās nodaļas vadītāja \_*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* /I.Lauska/

2. pielikums

**PIEDĀVĀJUMS**

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents, Reģistrācijas Nr. |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam šādas pakalpojumu piegādes tehniskajā specifikācijā **„** **Iekšējo siltumapgādes sistēmu tehniskā apkope”** norādītos pakalpojumus par šādu cenu:

IEKŠĒJO SILTUMAPGĀDES SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Objekts | Cena par vienību *euro* bez PVN | Cena par vienību *euro* ar PVN |
| 1. | K.Valdemāra 1, Daugavpils |  |  |
| 2. | K.Valdemāra 13, Daugavpils |  |  |
| 3. | Raiņa 27, Daugavpils |  |  |
| 4. | Nikolaja iela 5, Daugavpils |  |  |
|  | Kopā mēnesī: |  |  |

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |