SASKAŅOTS

Daugavpils pilsētas domes izpilddirektore

*(personīgais paraksts)* I.Goldberga

# Daugavpilī, 2017.gada 1.jūnijs

# Daugavpils pilsētas domes Attīstības

# departamenta vadītājas vietniece

# *(personīgais paraksts)* Sabīne Šņepste

# Daugavpilī, 2017. gada 31. maijs

**ZIŅOJUMS**

par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām

**„Radiatoru piegāde un uzstādīšana EKII „Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” ietvaros”**

**Identifikācijas Nr.AD 2017/05-10**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas dome | |
| Adrese | **Krišjāņa Valdemāra ielā 1**, Daugavpils, LV-5401 | |
| Reģistrācijas numurs | **90000077325** | |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas projektu tehniskā vadītāja Olga Galančuka, tālr.65476063, e-pasts: olga.galancuka@daugavpils.lv | |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

## **Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 31. maijs.

## **Zemsliekšņa iepirkuma mērķis:** veikt radiatoru piegādi un uzstādīšanu EKII „Daugavpils 26.pirmsskolas izglītības iestādes Šaurā ielā 20, Daugavpilī rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku” ietvaros.

## **Līguma izpildes termiņš: 2017.gada 30.septembris.**

## **Veicamo būvdarbu, preču piegādes vai pakalpojuma uzskaitījums (apjomi):** Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums)

## **Paredzamā kopējā līgumcena:** līdz **EUR 8 453,91** bez PVN.

## **Piedāvājuma izvēles kritērijs:** saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai viszemāko cenu.

## **Pretendents iesniedz piedāvājumu:** atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (2.pielikums).

## **Informācija par rezultātiem:** tiks nosūtīta uz pretendentu norādīto elektroniskā pasta adresi.

1. **Piedāvājums iesniedzams:** līdz 2017. gada 5. jūnijs plkst.10:00 Daugavpils pilsētas domes ēkā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13, 2.stāvā, 202.kab., Daugavpilī, LV-5401 vai elektroniski: ainars.streikis@gaugavpils.lv

**1.Pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Būves nosaukums: | | | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestāde | | | | |
| Objekta nosaukums: | | | Daugavpils 26. pirmsskolas izglītības iestādes rekonstrukcija par zemas enerģijas patēriņa ēku | | | | |
| Objekta adrese: | | | Šaurā iela 20, Daugavpils | | | | |
| **Nr. p.k.** | |  | **Darbu apraksts vai materiālu nosaukums** | | **Mērvienība** | **Daudzums** | **Vienības izmaksas, EUR** | **Summa, EUR** | |
|
|
|
| ***1*** | |  | ***2*** | | ***3*** | ***4*** | ***7*** | ***8*** | |
|  | |  | ***APKURE*** | |  |  |  |  | |
|  | |  | ***SISTĒMA A-1*** | |  |  |  |  | |
| **1** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-300-1600** | | **kpl** | **8.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem C 11-300-1600*** | | **kpl** | **8.00** |  |  | |
| **2** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1600** | | **kpl** | **38.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1600*** | | **kpl** | **38.00** |  |  | |
| **3** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1400** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1400*** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
| **4** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1200** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1200*** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
| **5** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-1000** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-1000*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **6** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 22-400-1400** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-400-1400*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **7** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 22-300-1400** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-300-1400*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **8** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-900** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-900*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **9** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-300-1600** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-300-1600*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **10** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-1600** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-1600*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***SISTĒMA A-2*** | |  |  |  |  | |
| **1** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-300-1600** | | **kpl** | **8.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-300-1600*** | | **kpl** | **8.00** |  |  | |
| **2** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1600** | | **kpl** | **34.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1600*** | | **kpl** | **34.00** |  |  | |
| **3** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1400** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1400*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **4** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1200** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1200*** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
| **5** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-1000** | | **kpl** | **5.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-1000*** | | **kpl** | **5.00** |  |  | |
| **6** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 11-400-400** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 11-400-400*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **7** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-800** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-800*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **8** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 22-300-1600** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-300-1600*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **9** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 22-400-1600** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 22-400-1600*** | | **kpl** | **1.00** |  |  | |
| **10** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-300-1600** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-300-1600*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **11** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-1600** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-1600*** | | **kpl** | **2.00** |  |  | |
| **12** | |  | **PURMO vai ekvivalenta radiatora komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem montāža. C 21-400-900** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |
|  | |  | ***PURMO vai ekvivalents radiators komplektā ar iebūvētu termostata ventili, atgaisotāju, korķi un montāžas stiprinājumiem. C 21-400-900*** | | **kpl** | **3.00** |  |  | |

**Piezīmes:**

1. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, t.sk. sagatavošanas un objekta mobilizācijas darbi. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie darbu apjomi.
2. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav norādīti darba uzdevumā, bet ir nepieciešami lai kvalitatīvi izpildītu visus būvdarbus un nodotu tos Pasūtītājam noteiktā kvalitātē, kārtībā un termiņā, t.sk. būvgružu utilizācija, telpu inventāra, iekārtu noklāšana ar plēvi, pasargājot tos no būvniecības putekļiem.
3. Pēc pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāsniedz informācija par remontdarbos pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši MK noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” izpratnē.
4. Būvdarbu izmaksu tāmes jāizstrādā saskaņā ar 30.06.2015. MK noteikumiem Nr. 330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501- 15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
5. Ja remontdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.
6. Būvdarbus veikt netraucējot iestādes darbu un pēc iepriekšējas saskaņošanas ar pasūtītāju.
7. Veikto darbu kvalitātes garantijas laiks – 5 (pieci) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
8. Darbu izpildes termiņš – **2017.gada 30.septembris.**

Sagatavoja:

Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas

departamenta Nekustamā īpašuma attīstības nodaļas

projektu tehniskā vadītāja O.Galančuka

**2.pielikums**

**TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

*(veidne)*

Pretendents (*pretendenta nosaukums*), reģ. Nr. (*reģistrācijas numurs*), (*adrese*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, iesniedz savu Tehnisko un finanšu piedāvājumu:

|  |
| --- |
| **Finanšu piedāvājums EUR bez PVN (**cipariem, vārdiem) |
|  |

Apliecinām, ka:

1. Cenu aptaujas dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
2. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā / tehniskajā dokumentācijā noteikto būvdarbu izpildi/preču piegādi pilnā apjomā;
3. piedāvātais būvdarbu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un tehniskajā specifikācijā / tehniskajā dokumentācijā norādītais apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā.

Apņemamies:

1. pilnībā veikt būvdarbus līdz **2017.gada 30.septembrim.**

**Pielikumā:** lokālā tāme (*oriģināls*) uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lpp, kas sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr.330 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām un to pielikumu Nr.5. Lokālā tāme ar virsizdevumu daļu.

|  |  |
| --- | --- |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* *Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds*

**INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU**

Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (kur, kad, reģistrācijas Nr.)

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

Juridiskā adrese:

Bankas rekvizīti:

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Tālrunis: Fakss:

E-pasta adrese: Tīmekļa vietnes adrese:

***Datums \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /***

*Pretendenta vai tā pilnvarotās personas paraksts, tā atšifrējums, zīmogs (ja ir)*