apstiprinU
 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas

aģentūras direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I. Maksimčika

Daugavpilī, 2017. gada 26. janvārī

UZAICINĀJUMS

piedalīties zemsliekšņu iepirkumā

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra |
| **Adrese** | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90010652160 |
| **Iepirkuma priekšmets:** | Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai |
| **Izvēles kritērijs** | Zemākā cena |

1. **Iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 20. janvāris.
2. Precīzs pakalpojuma apraksts un līguma izpildes laiks ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1)**.
3. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:** Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai.

6. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

7. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 3.februārim plkst. 12.00 uz e-pastu:** **agentura@daugavpils.lv**vai personīgi pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai, Rīgas 22a, Daugavpils, LV-5401.

8.Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapa www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.
	* + 1. **pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | Aktīvā skanda - Top | Pārnēsājama aktīvā skanda ar vienu 12” zemo frekvenču (ZF) skaļruni un viens 1” augsto frekvenču (AF) skaļruni.Skandas jauda ne mazāk par 1000WMaksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 135 dB SPLPārklājuma leņķi ne šaurāki par 90° x 55°Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi vismaz no 56 Hz līdz 18 kHzAtskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi vismaz no 70 Hz līdz 16 kHzSavienojumi: 2 x XLR Combo In, 1x Stereo Cinch In, 2 x XLR Thru 1 x XLR Mix OutSkandai jābūt izturīgai saplākšņa konstrukcijai ar diviem rokturiem un priekšpusē 1 mm metāla režģi nodrošinātu ar melnu akustisko putu.Izmēri: ne lielāki par 380 x 660 x 370 mmSvars ne vairāk par 20 kg | gab. | 2 |
| 2 | Skandu statīvs | Teleskopiski saliekams skandu trīskāju statīvsMateriāls Tērauds, magnījsAugstuma regulēšana: 1260 - 2050 mmCeltspēja: ne mazāk kā 50 kgKrāsa: melna.Svars ne mazāks par 4,70 kg | gab. | 2 |
| 3 | Mikšerpults | Analogā mikšerpulsNe mazāka par 2 mono mikrofonu ieejām ar 3 joslu ekvalaizeriNe mazāk par 2 Stereo balansētām ieejamām ar 3 joslu ekvalaizeri un paralēli vienu 3,5 mm stereo Jack ieeju.Ar USB Type A savienojumu, MP3 atskaņošanai.Ne mazāk kā diviem efektiem – reverb, delay48V fantomo barošanos | gab. | 1 |
| 4 | Radiomikrofonu sistēma ar diviem rokas mikrofoniem | Bezvadu mikrofona sistēmaSastāvs: 2 rokas mikrofoni un uztvērējsDarbības frekvence: uztverošai un raidošai frekvencei ir jāatbilst LV spēkā esošiem normatīviem aktiem un to izmaiņām pēc 2015. gada 1. jūlija.Uztveršanas attālums: ne mazāk par 91 mMaināmiemkanāliemMikrofons darbojas ar 2 x AA baterijām.Divām antenām ar stabilu uztveršanas sistēmu. | gab. | 1 |
| 5 | Mikrofonu statīvs | Saliekams mikrofonu statīvsMateriāls Tērauds un magnijsAugstums no 1030 – 1590 mmHorizontālas roku garums 80 cmSvars: ne mazāks par 2,40 kg | gab. | 2 |
| 6 | Skaņas vads | 10.0 m garš signāla vads ar XLR Male un 6.3 MM JACK MONO savienotājuDzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²Ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 7 | Skaņas vads | 7.5 m garš signāla vads ar XLR Male tipa un XLR Female tipa savienotājuDzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²Balansēts ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 8 | Mikrofona vads | 1.5 m garš signāla vads ar XLR Male tipa un XLR Female tipa savienotājuDzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²Balansēts ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 9 | Skaņas vads | 1.5 m garš signāla vads ar 3.5 MM JACK STEREO un 2 X 6.3 MM JACK MONO tipa savienotājuDzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²Balansēts ar PVC ārējo apvalku 4,4 mm. | gab. | 1 |
| 10 | Soma skandai | Origināla aizsargsoma akustiskai sistēmai, kas minēta iepriekš.Ar atverēm priekš skandas rokturiem | gab. | 2 |
| 11 | 220V pagarinātais | 220V pagarinatais 3 x1,5 mm²Garums ne mazāks par 15 m | gab. | 3 |
| 12 | Soma skandas statīviem | Soma diviem skandas statīviem ar siksnu, tiek izgatavota no augstas kvalitātes auduma.Paredzēts statīviem, kas minēti iepriekšIzmēri ne mazāki par 1100 x 200mm | gab. | 1 |
| 13 | Soma mikšerpultij | Izmēri: 15"x15"x5.5"Soma, kas derēs augstākminētajai mikšerpultīj.Ne mazāk kā 5 mm porainu putu aizsardzībuMateriāls: izturīga neilona apvalksAr noņemamu pleca siksnu un komfortabliem rokturiemAr ārējām glabāšanas kabatām | gab. | 1 |

Piegādātājam jāveic divu cilvēku apmācība.

Sagatavoja: J. Ostrovskis

**2.pielikums**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai |
| Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.)  |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pozīcijas nosaukums | daudzums | Summa par 1 gab bez PVN  | Summa kopā bez PVN  |
| 1 | Aktīvā skanda - Top | 2 gab |  |  |
| 2 | Skandu statīvs | 2 gab |  |  |
| 3 | Mikšerpults | 1 gab |  |  |
| 4 | Radiomikrofonu sistēma ar diviem rokas mikrofoniem | 1 gab  |  |  |
| 5 | Mikrofonu statīvs | 2 gab |  |  |
| 6 | Skaņas vads | 2 gab |  |  |
| 7 | Skaņas vads | 2 gab |  |  |
| 8 | Mikrofona vads | 2 gab |  |  |
| 9 | Skaņas vads | 1 gab |  |  |
| 10 | Soma skandai | 2 gab |  |  |
| 11 | 220V pagarinātais | 3 gab |  |  |
| 12 | Soma skandas statīviem | 1 gab |  |  |
| 13 | Soma mikšerpultij | 1 gab |  |  |
| Kopā bez PVN |  |  |
| PVN 21% |  |  |
| Pavisam kopā: |  |  |

Apliecinām, ka:

* piegādājamā aparatūra ir jauna, nelietota
* aparatūras garantijas laiks ir 24 mēneši
* nodrošināsim divu aģentūras darbinieku apmācību par saviem līdzekļiem.
* spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,
* piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts  |  |
| Datums |  |