apstiprinU  
 Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas

aģentūras direktore

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I. Maksimčika

Daugavpilī, 2017. gada 26. janvārī

UZAICINĀJUMS

piedalīties zemsliekšņu iepirkumā

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

1. **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra |
| **Adrese** | Rīgas iela 22a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90010652160 |
| **Iepirkuma priekšmets:** | Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai |
| **Izvēles kritērijs** | Zemākā cena |

1. **Iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums:** 2017. gada 20. janvāris.
2. Precīzs pakalpojuma apraksts un līguma izpildes laiks ir noteiks **Tehniskajā specifikācijā (pielikums Nr. 1)**.
3. **Pretendentu iesniedzamie dokumenti:** Finanšu – tehniskais piedāvājums atbilstoši 2. pielikumā norādītajai formai.

6. **Piedāvājuma izvēles kritēriji – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

7. **Piedāvājums iesniedzams līdz 2017. gada 3.februārim plkst. 12.00 uz e-pastu:** [**agentura@daugavpils.lv**](mailto:agentura@daugavpils.lv)vai personīgi pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai, Rīgas 22a, Daugavpils, LV-5401.

8.Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts Daugavpils pilsētas domes mājas lapa www.daugavpils.lv

Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;
2. Finanšu-tehniskā piedāvājuma forma.
   * + 1. **pielikums**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.p.k.** | **Nosaukums** | **Apraksts** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
| **1** | Aktīvā skanda - Top | Pārnēsājama aktīvā skanda ar vienu 12” zemo frekvenču (ZF) skaļruni un viens 1” augsto frekvenču (AF) skaļruni.  Skandas jauda ne mazāk par 1000W  Maksimālais skaņas spiediens ne mazāks kā 135 dB SPL  Pārklājuma leņķi ne šaurāki par 90° x 55°  Atskaņojamo frekvenču diapazons ar -10 dB pielaidi vismaz no 56 Hz līdz 18 kHz  Atskaņojamo frekvenču diapazons ar ±3 dB pielaidi vismaz no 70 Hz līdz 16 kHz  Savienojumi: 2 x XLR Combo In, 1x Stereo Cinch In, 2 x XLR Thru 1 x XLR Mix Out  Skandai jābūt izturīgai saplākšņa konstrukcijai ar diviem rokturiem un priekšpusē 1 mm metāla režģi nodrošinātu ar melnu akustisko putu.  Izmēri: ne lielāki par 380 x 660 x 370 mm  Svars ne vairāk par 20 kg | gab. | 2 |
| 2 | Skandu statīvs | Teleskopiski saliekams skandu trīskāju statīvs  Materiāls Tērauds, magnījs  Augstuma regulēšana: 1260 - 2050 mm  Celtspēja: ne mazāk kā 50 kg  Krāsa: melna.  Svars ne mazāks par 4,70 kg | gab. | 2 |
| 3 | Mikšerpults | Analogā mikšerpuls  Ne mazāka par 2 mono mikrofonu ieejām ar 3 joslu ekvalaizeri  Ne mazāk par 2 Stereo balansētām ieejamām ar 3 joslu ekvalaizeri un paralēli vienu 3,5 mm stereo Jack ieeju.  Ar USB Type A savienojumu, MP3 atskaņošanai.  Ne mazāk kā diviem efektiem – reverb, delay  48V fantomo barošanos | gab. | 1 |
| 4 | Radiomikrofonu sistēma ar diviem rokas mikrofoniem | Bezvadu mikrofona sistēma  Sastāvs: 2 rokas mikrofoni un uztvērējs  Darbības frekvence: uztverošai un raidošai frekvencei ir jāatbilst LV spēkā esošiem normatīviem aktiem un to izmaiņām pēc 2015. gada 1. jūlija.  Uztveršanas attālums: ne mazāk par 91 m  Maināmiemkanāliem  Mikrofons darbojas ar 2 x AA baterijām.  Divām antenām ar stabilu uztveršanas sistēmu. | gab. | 1 |
| 5 | Mikrofonu statīvs | Saliekams mikrofonu statīvs  Materiāls Tērauds un magnijs  Augstums no 1030 – 1590 mm  Horizontālas roku garums 80 cm  Svars: ne mazāks par 2,40 kg | gab. | 2 |
| 6 | Skaņas vads | 10.0 m garš signāla vads ar XLR Male un 6.3 MM JACK MONO savienotāju  Dzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²  Ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 7 | Skaņas vads | 7.5 m garš signāla vads ar XLR Male tipa un XLR Female tipa savienotāju  Dzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²  Balansēts ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 8 | Mikrofona vads | 1.5 m garš signāla vads ar XLR Male tipa un XLR Female tipa savienotāju  Dzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²  Balansēts ar PVC ārējo apvalku 6 mm. | gab. | 2 |
| 9 | Skaņas vads | 1.5 m garš signāla vads ar 3.5 MM JACK STEREO un 2 X 6.3 MM JACK MONO tipa savienotāju  Dzīslas biezums ne mazāks par 0,22 mm²  Balansēts ar PVC ārējo apvalku 4,4 mm. | gab. | 1 |
| 10 | Soma skandai | Origināla aizsargsoma akustiskai sistēmai, kas minēta iepriekš.  Ar atverēm priekš skandas rokturiem | gab. | 2 |
| 11 | 220V pagarinātais | 220V pagarinatais 3 x1,5 mm²  Garums ne mazāks par 15 m | gab. | 3 |
| 12 | Soma skandas statīviem | Soma diviem skandas statīviem ar siksnu, tiek izgatavota no augstas kvalitātes auduma.  Paredzēts statīviem, kas minēti iepriekš  Izmēri ne mazāki par 1100 x 200mm | gab. | 1 |
| 13 | Soma mikšerpultij | Izmēri: 15"x15"x5.5"  Soma, kas derēs augstākminētajai mikšerpultīj.  Ne mazāk kā 5 mm porainu putu aizsardzību  Materiāls: izturīga neilona apvalks  Ar noņemamu pleca siksnu un komfortabliem rokturiem  Ar ārējām glabāšanas kabatām | gab. | 1 |

Piegādātājam jāveic divu cilvēku apmācība.

Sagatavoja: J. Ostrovskis

**2.pielikums**

2017.gada \_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Daugavpilī

**FINANŠU - TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS**

**“Apskaņošanas aparatūras piegāde Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras vajadzībām”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPPTAIA 2017/2

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūrai |
| Pretendents (nosaukums, reģistrācijas nr.) |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendenta Bankas rekvizīti: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Pozīcijas nosaukums | daudzums | Summa par 1 gab bez PVN | Summa kopā bez PVN |
| 1 | Aktīvā skanda - Top | 2 gab |  |  |
| 2 | Skandu statīvs | 2 gab |  |  |
| 3 | Mikšerpults | 1 gab |  |  |
| 4 | Radiomikrofonu sistēma ar diviem rokas mikrofoniem | 1 gab |  |  |
| 5 | Mikrofonu statīvs | 2 gab |  |  |
| 6 | Skaņas vads | 2 gab |  |  |
| 7 | Skaņas vads | 2 gab |  |  |
| 8 | Mikrofona vads | 2 gab |  |  |
| 9 | Skaņas vads | 1 gab |  |  |
| 10 | Soma skandai | 2 gab |  |  |
| 11 | 220V pagarinātais | 3 gab |  |  |
| 12 | Soma skandas statīviem | 1 gab |  |  |
| 13 | Soma mikšerpultij | 1 gab |  |  |
| Kopā bez PVN | | |  |  |
| PVN 21% | | |  |  |
| Pavisam kopā: | | |  |  |

Apliecinām, ka:

* piegādājamā aparatūra ir jauna, nelietota
* aparatūras garantijas laiks ir 24 mēneši
* nodrošināsim divu aģentūras darbinieku apmācību par saviem līdzekļiem.
* spējam nodrošināt pasūtījuma izpildi un mums ir pieredze līdzīgu pakalpojumu sniegšanā,
* nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties aptaujā un pildīt tehniskās specifikācijās norādītās prasības,
* piedāvājumā ir iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā PVN.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:

|  |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |