***Skaidrojums par iepirkuma priekšmeta „A” daļas, „B” daļas un „C” daļas 4.5.punktu***

Saskaņā ar tehniskās specifikācijas iepirkuma priekšmeta „A” daļas, „B” daļas un „C” daļas 4.5.punktu tramvaju vagoniem *no vienas tehniskās apkopes līdz nākamajai tehniskajai apkopei* nobraukums nedrīkst būt mazāks par 6000 km; ikdienas apkopes periodā tramvaju vagoniem tiek veikta tikai parastā vizuālā apskate, ekspluatācijas testi un mērījumu pārbaudes.

Iepirkumu komisija skaidro, ka nobraukumam starp tramvaju vagonu tehniskajām apkopēm, kuras ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veic Pasūtītājs,  jāsastāda 6000 km. Tramvaju vagonu ražotājrūpnīcai piedāvājamo tramvaju vagonu tehniskajos raksturojumos jānorāda, ka piedāvājamais tramvaja vagons ir spējīgs no vienas tehniskās apkopes līdz nākošai tehniskai apkopei nobraukt ne mazāk par 6000 km.