**Apstiprinu**
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes

“ Komunālās saimniecības pārvalde” vadītāja vietnieks

\_\_\_\_\_\_paraksts\_\_\_\_\_\_\_V.Semoņenko

Daugavpilī, 2015.gada 25.maijā

# **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”**

# **uzaicina potenciālos pretendentus uz līguma piešķiršanas tiesībām**

**„Sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī”**

## **Pasūtītājs:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums** | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde” |
| **Adrese** | Saules iela 5a, Daugavpils, LV-5401 |
| **Reģ.Nr.** | 90009547852 |
| **Kontaktpersona tehniskajos jautājumos** | Tehniskās nodaļas vadītājs Igors Prelatovs – tālrunis 65476406, e-pasts igors.prelatovs@daugavpils.lv  |
| **Kontaktpersona juridiskajos jautājumos** | Jurists Ārija Pupiņa – tālrunis 65476474, mob.20026963, e-pasts arija.pupina@daugavpils.lv |
| **Faksa Nr.** | 65476318 |
| **Darba laiks** | Pirmdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 |
| Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.00 |
| Piektdiena | No 08.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.00 |

1. **Paredzamā līgumcena:** līdz EUR 14 000,00 bez PVN**.**
2. **Tehniskā specifikācija:** pielikums nr.2.
3. **Līguma izpildes termiņš:** līdz 2015.gada 31.augustam.
4. **Darba kvalitātes garantijas termiņš**: 3/trīs/ gadi**.**
5. **Nosacījumi dalībai iepirkuma procedūrā:**

 6.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:

 1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

 2) pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 *euro*.

**7**. **Pretendenta iesniedzamie dokumenti:**

7.1.Pretendenta pieteikums dalībai aptaujā, kas sagatavots atbilstoši pielikumā nr.1 norādītajai

 formai (*oriģināls*);

7.2.Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā(kopija), par Latvijā reģistrētu pretendentu informācijas tiks iegūta no LR

 Uznēmumu reģistra.

7.3. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.

 7.4. Dokuments, tā kopija vai Uzņēmumu reģistra izziņa par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai

 pilnvarotās personas pilnvarojumu parakstīt iesniegto pieteikumu un slēgt iepirkumu līgumu. Ja

 iepirkumu līgumu parakstīs cita persona, jāpievieno attiecīgs šīs personas

 pilnvarojums(oriģināls).

7.5. Pretendenta Būvkomersanta reģistrācijas apliecība vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas

 reģistrācijas apliecība vai izziņa, kas apliecina, ka Pretendents reģistrēts likumā noteiktajā

 kārtībā (*kopija*) ), par Latvijā reģistrētu būvkomersantu informācija tiks pārbaudīta Latvijas

 Republikas Ekonomikas ministrijas Būvniecības informācijas sistēmā.

 7.6.Apliecinājums par to, ka pretendentam ir pieredze uzaicinājumā minēto darbu vai ekvivalentu

 darbu veikšanā.

 Informāciju par objektiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi ierakstīt zemāk esošajā

 tabulā.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N.p. k. | Objekta nosaukums, adrese | Līguma pabeigšanas datums | Darbu apraksts līgumā, kas raksturo prasīto pieredzi | Pasūtītājs, tālrunis |

7.7.Apliecinājums, ka Pretendentam ir pieejams personāls, instrumenti, iekārtas un tehniskais

 aprīkojums, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei atbilstoši visām tehniskās specifikācijās

 minētajām prasībām.

 7.8. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas apliecinošs

 dokuments (sertifikātu kopijas).

 7.9. Pretendenta piedāvātā darbu aizsardzības speciālista profesionālās kvalifikācijas apliecinošus

 dokumentus (apliecības vai diploma kopijas).

 7.10. Līdz darba uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz atbildīgā darbu vadītāja civiltiesiskās

 atbildības apdrošināšanas līgumu un darbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas

 līgumu atbilstoši 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “ Noteikumi

 par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

 7.11.Finanšu piedāvājums (izmaksu Tāme):

 7.11.1.Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Pasūtītāja tehniskajās specifikācijās

 norādītajam apjomam.

 7.11.2.Tiek aizpildīts uzaicinājuma pielikums nr.2 „Tehniskā specifikācija”. Aprēķinātā

 summa tiks uzskatīta par finanšu piedāvājuma pamatsummu.

 7.11.3.Piedāvājuma pamatsumma sastāv no vienību cenu summām bez pievienotās vērtības

 nodokļa (PVN) un tā jānosaka euro (EUR). Vienību cenas tiek norādītas ar precizitāti

 divi cipari aiz komata.

 7.11.4.Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi, un visas saprātīgi

 paredzamās ar Darba izpildi saistītās izmaksas, atskaitot pievienotās vērtības nodokli.

 7.11.5.Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas,

 izņemot līgumā paredzētajos gadījumos.

 7.11.6.Piedāvājuma cena bez PVN tiek ierakstīta pielikumā nr.3. „Finanšu piedāvājums”

 attiecīgās tabulas ailē. (Papildus „Finanšu piedāvājumam” piestādīt Lokālo tāmi

 (2.eksemplārus), kas sagatavota atbilstoši LBN 501 – 06 „Būvizmaksu

 noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142.pantam).

**8.Piedāvājuma noformējuma prasības:**

8.1. Piedāvājumu sašūtu jāievieto slēgtā aploksnē vai cita veida necaurspīdīgā iepakojumā (kastē vai

 tml.) tā, lai tajā iekļautā informācija nebūtu redzama un pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas

 brīdim.

8.2.Uz aploksnes (iepakojuma) jānorāda:

8.2.1.Pretendenta nosaukums, adrese un tālrunis;

8.2.2.Pasūtītāja nosaukums un adrese: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās

 saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, „Pieteikums par

 piedalīšanos aptaujā”.

8.2.3.Norāde „Neatvērt pirms pieteikumu atvēršanas sanāksmes”.

**9**.**Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.**

**10.Informācija par rezultātiem tiek ievietota Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapā [www.daugavpils.lv](http://www.daugavpils.lv) .**

**11.Piedāvājums iesniedzams līdz 2015.gada 29.maijam plkst.11.00 pēc adreses Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, 2.stāvā, 223.kab., Daugavpilī.**

Pielikums nr.1 Pieteikums par piedalīšanos aptaujā

Pielikums nr.2 Tehniskā specifikācija

Pielikums nr.3 Finanšu piedāvājums

*Piezīme: Sludinājums tiek publicēts pēc brīvprātības principa izpildot likuma “Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” prasības.*

**Pielikums nr.1**

**PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS APTAUJĀ**

 **Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”,**

 **Saules iela 5A, Daugavpils**

**„Sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī”**

Pretendents [pretendenta nosaukums], reģ. Nr. [reģistrācijas numurs], [adrese], tā [personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds] personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1.piesakās piedalīties aptaujā: „Sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī”;

2.apņemas ievērot uzaicinājuma prasības;

3.apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus;

4.apliecina, ka ir iesniedzis tikai patiesu informāciju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendents** |  |
| **Reģistrācijas Nr.**  |  |
| **Adrese:** |  |
| **Kontaktpersona** |  |
| **Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts** |  |
| **Bankas nosaukums, filiāle** |  |
| **Bankas kods** |  |
| **Norēķinu konts** |  |
| **Vārds, uzvārds\*** |  |
| **Amats** |  |
| **Paraksts** |  |
| **Datums** |  |
| **Zīmogs** |  |

\* Pretendenta vai tā pilnvarotās personas vārds, uzvārds

**Pielikums nr.2**

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī**

1. **Uzdevums**

Veikt sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešana no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Mendeļejeva un Jātnieku ielu krustojumā, Jātnieku un Zeļinska ielu krustojumā, Daugavpilī.

**2. Darba apjomi:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izmaksu pozīcija** | **Specifik. Nr.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Darba daudzums** | **Vienības cena, EUR** | **Kopējā izmaksa, EUR** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| **1. CD DAĻA** |
| **1.** | **2.** | **Sagatavošanas darbi** |
|   |   | **Mobilizācija** |   |   |  |   |
| 1.1. | 1.1.3., CS 2014, TS 2005 | Būvlaukuma iekārtošana un visa nepieciešamā aprīkojuma un iekārtu atvešana un uzstādīšana. Būvlaukuma demontāža. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā | kompl. | 1 |  |  |
| 1.2. | 2.1. | Nospraušanas darbi, iesk. pagaidu repera ierīkošanu | kompl. | 1 |  |  |
|   |   | **Esošo konstrukciju demontāža** |   |   |  |   |
| 1.3. | 2.6. | Segas konstrukcijas (hvid=80cm) demontāža un aizvēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 21.60 |  |  |
| 1.4. | 2.5. | Asfalta seguma frēzēšana hvid=10cm un nofrēzēta materiāla aizvēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 44.50 |  |  |
| 1.5. | 2.4. | Asfalta seguma savienojumu frēzēšana hvid=4cm un nofrēzēta materiāla aizvēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m2 | 17.50 |  |  |
| 1.6. | 2.2. | Koku zāģēšana ar celmu laušanu, derīgo koksni aizvedot uz Pasūtītāja noradīto atbētni, nederīgās koksnes aizvēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | gab. | 2 |  |  |
| 1.7. | 2.3. | Ietvju apmaļu demontāža un utilizācija | m | 11.00 |  |  |
| 1.8. | 2.3. | Ceļu apmaļu demontāža un utilizācija | m | 36.00 |  |  |
| 1.9. | 2.6. | Bruģa seguma demontāža (bojāts bruģa segums) | m2 | 4.00 |  |  |
| 1.10. | 2.6., 5.2. | Esošā bruģa seguma pārlikšana (atjaunojot izlīdzinošo kārtu) | m2 | 18.00 |  |  |
| 1.11. | 2.8. | Komunikāciju aku regulēšana projektētā seguma līmenī (nepieciešamības gadījumā izbūvējot jaunas aku pārsedzes, aku grodus un betona gredzenus) | gab. | 1 |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| 1.12. | 2.7. | Liekās grunts noņemšana hvid=10cm (augu zemes noņemšana) un aizvēšana uz Būvuzņēmēja atbērtni | m3 | 4.10 |  |  |
| **2.** |  | **Zemes klātne** |
| 2.1. | 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība hvid=90cm, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes veidošana pieturas paplašinājumam) iesk. inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus | m3 | 12.30 |  |  |
| 2.2. | 3.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība h=40..45cm, grunti aizvedot uz Būvuzņēmēja atbērtni (gultnes veidošana platformām) iesk. inženierkomunikāciju aizsardzības pasākumus | m3 | 33.70 |  |  |
| **3.** |  | **Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas** |
| 3.1. | CS 2014, 5.2. | Cementa-smilts (1:8) maisījuma izlīdzinošas kārtas būvniecības, h=3cm | m2 | 47.00 |  |  |
| 3.2. | 4.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, h=20cm | m3 | 15.50 |  |  |
| 3.3. | 4.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=15cm | m2 | 77.50 |  |  |
| 3.4. | 4.1. | Salizturīgās (smilts drenējošās) kārtas būvniecība, h=40cm | m3 | 23.30 |  |  |
| 3.5. | 4.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās apakškārtas 0/56 būvniecība, h=20cm (N-II klase) | m2 | 58.10 |  |  |
| 3.6. | 4.2. | Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas 0/45 būvniecība, h=15cm (N-I klase) | m2 | 58.10 |  |  |
| **4.** |  | **Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas** |
| 4.1. | 4.3. | Karstā asfalta dilumkārtas AC8surf izbūve, h=4cm | m2 | 48.50 |  |  |
| 4.2. | 4.3. | Karstā asfalta pamatkārtas AC22base izbūve, h=6cm (S-II klase) | m2 | 58.10 |  |  |
| 4.3. | 4.3. | Karstā asfalta saistes kārtas AC16bin izbūve, h=4cm (S-II klase) | m2 | 58.10 |  |  |
| 4.4. | 4.3. | Karstā asfalta dilumkārtas AC11surf izbūve, h=4cm (S-I klase) | m2 | 75.60 |  |  |
| 4.5. | CS 2014 | Savienojuma šuves aizpildīšana starp asfaltu un taktilo bruģi ar bitumena mastikas lenti | m | 9.20 |  |  |
| 4.6. | CS 2014 | Šuves aizpildīšana ar bitumena mastikas lenti | m | 35.00 |  |  |
| **5.** |  | **Konstrukcijas** |
| 5.1. | 5.1. | Betona apmales CA100.30.15. uzstādīšana (t.sk.slīpas) uz betona C16/20 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata | m | 36.00 |  |  |
| 5.2. | 5.1. | Betona apmales IA100.20.08. uzstādīšana uz betona C16/20 un minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata | m | 21.00 |  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** | **5.** | **6.** | **7.** |
| 5.3. | 5.2. | Betona bruģa ("PRIZMA" 200x100x60 vai analoga) seguma būvniecība 6cm biezumā | m2 | 29.00 |  |  |
| 5.4. | 5.2. | Betona bruģa (brīdinošā taktilā josla) seguma būvniecība, h=6cm, dzeltenā krāsā | m2 | 3.30 |  |  |
| **6.** |  | **Aprīkojums** |
| 6.1. | 6.1. | Cinkotu metāla stabu uzstādīšana | gab. | 1 |  |  |
| 6.2. | 6.1., 6.3. | Cinkotu metāla stabu pārnešana | gab. | 1 |  |  |
| 6.3. | 6.1. | Zīmju uzstādīšana: |   |   |  |  |
|   |   |  - ceļa zīme Nr.534 (ar pieturas nosaukumu) | gab. | 2 |  |  |
| 6.4. | 6.1., 6.3. | Zīmju pārnešana: |   |   |  |  |
|   |   |  - ceļa zīme Nr.534 (ar pieturas nosaukumu) | gab. | 1 |  |  |
| 6.5. | 6.3. | Pieturas paviljona ar atkritumu urnu pārnešana no vecās platformas, iesk. darba zonas sakārtošanu un asfalta seguma atjaunošanu pēc demontāžas darbiem | gab. | 1 |  |  |
| 6.6. | 6.2. | Atkritumu urnas uzstādīšana (Plus (VTEAST vai analogs)) | gab. | 1 |  |  |
| 6.7. | 6.2. | Soliņa uzstādīšana (Bretana UM374 (BENITO vai analogs)) | gab. | 1 |  |  |
| **7.** |  | **Apzaļumošana** |
| 7.1. | 7.1. | Apzaļumošana ar augu zemi aps. ar zāles sēklām h=10cm | m2 | 27.80 |  |  |
|  |  |  |  | **Kopā:** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Piezīmes: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, apjoms materiāliem ir blīvā veidā. |  |  |
| 2. Darbi un materiāli - atbilstoši "Ceļu specifikācijas 2014" prasībām. |  |  |
| 3. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā un ielas konstrukcijas, aprīkojuma vai inženierkomunikāciju izbūve un funkcionēšana. |  |  |
| 4. Projektā izmantotos materiālus iespējams aizstāt ar analogas kvalitātes citu firmu izstrādājumiem. |  |  |
| 5. Segas konstruktīvo kārtu īpašībām (biezums, asfaltbetona marka, klase un t.t.) jāatbilst *1.5.3. Segas konstrukcijas*sadaļā dotajiem sarakstiem.  |  |  |

**4. Īpašie noteikumi:**

4.1. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un PVN likuma 142. panta noteiktajam;

4.2. Darbus veikt atbilstoši „Ceļu specifikācija 2010”, „Vispārīgie būvnoteikumi” un „Būvniecības likums”.;

4.3. Garantijas laiks – 3 gadi.

4.4. Rakšanas atļauju ir jāizņem būvuzņēmējam saskaņa ar Daugavpils pilsētas teritorijas saistošiem noteikumiem Nr. 23 „Inženierkomunikāciju un transporta būvju aizsardzības noteikumi” no 2013.gada 10. oktobrī.

**5. Darbu izpildes termiņš:**

Līdz 2015.g. 31. augustam.

**Sagatavoja:**

DPPI “KSP”

tehniskās nodaļas vadītājs I. Prelatovs

**Saskaņoja:**

DPPI “KSP”

vadītāja vietnieks V. Semoņenko

**Pielikums nr.3**

###### FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

|  |  |
| --- | --- |
| Kam: | Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādei „Komunālās saimniecības pārvalde”, Saules ielā 5A, Daugavpils, LV-5401, Latvija |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība: |  |
| Adrese: |  |
| Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts: |  |
| Datums: |  |
| Pretendents vai piegādātāju apvienība Bankas rekvizīti: |  |

Piedāvājam veikt sabiedriskā transporta (autobusu) pieturvietu iznešanu no augstsprieguma līnijas aizsargjoslas Jātnieku ielā, Daugavpilī , saskaņā ar 2015.gada 25.maija uzaicinājuma nosacījumiem par piedāvājuma cenu:

|  |
| --- |
| **Cena EUR bez PVN (*cipariem un vārdiem*)** |
|   |

Mēs apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar 2015.gada 25.maija uzaicinājuma nosacījumiem un tam pievienoto dokumentāciju, mēs garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti..

Apņemamies (ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma nosacījumus.

# Mēs piekrītam visām uzaicinājumā izvirzītajām prasībām.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta pārstāvis: |  |
|  |  (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |