Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Piezīmes** |
| **I** | **II** | **III** | **IY** | **Y** |
|  | **Iekšējais aukstā ūdens ūdensvads Ū1** |  |  |  |
| * 1. 111 | Cinkota tērauda ūdensapgādes caurule DN20; PN10 ar veidgabaliem un stiprinājumiem DIN2440. | m | 10.0 |  |
|  | Tas pats, DN15 | m | 55.0 |  |
|  | Pieslēgums klozetpodam ar lokano savienojumu un ventili | gb | 5 |  |
|  | Roku mazgātnes jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 4 |  |
|  | Izlietnes sienas jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 1 |  |
|  | Trauku mazgātnes jaucējkrāns pieslēgts ar lokano savienojumu un ventili | gb | 1 |  |
|  | Pretkondensāta izolācija K-FLEX EC b=9mm ;DN20 | m | 10 |  |
|  | Pretkondensāta izolācija K-FLEX EC b=9mm ;DN15 | m | 55 |  |
|  | Lodveida ventilis DN20, Pn16 | gb | 2 |  |
|  | Lodveida krāns DN15, Pn16 | gb | 16 |  |
|  | Apvalkcaurule DN200; L-1.3m | gb | 1 |  |
|  | Cauruļu stiprinājumi un balsti | kg. | 50 |  |
|  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1\* |  |
|  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1\* |  |
|  | Citi neuzskaitītie materiāli | kpl | 1\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome  Reģ.Nr.90000077325, Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī | | |  | 2016 -12 |
| „Klientu apkalpošanas centra” izvietošanas jau esošā ēkā ,Lāčplieša ielā 39, Daugavpilī | | | | |
|  |  |  |  | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. | | Stadija | | Lapa |
|  |  |  |  |  | | IS-1 |
| Projektēja | I.Adamoviča |  | 2016.07 |
|  |  |  |  | M b/m | Reģ.Nr. |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Piezīmes** |
| **I** | **II** | **III** | **IY** | **Y** |
| 16 | Pieslēgums pie esoš. ūdensvadus tīkliem DN25 | vieta | 2.0 |  |
| 17 | Caurumu izsišana 150x150 | vieta | 3.0 |  |
| 18 | Cements | m3 | 0.5 |  |
| 19 | Sistēmas spiediena pārbaude un palaišana | m | 65 |  |
|  | **Iekšējais karstā ūdens ūdensvads S3** |  |  |  |
| * 1. 22214 | Daudzslāņu metalpolimēra caurule DN20 (OD 25x2.5) ar siltumizolāciju Paroc 30mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 6 |  |
|  | Daudzslāņu metalpolimēra caurule DN15 (OD20x2,25)ar siltumizolāciju Armacell 19mm, ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 22 |  |
|  | Daudzslāņu metalpolimēra caurule De16x2.2 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5 |  |
|  | Lodveida krāns DN20 | gb. | 1 |  |
|  | Lodveida ventilis DN15 | gb | 10 |  |
|  | Drošibas varsts DN15, PN10 | gb | 1 |  |
|  | Drošibas varsts DN20, PN10 | gb | 1 |  |
|  | El. Silditājis W10l, N-1.2kW | kpl. | 1 |  |
|  | El. Silditājis W80l, N-3kW | kpl | 1 |  |
|  | Esošā el. silditāja demontaža | vieta | 1 |  |
|  | Stiprinājumi | kg. | 50 |  |
|  | Ugunsdrošās putas vai lenta | kpl | 1\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome  Reģ.Nr.90000077325, Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī | | |  | 2016 -12 |
| „Klientu apkalpošanas centra” izvietošanas jau esošā ēkā ,Lāčplieša ielā 39, Daugavpilī | | | | |
|  |  |  |  | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. | | Stadija | | Lapa |
|  |  |  |  |  | | IS-2 |
| Projektēja | I.Adamoviča |  | 2016.07 |
|  |  |  |  | M:b/m | Reģ.Nr. |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Piezīmes** |
| **I** | **II** | **III** | **IY** | **Y** |
|  | Kompensācijas elements | kpl | 1\* |  |
|  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1\* |  |
|  | Palīgmateriāli montāžai | kpl | 1\* |  |
|  | Citi neuzskaitītie materiāli | kpl | 1\* |  |
|  | **Sadzīves kanalizācija – K1** |  |  |  |
| 1. 11 | PP ēku pašteces kanalizācijas caurule OD50 ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 18 |  |
|  | PVC ēku pašteces kanalizācijas caurule OD110 ar veidgabaliem, stiprinājumiem | m | 26 |  |
|  | PVC trejgabals OD100x100 45° | gb. | 10 |  |
|  | PVC trejgabals OD100x50 45° | gb. | 6 |  |
|  | PE trejgabals OD50x50 45° | gb. | 3 |  |
|  | PVC noslēgtapa OD110 (skrūvējamā) | gb | 3 |  |
|  | PP noslēgtapa OD50 (skrūvējamā) | gb | 1 |  |
|  | PVC līkums 135° OD100 | gb. | 22 |  |
|  | PP līkums 135° OD50 | gb. | 20 |  |
|  | Universal. Savienojuma uzmava OD110 | gb. | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome  Reģ.Nr.90000077325, Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī | | |  | 2016 -12 |
| „Klientu apkalpošanas centra” izvietošanas jau esošā ēkā ,Lāčplieša ielā 39, Daugavpilī | | | | |
|  |  |  |  | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. | | Stadija | | Lapa |
|  |  |  |  |  | | IS-3 |
| Projektēja | I.Adamoviča |  | 2016.07 |
|  |  |  |  | M: b/m | Reģ.Nr. |  | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **p/k** | **Nosaukums** | **Mērvienība** | **Skaits** | **Piezīmes** |
| **I** | **II** | **III** | **IY** | **Y** |
|  | PVC līkums 90° OD50 | gb. | 2 |  |
| * + 1. 4 | Grīdas revīzijas lūka 200x200mm | kpl. | 4 |  |
|  | Pāreja OD50x110 | gb. | 2 |  |
|  | Ugunsdrošības manžete caurulei OD110 | gb | 1 |  |
|  | Traps ar horizontālu izvadu Ø100 ar hidroslēgu, gružu uztvērēju ( nerusēj.terauda) | gb. | 1 |  |
|  | Tērauda aizsargčaula Dn250, L-1m | gb | 1.5 |  |
|  | Universal. savienojuma uzmava OD110 | gb. | 2 |  |
|  | Blīvslēgs DN100 | gb. | 2 |  |
|  | Klozetpods ar slīpo izlaidi | kpl | 5 |  |
|  | Roku mazgātne ar metāla sifonu un izlaidi | kpl | 4 |  |
|  | Urinals ar sifonu un krānu | kpl | 1 |  |
|  | Izlietne 600x400 ar sifonu | kpl | 1 |  |
|  | Pārejas manžete OD50x32 | kpl | 6 |  |
|  | WC pievienojums ,īsais | gb | 1 |  |
|  | Apvalkcaurule Dn250; L-1m | gb | 1 |  |
|  | Stiprinājumi | kg. | 10 |  |
|  | Esošo caurulvadu demontāža | m | 10 |  |
|  | Savienojumi, pakojums u.c. nepieciešamie materiāli | kpl | 1\* |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas dome  Reģ.Nr.90000077325, Kr.Valdemara ielā 1, Daugavpilī | | |  | 2016 -12 |
| „Klientu apkalpošanas centra” izvietošanas jau esošā ēkā ,Lāčplieša ielā 39, Daugavpilī | | | | |
|  |  |  |  | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums. | | Stadija | | Lapa |
|  |  |  |  |  | | IS-4 |
| Projektēja | I.Adamoviča |  | 2016.07 |
|  |  |  |  | M: b/m | Reģ.Nr. |  | |  |